<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-01-23</Date>
    <Time>11:02:06</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V24.1.06</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>Helsinkier Str. 87-89_Brandsch</NamePrj>
    <LblPrj>Helsinkier Str. 87-89_Brandsch</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Inhalt der Ausschreibungsunterlage:</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Inhalt der Ausschreibungsunterlage:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Hinweise zum Angebot / Ergänzung zu den allgem. Vertragsbedingungen für die</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  Ausführung von Bauleistungen DIN 1961</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Baubeschreibung und bauliche Maßnahmen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Allgemeine technische Vorbemerkungen (ATV), DIN 18299</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelangaben in Ergänzung zu den ATV</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- ZTV - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Lageplan, BE-Einrichtung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Planunterlagen Haus 87, 88 und 89:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  Grundrisse Ebenen 0-13 (KG-Technikgeschoss),</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  Schnitte und Detailzeichnungen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Brandschutzkonzept / 1. Tektur der der HAGEN Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbH                     </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  vom 05.11.2025, Textteil und Grundrisse</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Gefahrstoffkaster der TIR Konzept GmbH vom 23.07.2025</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise zum Angebot / VOB Teil B</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise zum Angebot / VOB Teil B</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausschreibung findet als öffentliche Ausschreibung statt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausschreibung liegt ein Plansatz bei der Vergabestelle zum Download bereit.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Auflistung der zugehörigen Unterlagen ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind als Grundlage für die Kalkulation zu beachten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bestehen nach Ansicht des Bieters Unklarheiten bei der Auslegung der Angebotsunterlagen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">so hat er noch vor Abgabe des Angebotes eine Klärung herbeizuführen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nachforderungen aus Unkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Besichtigung der Örtlichkeiten am Objekt wird empfohlen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zu beachten sind weiterhin die Baustellenordnung der WIRO und die Weiteren Besonderen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vertragsbedingungen.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">VOB Teil B:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ergänzung zu den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen_DIN 1961</span>
        </p>
        <p />
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baubeschreibung und bauliche Maßnahmen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baubeschreibung und bauliche Maßnahmen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1. Baubeschreibung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das 12-geschossige Wohnhochhaus liegt  in der Helsinkier Straße 87-89 in Lütten-Klein und wurde im</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Jahre 1969 als Typenprojekt in Plattenbauweise errichtet. In den Jahren 2001-2002 wurde das Gebäude</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">grundlegend saniert und mit Balkonen versehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude ist freistehend und ca. 127 m lang, ca. 13 m tief und ca. 35 m - bis 38 m (Attika Hauptdach</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bis Attika Technikgeschoss) hoch.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die umgebende Bebauung besteht ebenfalls aus Wohngebäuden in Plattenbauweise.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Wohnhochhaus dient der Wohnnutzung und ist während der Bauzeit komplett vermietet.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude ist in 3 Segmente gegliedert und mit Gebäudetrennfugen ausgeführt. Jedes Gebäudesegment</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(Haus) hat eine eigene Hausnummer und wird über einen eigenen Hauseingang von der Helsinkier Straße </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">im Osten sowie über einen Hauseingang von der Westseite erschlossen (Richtung Stockholmer Straße).</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Jedes Haus und wird über ein separates Treppenhaus und über zwei separate Aufzüge erschlossen; der</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang zum Treppenhaus liegt jeweils zur Helsinkier Straße hin.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im EG befinden sich die Eingangsbereiche, die Abstellräume der Mieter, Trockenräume, Rollstuhlräume</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sowie Technikräume für die Fernwärmeübergabestationen, Hausanschlüsse und das Notstromaggregat.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zudem gibt es in Haus 87 einen Empfangsraum (Concierge). In den 11Obergeschossen befinden sich</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">253 Wohneinheiten sowie Technikräume für die Elektroverteilung. Die lichten Geschosshöhen in den</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1 (EGs) und in den Wohnebenen betragen 2,58 m.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Jedes Haus verfügt über ein separates Treppenhaus und über 2 Aufzüge.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese erschließen das Haus von den Ebenen 1 (EGs) bis in die letzte Wohnebene in den Ebenen 12 (11. OGs).</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Erschließung der KGs (Ebene 0) ist nur über die Treppenhäuser möglich.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Technikgeschosse (Ebenen 13, 12.OGs) und das Hauptdach können bis zu den Ebenen 12 (11. OGs) </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">über den Aufzug erreicht werden. Von da aus führt der Weg über die Treppenhäuser bis in die Technikgeschosse</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und zum Hauptdach.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Je ein Aufzug pro Haus wird als "Bauaufzug" ertüchtigt und steht zum Materialtransport zur Verfügung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Abmessungen Bauaufzugskabinen: B x L x H: ca. 1,06 x 2,01 x 2,05 m</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">                                                  Diagonale: ca. 2,30 m</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Abmessungen Türöffnungen: B x H: ca. 0,90 x 2,00 m</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude ist unterkellert. Die lichte Höhe dieser Keller beträgt ca. 1,80 m. Sie dienen als Installationskeller,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">z.B. für die Nahwärmeleitungen. Aufgrund der Leitungsführungen im Bestand und der reduzierten Geschosshöhe</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sind die Arbeitsbereiche in den Kellergeschossen, z.B. für Brandschottungen in den Gebäudetrennwänden</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">z.T. schwer zugänglich.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In den Ebenen 13 (12. OGs) gibt es die Technikgeschosse mit dem Aufzugsmaschinenraum und dem Zugang</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zum Dach. Darunter befindet sich noch ein Zwischengeschoss mit Zugang zum Kriechdachboden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kriechdachböden sind mit lichten Geschosshöhen von 0,65 m bis 1,40 m ebenfalls schwer zugänglich und</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der Arbeitsraum ist entsprechend sehr niedrig. Der Zugang für alle Arbeiten in den Zwischengeschossen erfolgt</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">über den Einstieg über Dachlichtkuppeln von der Hauptdachfläche aus.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die 1. Tektur zum Brandschutzkonzept vom 05.11.2025 bildet die Basis für die brandschutztechnische</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ertüchtigung des Hauses:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es liegen Mängel vor, die im Brandschutzkonzept der Hagen Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbh</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(s. Anlagen, 1. Tektur Brandschutzkonzept) benannt werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zudem liegt ein Gefahrstoffkaster der TIR Konzept GmbH vom 23.07.2025 für das BV vor. Hier geht es</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">um im Wesentlichen um das Vorhandensein von krebserzeugenden Pappen (als Trennlage im Fußboden-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">aufbau der notwendigen Flure) und Mineralfaserdämmstoffen, die bei Rückbauarbeiten entsprechend zu</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">beachten sind (z.B. als Rohrisolierungen bzw. Dämmstofflagen in Trockenbauwänden).</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Maßnahmen werden in Hinweisen bzw. in den einzelnen LV-Pos. beschrieben.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2. Bauliche Maßnahmen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die baulichen Maßnahmen umfassen im Kern die Mängelbeseitigung aus dem Brandschutzkonzept:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es geht hierbei um Brandschottungen im Bereich der Gebäudetrennwände in den Kellern (Ebenen 0) und</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Erdgeschossen (Ebenen 1) zwischen den Häusern 87/88 88 und zwischen 88/89, Rückbau und Erneuerung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">von Türen, Rückbau und  Erneuerung von Trockenbauwänden, Rückbau und Erneuerung von Trockenbau-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">schächten incl Gefahrstoffentsorgung in allen 3 Häusern in den Ebenen 1-12. Es erfolgt weiterhin eine </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ertüchtigung der Dachplatten des Hauptdaches zur Bildung von Brandabschnitten  zwischen den Häusern </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">87/88 und zwischen 88/ 89.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zudem werden Malerarbeiten ausgeführt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bodenbelag im Bestand bleibt weitgehend erhalten; es erfolgen nur punktuelle Anarbeitungen an neue</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbauschächte- und Wände.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Weiterhin werden Elektroarbeiten, z.B. Erneuerung von Unterverteilungen, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Beleuchtung ausgeführt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Außerdem werden trockene Steigleitungen verlängert sowie Schutzkästen durch das Gewerk HLS montiert.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Insgesamt sind 10 Gewerke an den Baumaßnahmen beteiligt.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV), DIN 18299</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV), DIN 18299</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.1.Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das 12-geschossige Wohnhochhaus liegt  in der Helsinkier Straße 87-89 in Lütten-Klein und wurde im Jahre </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1969 in Plattenbauweise errichtet.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude ist freistehend und ca. 127 m lang, ca. 13 m tief und ca. 35 m - bis 38 m (Attika Hauptdach bis </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Attika Technikgeschoss) hoch.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die umgebende Bebauung besteht ebenfalls aus Wohngebäuden in Plattenbauweise.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Das Wohnhochhaus ist auch während der Bauzeit komplett bewohnt. </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baumaßnahmen finden besonders </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">auch in den notwendigen Fluren der Wohngeschosse, den Aufzugsvorräumen, in den Treppenhäusern und  </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Foyers in den Ebenen 1 (EGs) statt, die die einzelnen 253 Wohnungen erschließen. Dies ist besonders zu </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">berücksichtigen, da es sich hierbei um </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rettungswege </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">handelt, diese </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">sind stets freizuhalten</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude wird sowohl von der Ostseite von der Helsinkierstraße erschlossen als auch von der Westseite </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">über eine untergeordnete Zufahrt / Feuerwehrzufahrt von der Stockholmer Straße aus. Die südliche</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Giebelseite des Gebäudes ist in Grünanlagen eingebunden und auf der nördlichen Giebelseite ist ein </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fußweg / Feuerwehrzufahrt sowie eine Stellplatzanlage für die Anwohner.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Belastungsklassifizierung für die Zufahrten liegt nicht vor. Eine Wendemöglichkeit für LKW besteht </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">außerhalb der Baustelle auf öffentlichen Straßen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund der beengten räumlichen Gegebenheiten sind keine gesonderten Parkplätze für Baustellenfahrzeuge </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">oder PKWs der ausführenden Firmen vorgesehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ein Abstellen der Fahrzeuge innerhalb der Baustelleneinrichtung ist nicht möglich.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Staub- und Lärmeinwirkung ist eigenverantwortlich auf ein erträgliches Maß zu beschränken. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die AVV Baulärm ist einzuhalten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Notfalls sind sofort und selbstständig Lüftungs- und Reinigungsmaßnahmen durchzuführen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Absehbare Staub- und Lärmbelästigungen, insbesondere der Betonschneidearbeiten u. der Rückbau von </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrstoffen sind mit der Bauleitung vorab abzustimmen und die Bewohner sind über Aushänge über</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">die Ausführungszeiten zu informieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wohnanlage ist vollvermietet.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.3 Art der baulichen Anlage:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">s. Baubeschreibung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe Lageplan Baustelleneinrichtung,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtung ist mit einem Bauzaun umschlossen (siehe BE Plan). und fungiert als Anliefer- und  </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Materialzonen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Abstellen der Arbeitsfahrzeuge auf dem Grundstück ist nur zum Be- und Entladen erlaubt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Grünflächen für die Baustelleneinrichtung sind nicht befestigt. Untergründe für die Aufstellung von </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Material, Mulden und ähnlichem sind eigenständig herzustellen und zu beräumen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe Lageplan, Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für Materiallieferungen und den Abtransport muss in Abstimmung mit der Bauleitung eine ca. 3,00 m breite </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fahrspur innerhalb der Zufahrt ständig freigehalten werden. Umbauten der Baustelleneinrichtung müssen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">eigenständig wieder in den Urzustand versetzt werden. Die Zutrittsbeschränkung zu den Baustellenbereichen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ist allerorts umfassend zu gewährleisten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten!</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe Lageplan, Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eventuelle Lastbeschränkungen für größere Tonnagen sind eigenverantwortlich im Voraus zu prüfen und in </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">die EPs mit einzukalkulieren. Eventuell erforderliche zusätzliche Anforderungen / Ertüchtigungen sind mit der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung abzustimmen. Die Transportwege im Baustelleneinrichtungsplan sind zu beachten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Energie und Abwasser:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">falls nichts anderes in den Positionen vereinbart ist, gilt:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Wasserversorgung wird je Treppenaufgang ein Wasseranschluss einschl. Zähler, Verteilungsleitungen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sowie eine Zapfstelle durch das Los HLS im Außenbereich der EGs (Westfassade) erstellt und über die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gesamte Bauzeit vorgehalten. Die weitere Versorgung mit Wasser ab dieser Entnahmestelle ist Sache des </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">jeweiligen AN. Der Anschlusswert der zur Verfügung gestellten Wasserversorgung beläuft sich auf 1,5 bar, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">DN 20. Darüber hinaus benötigte Anforderungen sind durch den jeweiligen AN zu erbringen und in die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gewerkeeigene Baustelleneinrichtung bzw. EP´s einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Stromversorgung werden durch das Los Elektroarbeiten je Hauseingang ein Baustrom-Anschluss-Zähler-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verteilerschrank DIN EN 60439-4 (VDE0660-501) als Anschlussverteilerschrank mit Direktmessung gestellt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Je Hauseingang (87,88,89) werden auf den Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs) in den Elektroräumen Baustrom-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">verteiler eingerichtet und vorgehalten. Die weitere Versorgung mit Strom ab dieser Entnahmestelle ist Sache </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">des AN.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Anschlusswert an den zur Verfügung gestellten Baustromverteilern beläuft  sich auf 35 A. Darüber hinaus </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">benötigte Anforderungen sind durch den jeweiligen AN zu erbringen und in die Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch das LOS Rückbauarbeiten Gefahrstoffe-Trockenbau- und Tischlerarbeiten wird ein Sanitärcontainer </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bzw. eine Bautoilette als Dixi aufgestellt und während der gesamten Bauzeit für alle Gewerke vorgehalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Sicherheits- und Wegebeleuchtung wird durch das Gewerk Elektroarbeiten gestellt und vorgehalten. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitsplatzbeleuchtung ist Sache des jeweiligen AN.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder Mitbenutzung überlassenen Flächen oder Räume:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund der insgesamt beengten Flächenverhältnisse ist die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend zu disponieren und mit der Bauleitung abzustimmen. Aufenthalts- und Lagerräume innerhalb</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">des bestehenden Baufeldes können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Lagerflächen im Freien </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">können nur begrenzt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Flächen (s. Baustelleneinrichtungsplan) zur</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung gestellt werden. Sollte der AN darüber hinaus weitere Flächen benötigen, so sind diese von ihm </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">selbst anzumieten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Qualität des Untergrundes ist der nutzende AN eigenverantwortlich. Eingebrachte Materialien müssen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">nach der Nutzung wieder zurückgebaut werden. Schlechtwetterunterkünfte oder dergleichen können aus </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Platzgründen nicht eingerichtet werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">keine Angaben, im Bestand</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">keine Angaben, im Bestand</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Allgemein gültige gesetzliche und behördliche Bestimmungen sind zu beachten. Der Auftragnehmer hat die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">notwendigen Maßnahmen zum Schutze der Umwelt in eigener Verantwortung durchzuführen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C hat der Auftragnehmer sämtliche von seinen Arbeiten herrührende Verunreinigungen, Abfälle, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauschutt und dergleichen zu beseitigen. Diese sind arbeitstäglich auf eigene Kosten aus dem Gebäude</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und von der Baustelle abzutransportieren und zu entsorgen. Kommt der Auftragnehmer dieser Regelung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">nicht nach, wird die Beseitigung der Verunreinigung durch die Bauleitung auf Kosten des Auftragnehmers</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">veranlasst.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrstoffe (s. auch Schadstoffkataster, z.b. teerhaltige Pappen, Mineralfaserdämmstoffe) sind ausschließlich </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bei einer zugelassenen Beseitigungs-/Verwertungsanlage nach Wahl des AN zu entsorgen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Aufstellflächen von eventuellen Containern der Auftragnehmer sind mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Auflage ist mit besonderer Umsicht zu erfüllen da sich der gesamte Baustellenbereich im bewohnten </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gebäude befindet.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Schutz der Bewohner, dürfen nur die markierten Baustellenbereiche zur Ausführung der Arbeiten und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">dem Disponieren vom Material verwendet werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der  Baustelle:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe BE Plan, die Lagerflächen befinden sich auf der Grünfläche auf der Westseite des Hauses.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">keine Angaben</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.16 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Medienpläne liegen zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht vor.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe 0.1.16 + 0.1.18</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.18 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">keine Angaben</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.19 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Gebäude gilt ein absolutes Rauch- und Alkoholverbot. Mitarbeiter, die dieses missachten, werden mit </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sofortiger Wirkung von der Baustelle verwiesen und erhalten dauerhaftes Baustellenverbot. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Weiterhin wird durch den AG und in Vertretung durch die Bauleitung das Hausrecht durchgesetzt und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß NichtRSchutzG M-V bei Zuwiderhandlungen ein Bußgeld von 500 _ erhoben. Der AN verpflichtet </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sich, seine Mitarbeiter entsprechend anzuweisen und die Einhaltung des Verbotes zu überwachen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">s. Baustellenordnung für WIRO-Bauvorhaben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es liegt ein Schadstoffkataster vor. Dieses wurde von der TIR GmbH am 23.07.2025 erstellt (s. Anlagen).</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle sich daraus ergebenden Maßnahmen sind zu beachten, s. dazu auch entsprechende Hinweistexte und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">LV-Positionen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">keine Angaben</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat sich mit den anderen Firmen, die am Gesamtbauvorhaben beschäftigt sind, so abzusprechen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">dass ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet ist. Event. Subunternehmer müssen mit Abgabe des </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotes dem Auftraggeber vorab bekannt gegeben werden. Subunternehmer müssen durch den AN </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">eigenverantwortlich in die Baustelle eingewiesen werden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Mitarbeiter auf der Baustelle müssen mit den aktuellen Ausführungsunterlagen ausgestattet sein.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2 Angaben zur Ausführung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">s. Bauablaufplan und Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten bei laufendem Betrieb:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe 0.1.1 - 0.1.5</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gem. Baustellenverordnung ergeben:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- keine Angaben, liegt zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht vor.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">anderer Unternehmen, z.B. trittsichere Abdeckungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">keine Angaben</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe 0.1.12 und 0.1.21</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe 0.1.7 und:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Aufwendungen für die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung unter der Berücksichtigung von mehreren </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauabschnitten / geteilten Ausführungen sind gemäß LV-Positionen und ZTV der einzelnen Leistungsbeschrei-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bungen in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche Gerüste sind so auf- und abzubauen, sowie vorzuhalten, dass keine Gefahren davon ausgehen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(ggf. Absperrung Bauzaun).</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauseitig wird keine Rüstung gestellt, alle Einrüstungen sind entsprechend den Höhenangaben in den Plänen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">eigenständig vorzunehmen und in die jeweiligen Ep´s miteinzukalkulieren</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und dergleichen durch den Auftragnehmer:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe auch 0.1.8</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauseits wird keine Fassadenrüstung errichtet. Für Arbeiten auf dem Dach kommen mobile Sekuranten zum </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Einsatz. Hier erfolgt die Sicherung gegen Absturz über persönliche Schutzausrüstungen. Des Weiteren sind </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ebenfalls alle notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste, sowie Hilfskonstruktionen in die EPs miteinzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.9 Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">andere Unternehmer vorzuhalten:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe auch 0.1.8,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entfällt, sofern im LV nicht explizit anderes genannt wird.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entfällt, sofern im LV nicht explizit anderes genannt wird</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entfällt, sofern im LV nichts anderes genannt wird.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">auch z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß LV-Positionen und ZTV der einzelnen Leistungsbeschreibungen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gerade im Innenbereich sind lösungsmittelfreie und selbstverständlich nur gesundheitlich unbedenkliche </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Materialien und Klebstoffe zu verwenden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß LV-Positionen und ZTV der einzelnen Leistungsbeschreibungen sind insbesondere folgende Unterlagen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">an den AG zu übergeben:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Herstellerbescheinigung / Fachunternehmererklärung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Fachbauleitererklärung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Übereinstimmungserklärung für alle nicht geregelten Bauteile (AbP / AbZ / ZiE)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Nachweise zu den eingebauten Materialien / Elementen und Bauteilen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> (Produktdatenblätter, Lieferscheine aller verwendeten Materialien...)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Zertifikate, Messprotokolle, Prüfberichte und Prüfzeugnisse,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die vollständige und gesammelte Übergabe erfolgt spätestens zwei Wochen vor Abnahme, digital und 1-fach </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">in Papierform. Die Vorlage hat entsprechend der Gliederung nach Angabe AG zu erfolgen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Vorlage wird dem AN zum Ausführungsbeginn digital übergeben.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Vorlage der vollständigen Schlussdokumentation wird gemäß Vorgabe AG, als Fristbeginn zur Prüfung der Schlussrechnung vereinbart.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bzw. müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entfällt, sofern im LV nichts anderes genannt wird</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge zu entsorgender Böden, Stoffe und Bauteile:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">s. Schadstoffkataster und LV-Positionen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entfällt, sofern im LV nichts anderes genannt wird.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.17 Materiallieferungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlieferungsort, Standort sowie Be- und Entladung sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Bauleitung ist </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">nicht verpflichtet, Materiallieferungen für den Auftragnehmer anzunehmen. Der Auftragnehmer hat Material-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">lieferungen so zu disponieren, dass eine Abnahme durch den Auftragnehmer erfolgen kann.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe auch 0.1.1 - 0.1.6.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entfällt, sofern im LV nichts anderes genannt wird.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entfällt, sofern im LV nichts anderes genannt wird.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abnahme der Leistungen erfolgt als Abnahme der Gesamtleistungen. Teilabnahmen sind nicht vorgesehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Teilleistungen, welche durch den Baufortschritt verdeckt werden, müssen durch Zustandsfeststellungen gemäß </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">§4 Abs.10 VOB/B dokumentiert werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.2.21 Übertragung der Wartung im Gewährleistungszeitraum:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe LV Positionen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung ist grundsätzlich auf der Grundlage der zur Ausführung freigegebenen Ausführungsunterlagen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">des AG vom AN zu erstellen. Ggf. erforderliche zusätzliche Skizzen und Zeichnungen für die Abrechnung -</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">auch solche für ein örtliches Aufmaß - sind vom AN prüfbar zu fertigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Überbau oder Verschluss von nicht mehr einsehbaren Leistungen ist die Bauleitung zur Sichtkontrolle </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">heranzuziehen und das Aufmaß vorzulegen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe hierzu auch 0.2.20.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Spätere Nachforderungen sind unzulässig.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beachte: Rechnungslegung:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden nur Rechnungen anerkannt, die elektronisch zugestellt wurden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind folgende Formate möglich: ZUGFeRD oder XRechnung.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Prüfkopie der Rechnung inkl. Aufmaß und Anlagen ist an den Projektleiter der WIRO sowie an </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">cubus architekten zu senden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß ZTV und LV Positionen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß ZTV und LV Positionen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.5 Abrechnungseinheiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Geltungsbereich</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" gilt für alle Bauarbeiten, auch für solche, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">für die keine ATV in VOB/C-- ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459-- bestehen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Einzelangaben in Ergänzung zu den ATV</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einzelangaben in Ergänzung zu den ATV</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.1 Baustellenordnung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Baustellenordnung für WIRO - Bauvorhaben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.2 Sicherheits- und Gesundheitsschutz</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Baustellenordnung für WIRO - Bauvorhaben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.3 Arbeitszeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitszeit richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Arbeitszeitgesetz.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Soweit behördliche Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden, hat der Auftragnehmer diese dem Bauherrn </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Da es sich bei dem Bauvorhaben um ein bewohntes Haus handelt, werden folgende Regelungen getroffen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitszeiten: Mo-Fr. von 7.00-17.00 Uhr</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lärmintensive Arbeiten sollen in der Zeit zwischen 13.00-15.00 Uhr nicht ausgeführt werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.4 Baustellentagebuch</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form über den Personal- und Geräteeinsatz,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">aktuell zu berichten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste Hilfe-Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Bautagebuch ist</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">wöchentlich unaufgefordert vorzulegen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In den Berichten sind u.a. aufzunehmen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Name der Firma und Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- fortlaufende Nummerierung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Datum</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgeschützte Stelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Witterungsverhältnisse</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Maschineneinsatz</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- ausgeführte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss / Achsen)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- besondere Maßnahmen und Vorkommnisse</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Anweisungen der Objektüberwachung und des SiGeKo</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Unterschrift des Bauleiters des AN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.5 Baustellenbesprechungen und Bauleitung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Teilnahme ist verpflichtend, wenn der AN insbesondere geladen wurde, in der laufenden KW Bauleistungen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">erbringt, und/oder in der folgenden KW zu erbringen hat.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nur unter Zustimmung der Bauleitung und durch vorherige Anzeige an die Bauleitung kann ausnahmsweise</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">davon abgewichen werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Benennung der Bauleitung aus Polier/Vorarbeiter</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- mit Telefon und e-Mail Anschrift im Aushang veröffentlicht</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Polier/Vorabeiter ständig vor Ort als Ansprechpartner für AG/Bauüberwachung/Mieter/Hauswart</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Polier/Vorarbeiter hat Auskunftspflicht gegenüber anderen vom AG beauftragten Unternehmen</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.6 Termin- und Arbeitsablaufplanung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ist ein detaillierter Arbeitsablaufplan über die zu erbringenden</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungen zu erstellen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese ist in Abstimmung mit den tätigen Gewerken und der Bauleitung über die gesamte Bauzeit des AN</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">fortzuschreiben. Die Detaillierung hat sich dabei auf alle Bauelemente zu beziehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der aktuelle Termin- und Arbeitsablaufplan ist stets auf der Baustelle vorzuhalten. Als Grundlage dienen die </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vereinbarten Vertragsfristen, sowie der Gewerke übergreifende Ablaufplan, welcher dem AN durch die</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung zur Beauftragung zur Verfügung gestellt wird.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.7 Ausführungspläne</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungspläne werden vom AG digital zur Verfügung gestellt. Die Übergabe nach Auftragserteilung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausfertigungen in Papierform werden gegen Vergütung zur Verfügung gestellt</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei fortschreitenden Planungsindizes werden diese entsprechend digital zur Verfügung gestellt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.8 Firmenschilder / Werbung auf der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">nur in Abstimmung mit AG</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.6.9 Schlussbestimmung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei groben oder fahrlässigen Verletzungen der Baustellenordnung werden die/der Verursacher schadens-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ersatzpflichtig sofort von der Baustelle verwiesen. Weisungsbefugte: Vertreter AG, Bauleitung.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ZTV - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ZTV - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1. Alle Maße sind am Bau zu prüfen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer prüft alle Maße eigenverantwortlich, auch wenn dieses nicht ausdrücklich auf jeder </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungszeichnung bzw. im Leistungsverzeichnis vermerkt ist.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abweichungen gegenüber der Ausführungsplanung sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Prüfen der Maße bezieht sich auch auf maßhaltige Bauteile, deren Maßprüfung vor Ort lt. VOB/C nicht </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich ist. Kosten für nicht erfolgtes bzw. fehlerhaftes Prüfen werden nicht erstattet.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2. Werden andere Produkte als die ausgeschriebenen verwendet, so sind diese aufzulisten und einschließlich </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der zugehörigen Prüfzeugnisse der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3. Die Arbeiten werden auch in den notwendigen Fluren des Wohnhochhauses und auf den Loggien ausgeführt, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">die als Flucht- und Rettungswege fungieren. Diese Funktion muß auch während der Bauarbeiten gewährleistet</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sein.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">4. Transportwege:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Nutzung der Bauaufzüge beträgt die Länge des Transportwegs vom EG-Containerstandort (bei Haus 88) </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bis Ebene 12 (11. OG) max.: ca. 60 m.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ohne Nutzung der Bauaufzüge über die Treppenhäuser und die Foyers beträgt die Länge des Transportwegs </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vom EG-Containerstandort (bei Haus 88) bis Ebene 12 (11. OG) max.: ca. 450 m.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5. Abbruch- und Rückbauarbeiten:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgenden Leistungen zum Abbruch und Rückbau von Gefahrstoffen und zur Aufnahme gefährlicher </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abfälle sind inkl. Demontage, Abbruch, Zerkleinern/Brechen, Abfallaufnahme, ggf. auf Verpackungsgröße bringen,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">staubdichtes Verpacken, Grob- und Feinreinigung, Transport auf der Baustelle (z.B. aus dem Gebäude, vom </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baugelände, zur Deponie/Verwertungsanlage, etc.), An- und Abtransport zur/von der Baustelle und</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beseitigung/Verwertung zu kalkulieren und zu bepreisen. Der dazu erforderliche Maschinen-, Geräte- und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Personaleinsatz ist in den jeweiligen Positionen enthalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Errichten staubdichter Abschottungen für Sanierungsbereiche zum Abbruch von Bauteilen mit krebs-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">erzeugenden Mineralfaserdämmstoffen oder krebserzeugenden Teerprodukten ist in den LV-Pos. beschrieben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abzubrechen sind Trockenbaukonstruktionen: Schächte der innenliegenden Regenfall-Leitungen, von Trocken-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bauwänden - Decken sowie von Abstellraumtüren. Weiterhin sind Fußbodenaufbauten in Kleinflächen im Bereich </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der innenliegenden Regenfallrohrschächte in den Ebenen 1-12 (EG-11. OG) abzubrechen. Verbindliche Vorgaben </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zur Abfallbeseitigung sind den jeweiligen Positionen zu entnehmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erforderliche Maßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind alle Maßnahmen der Expositionskategorie 1 durchzuführen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen erforderlich:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kann das Freiwerden von Faserstäuben nicht verhindert werden, müssen sie an der Austritts- oder </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Entstehungsstelle durch lufttechnische Maßnahmen (z. B. Industriestaubsauger) vollständig erfasst und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entsorgt werden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für Reinigungsarbeiten müssen geeignete Staubsauger (mind. der Klasse H) verwendet oder Feuchtreinigungs-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">verfahren eingesetzt werden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird empfohlen, persönliche Schutzausrüstungen (z.B. Atemschutz, Schutzbrille) für das Personal zur </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung zu stellen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">HINWEIS:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung nur durch Firmen, die über fachkundiges Personal für Arbeiten mit künstlicher Mineralwolle </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(TRGS 521) sowie für Arbeiten in kontaminierten Bereichen (DGUV 101-004) verfügen. Dies ist durch</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">entsprechende Sachkundenachweise zu belegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Weitere Hinweise zu Abbruch- und Rückbauarbeiten:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Teilabbruch von Trockenbaukonstruktionen und Fußbodenaufbauten ist auf eine genaue Begrenzung des </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abbruchs zu achten, um die Beschädigung angrenzender Bereiche zu verhindern. Der vorhandene Bodenbelag </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">in den Fluren bleibt erhalten und deshalb ist auf einen maßgenauen Rückbau besonders beim PVC-Belag zu </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">achten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Schächte für die Regenfallleitungen ist darauf zu achten, dass die vorhandene SML-Leitung nicht </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">beschädigt wird. Sollte es dennoch zu Beschädigungen kommen, so ist umgehend die Bauleitung zu informieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Schächte für Be- und Entlüftungsanlagen sind die Vorsatzschalen im Bereich der vertikalen sowie </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der horizontalen F90-Lüftungskanäle (System Strulik) rückzubauen. Auch hier dürfen die F90 Kanäle nicht beschädigt werden, sollte es trotzdem zu Beschädigungen kommen, ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Kanäle Elektroleitungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">horizontale F90 Elektroverkofferungen (System Pyroline I90/E30) dürfen ebenfalls nicht beschädigt werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sollte es trotzdem zu Beschädigungen kommen, ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6. Als Abfallerzeuger tritt der AN auf. Zur Dokumentation der Abfallentsorgung sind Ausdrucke aus dem </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">elektronischen System spätestens mit der Schlußrechnung bzw. jederzeit auf Verlangen der Bauleitung oder</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">des AG vorzulegen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">PLanunterlagen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">PLanunterlagen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Pläne und Anlagen liegen diesen Ausschreibungsunterlagen über die Vergabeplattform bei und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sind bei der Angebotskalkulation zur Ausführung aller im nachfolgend beschriebenen Leistungen zu</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">berücksichtigen, auch wenn sie in entsprechender Position nicht gesondert genannt sind:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Zeichnungen haben erläuternden Charakter, bei widersprüchlichen Angaben gilt der Leistungstext.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.  	BE-Einrichtungsplan vom 21.11.2025</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.  	Grundrisse, M.1:50</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 87, Ebene 0, KG,   Plannr. 87_G_0_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 87, Ebene 1, EG,    Plannr. 87_G_1_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 87, Ebene 2-12 (1.OG - 11. OG),  Plannr. 87_G_2-2_50_251121VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 87, Ebene Zwischengeschoss,</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 87, Ebene Technikgeschoss Ebene 13 (12.OG)mit Dachaufsicht</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">      	Plannr. 87_G_13_50_251121</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 88, Ebene 0, KG,   Plannr. 88_G_0_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 88, Ebene 1, EG,    Plannr. 88_G_1_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 88, Ebene 2-12 (1.OG - 11. OG),  Plannr. 88_G_2-12_50_251121</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 88, Ebene Zwischengeschoss,</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 88, Ebene Technikgeschoss Ebene 13 (12.OG) mit Dachaufsicht</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">      	Plannr. 88_G_13_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 89, Ebene 0, KG,   Plannr. 89_G_0_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 89, Ebene 1, EG,    Plannr. 89_G_1_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 89, Ebene 2-12 (1.OG - 11. OG),  Plannr. 88_G_2-12_50_251121</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 89, Ebene Zwischengeschoss,</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 89, Ebene Technikgeschoss Ebene 13 (12.OG) mit Dachaufsicht</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">      	Plannr. 89_G_13_50_251121_VA</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3. 	Schnitte, M.1:50</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Haus 87,Schnitt A-A,  Plannr. 87_S_A-A_B-B_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Haus 87,Schnitt B-B,  Plannr. 87_S_A-A_B-B_ 251121_VA</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.  	Details Schächte</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	CU_D_SW_87_B_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	CU_D_SW_87_H_251121_VA</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	CU_D_SW_Flur_251121_VA</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Detail F90 Wände</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	CU_D_W F90_89R_WE_251121_VA</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	Detail Abhangdecke</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> 	CU_D_SW_89_X_251121_VA</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="tab-stops:7mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5. 	Bauzeitenplan Vorabzug vom 12.11.2025</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Als Anlagen werden bereitgestellt:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Brandschutzkonzept/ 1. Tektur der HAGEN Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbH vom 05.11. 2025, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  Textteil und Grundrisse</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">-  Gefahrstoffkaster der TIR Konzept GmbH vom 23.07.2025</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei beschädigten oder nicht lesbaren Dateien ist der LV-Hersteller zu kontaktieren.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_6106642">
      <BoQInfo>
        <Name>Los 1 Rückbau+TB+Tis</Name>
        <LblBoQ>Los 1 Rückbau+TB+Tischler</LblBoQ>
        <Date>2026-01-23</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_6116239" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Baustelleneinrichtung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_6116240">
                <Description ID="218ff9b7-20bc-43bb-866c-c2b6ab915f6a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeine Baustelleneinrichtung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die in den nachfolgenden Pos. beschriebene Baustelleneinrichtung ist für die gesamte Bauzeit des Auftragnehmers und der Fremdgewerke zu kalkulieren,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">s. auch Baustelleneinrichtungsplan.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung, herstellen, vorhalten und räumen, für gesamten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsumfang des Auftragnehmers und Fremdgewerke, für die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Unterbringung eigener Arbeitskräfte und Fremdgewerke sowie für die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Unterbringung der Beteiligten für Baubesprechungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">HINWEIS:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden drei Baustromverteiler und drei Bauwasseranschlüsse auf der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Westseite des Gebäudes bauseits zur Verfügung gestellt. Zum Zeitpunkt </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Ausschreibung ist noch nicht klar, ob der Sanitärcontainer an den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abwasserkanal angeschlossen werden kann, daher muss ev. ein Abwassertank gestellt werden, in ges. Pos.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtung umfaßt weiterhin:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1. 1 Sanitärcontainer als mobile Einheit mit WC, Urinal, Dusche und Handwaschbecken, deren Reinigung min. 1 x wöchentlich, Benutzung von WC- </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Waschanlagen sind allen beteiligten Firmen zu gestatten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.2 Nach Rückbau des Sanitärcontainers ist ein mobiles WC zu stellen und für alle beteiligten Gewerke vorzuhalten, incl. Reinigung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.3 Liefern und abbauen von 2 beheizbaren Unterkunftscontainern.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 x für eigene Arbeitskräfte und für Fremdgeweke und 1 x für  die Durch-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">führung von Baubesprechungen der Bauleitung des Auftraggebers mit den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baubeteiligten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Incl. Vorhalten und Reinhalten für die Dauer der gesamten Bauzeit. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Jeweils ausgestattet mit Konferenztisch und 12 Stühlen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Je Container sind zwei Schlüssel sind an die Bauleitung des AG zu übergeben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2. Beseitigung des Bauschutts, s. LV Positionen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3. Die Einhaltung aller bauberufsgenossenschaftl. Sicherungsmaßnahmen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und deren kontinuierlicher Umbau mit laufendem Baufortschritt. Einhalten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Vorschriften gem. SIGEKO-Plan.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4. Einhaltung der Baustellenordnung für WIRO Bauvorhaben und gem. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5. Das Bauvorhaben ist auf einer beengten Grundstückssituation zu realisieren. s. auch Baustelleneinrichtungsplan.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Baustelleneinrichtung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_6116241" RNoPart="1">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="5cf48d4b-cdef-4341-8b82-3c1e5dcd1aa2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und abtransportieren beheizbarer Aufenthaltscontainer.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 x als Aufenthaltscontainer für die Arbeitskräfte und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 x als Aufenthaltscontainer für die Durchführung von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baubesprechungen der Bauleitung des Auftraggebers mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">den Baubeteiligten liefern und abtransportieren, incl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ev. Mobilkraneinsätze.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgestattet mit je einem Konferenztisch und 12 Stühlen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwei Schlüssel je Container sind an die Bauleitung des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AG zu übergeben.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltscontainer aufstellen und abtransportieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116242" RNoPart="2">
                <Qty>28.000</Qty>
                <QU>StWo</QU>
                <Description ID="a12cb2f6-478c-4c1d-b8aa-2986e3533360">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 St. Aufenthalts-Container für Bauarbeiter aus Vorpos. vorhalten, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für die eigene Bauzeit des AN einschl. Reinigung und Entsorgung,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnungseinheit: 1 Container a` 28 Wochen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeit: 28 Wochen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltscontainer vorhalten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116243" RNoPart="3">
                <Qty>80.000</Qty>
                <QU>StWo</QU>
                <Description ID="becf42a9-1bcf-4233-8fef-2527fd4d19f1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 St. Aufenthalts-Container aus Vorpos. vorhalten, für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baubesprechungen der Bauleitung des Auftraggebers mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">den Baubeteiligten über die eigene Bauzeit des AN hinaus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Reinigung und Entsorgung,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnungseinheit: 1 Container a` 80 Wochen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeit: 80 Wochen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltscontainer vorhalten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116244" RNoPart="4">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="83018c7f-2665-4f68-aca8-377dff3c88b8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und abtransportieren eines beheizbaren Sanitärcontainers.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sanitär-Container mit mind. 1x WC, 1 x Urinal, 1 x Dusche,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 x  Handwaschbecken, sowie ggf. erforderlicher Beheizung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des Duschwassers, auf die Baustelle liefern,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Unterbau ca. 20 cm hoch, liefern und aufstellen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. ev. Mobilkraneinsätze, incl. Anschüsse an</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauwasseranschluss (bauseits),  Abwasserkanal</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(bauseits) und Baustromverteiler (bauseits)  für die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eigene Benutzung und für die Benutzung von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fremdgewerken über die gesamte Bauzeit.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach Beendigung der gesamten Bauarbeiten wieder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">abtransportieren,  incl. ev. Mobilkraneinsätze.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten und Reinigung in ges. Pos.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sanitär-Container liefern und abtransportieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116245" RNoPart="5">
                <Qty>28.000</Qty>
                <QU>StWo</QU>
                <Description ID="fc7574ef-2efe-4b56-af16-53fd248d7c43">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sanitär-Container aus BE vorhalten,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Entsorgung und wöchentliche Reinigung, für die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eigene Bauzeit des AN.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnungseinheit: 1 Container a` 28 Wochen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sanitär-Container: Vorhalten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116246" RNoPart="6">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="c3962687-ca5f-4720-a6a5-abdb0beb00d5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserleitung für den Sanitärcontainer, im Außenbereich, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ab Bauwasseranschluss (bauseits), liefern</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und für die eigene Bauzeit des AN vorhalten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wasserleitung für Sanitärcontainer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116247" RNoPart="7">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="15d3ffae-3e1b-4b78-8e68-b302ed9fe61c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserleitung winterfest einhausen und für die eigene Bauzeit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des AN vorhalten, incl. Material, incl. Rückbau, als Zulage.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung nur nach besonderer Anforderung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wasserleitung winterfest einhausen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116248" RNoPart="8">
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="cb867349-6323-41d0-bee1-73919324f592">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Überfahrtschutz für Wasserleitung aus stabilen, wetterfesten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauplatten, überfahrbar, z.B. für Personen mit Rollator oder </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rollstühlen, liefern und für die Bauzeit des AN vorhalten, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Rückbau.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Überfahrtschutz Wasserleitung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116249" RNoPart="9">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="1edc6565-d079-4375-a8b2-70314fe3c81a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach Abtransport des Sanitärcontainers WC-Kabine für die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Benutzung des AN und von Fremdgewerken über die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gesamte Bauzeit aufstellen und nach Beendigung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gesamten Bauarbeiten wieder abtransportieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten und Reinigung in ges. Pos.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">WC-Kabine bereitstellen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116250" RNoPart="10">
                <Qty>52.000</Qty>
                <QU>StWo</QU>
                <Description ID="4248cbdc-bab7-4059-8b58-b93b7fed1a04">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">WC-Kabine der Vorpos. vorhalten, incl. wöchentliche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reinigung und Entsorgung nach Erfordernis.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">WC-Kabine bereitstellen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116251" RNoPart="11">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="c1193295-aa38-4f4f-8afb-4f3af87cdd51">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pos. kommt nur zum Einsatz, wenn der Anschluss des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sanitärcontainers an den Abwasserkanal nicht möglich ist.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und nach Ende der Bauzeit Abtransportieren eines </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abwassertanks, isoliert für alle Wetterbedingungen, für den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">o.g. Sanitärcontainer in geeigneter Größe, ca. 5600 l, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung des nicht kontaminierten Abwassers in ges. Pos.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis zur Kalkulation: </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">es sind max. 16 Arbeitskräfte/Tag auf der Baustelle.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeit: 28 Wochen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung nur nach besonderer Anforderung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abwassertank liefern und abtransportieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116252" RNoPart="12">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="4cab7ef8-011d-4a6e-b304-e75800f8c378">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pos. kommt nur zum Einsatz, wenn der Anschluss des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sanitärcontainers an den Abwasserkanal nicht möglich ist.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten,  Austausch und Abtransportieren des Abwassertanks </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für den o.g. Sanitärcontainer ca. 5600 l, incl. Entsorgung des </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nicht kontaminierten Abwassers.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnungseinheit: 30 x Austausch/Entleerung incl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung (Gegen Nachweis).</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten des Abwassertanks</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116253" RNoPart="13">
                <Qty>97.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="8f22d935-7e70-4295-b7f7-9e6e2d919cda">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">füllstäben, Stützenfüßen aus Beton, einschl. sämtlicher </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verbindungen, Kupplungen, Klammern (von innen verschraubt) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">etc., liefern und aufstellen, nach Abschluss aller Bauarbeiten abbauen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zaunhöhe: 2,00 m</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116254" RNoPart="14">
                <Qty>7760.000</Qty>
                <QU>mWo</QU>
                <Description ID="9bc4c261-39f6-45a9-9085-f292d1db7a86">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun der vor. Pos. über die gesamte Bauzeit vorhalten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EP gilt je m und Woche.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun, Stahlrahmen vorhalten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6116255" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Gewerkeeigene Baustelleneinrichtung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_6116256" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>Psch</QU>
                <Description ID="d55e101d-387e-4d5d-a98d-6e52f174eb58">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gewerkeeigene Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für die Rückbau-Entsorgungs-, Trockenbau- und Tischlerarbeiten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen Geräte und Materialien, Mobilkraneinsätze, Container, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Verkehrssicherungsmaßnahmen etc., die über die allgemeine </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung hinausgeht.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">hierzu zählen u.a. auch Hilfsmittel in ausreichender Anzahl </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Gefahrstoffsanierung:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Trennschleifer mit Absaugvorrichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Industriestaubsauger (mind. der Klasse H)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sprechfunkgeräte,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- persönliche Schutzausrüstung für die Sanierungsfacharbeiter, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Behördenvertreter und die Bauleitung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Gewerkeeigene Baustelleneinrichtung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116257" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>Psch</QU>
                <Description ID="09c63236-28fa-4a1a-adca-fcbdffbb5154">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerter Materialtransport, als Zulage.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beachte:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Je ein Aufzug pro Haus wird als "Bauaufzug" ertüchtigt und steht </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zum Materialtransport zur Verfügung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Abmessungen Bauaufzugskabinen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x L x H: ca. 1,03 x 2,06 x 2,05 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Diagonale Grundriss: ca. 2,30 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lichte Abmessungen Türöffnung: B x H: ca. 0,90 x 2,00 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Bauaufzüge erschliessen die Häuser jeweils von den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1 (EGs) bis in die Ebenen 12 (11.OGs).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Keller können nur über die Treppenhäuser erreicht werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Zwischengeschosse und die Ebenen 13 (Technikgeschosse) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">können bis in die Ebenen 12 (11.OGs) über die Bauaufzüge </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">erreicht werden. Von dort aus ist der Zugang nur über die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Loggien und die Treppenhäuser möglich.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerter Materialtransport, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6116258" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Abbruch-und Rückbauarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_6116259" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>Psch</QU>
                <Description ID="15b095f3-8dd1-4d3c-82c6-3115ba61b53d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Pos. beinhaltet das Aufbauen, Vorhalten, Reinigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Umsetzen der im folgenden benannten Staubschutzwände, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. aller Materialien und des Zubehörs</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist eine oberflächenschonende Konstruktion auszuführen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">da Decken, Wände und insbesondere auch der vorhandene </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Bodenbelag nicht beschädigt werden dürfen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-Staubschutzwand als Folienwand (gerade),mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Teleskopallumiumstützen (stufenlos verstellbar), mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oberflächenschonenden Fuß-und Kopfplatten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(BxL= ca. 8 x 13 cm), mit reißfester Folie (mind. 0,4 mm), </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">staubdicht befestigt an Stützen, mehrfach verwendbar, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. umlaufende staubdichte Verklebung an Wänden, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Decken und Bodenbelägen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen der zu verschließenden Öffnung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x H= ca. 2,01 m x 2,60 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Staubsch.wand gerade: 72 Stck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Stückzahl ist die Gesamt-Anzahl der zu verschließenden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungen in Haus 87,88 und 89, inwieweit die Konstruktionen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">umgesetzt werden können, ist Sache des AN, je Ebene/ </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geschoss des gesamten Hauses sind 6 stck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dieser beschriebenen Staubschutzwände notwendig)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Staubschutzwand als Folienwand (U-förmig), wie oben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschrieben, jedoch mit 2 Reißverschlusstüren,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x H= ca. (2 x 1 m + 2,40 m) x 2,60 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Staubsch.wand U-förmig:  72 Stck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Anmerkungen zu Stückzahl, s.o., je Ebene/ Geschoss </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des gesamten Hauses 6 stck dieser beschriebenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Staubschutzwände notwendig)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Staubschutzwand mit Reißverschlüsstür, zur Abschottung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">von Wohnungseingangstüren, aus Folie, an Wänden, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Decken, Fußböden und untereinander staubdicht verklebt </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">herstellen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen der zu verschließenden Öffnung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x H= ca. 1,20 m x 2,20 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Offnung 1,20 x 2,20: 96 Stck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anmerkungen zu Stückzahl, s.o., je Ebene/ Geschoss </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des gesamten Hauses  sind 8 Stck dieser beschriebenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Staubschutzwände notwendig)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Staubschutzwand-Konstruktionen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116260" RNoPart="2">
                <Qty>215.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="f30755a7-45a8-446b-af61-dd38376d706d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Flure zu den Wohnungen bzw. zu Abstellräumen EGs</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">BEACHTE: Rückbau erfolgt erst nach Prüfung der Deckenschotts </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Regenfall-Leitungen und Freigabe durch die Bauleitung in ges. Pos.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbau-Schachtwände der Regenfall-Leitungen und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorsatzschalen der Lüftungsleitungen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einseitig 1-lagig beplankt als Eckabkofferung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonbeplankung 15 mm, MiWo 40 mm und Stahl-UK</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">demontieren und zur Übergabestelle bringen, incl. Entsorgung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x L x H= ca. (30-60 cm + 32-100 cm)  x 270 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: ca. 8 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Anzahl der Schächte: 96 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gipskartonentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr. Anhydritestrich: 1708 02</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mineralwolleentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr.: MiWo : 170603*</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlunterkonstruktionen-Entsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170405</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand Lüftungsleitungen demontieren u. entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116261" RNoPart="3">
                <Qty>273.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="601e1687-809f-4532-bdbd-9c8fa112577a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flure zu den Wohnungen bzw. zu Abstellräumen EGs</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">BEACHTE: Rückbau erfolgt erst nach Prüfung der Deckenschotts </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Regenfall-Leitungen und Freigabe durch die Bauleitung in ges. Pos.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbau-Schachtwände der Regenfall-Leitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einseitig 1-lagig beplankt als Eckabkofferung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonbeplankung 15 mm, MiWo 40 mm und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahl-UK demontieren und zur Übergabestelle bringen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x L x H= ca. (30-60 cm + 32-100 cm)  x 260 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: ca. 8 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Anzahl der Schächte: 96 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gipskartonentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr. Anhydritestrich: 1708 02</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mineralwolleentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr.: MiWo : 170603*</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlunterkonstruktionen-Entsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170405</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand Regenfall-Leitungen demontieren u. entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116262" RNoPart="4">
                <Qty>80.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="198bb275-5dca-44c3-8732-7c9e457c1b6f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebene 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flure zu den Wohnungen bzw. zu Abstellräumen EGs</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbau-Wände der Abstellräume zwischen den in vor.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pos beschriebenen Schachtwänden, zweiseitig 1-lagig beplankt, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wände aus Gipskartonplankung 1 12,5 mm, MiWo 40 mm  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Stahl-UK demontieren und zur Übergabestelle bringen, incl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung. Demontage und Entsorgung Türen in ges. Pos.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">L x H= ca. 120 cm x 272 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: ca. 8 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Anzahl der Wände: 24 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gipskartonentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr. Anhydritestrich: 1708 02</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mineralwolleentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr.: MiWo : 170603*</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlunterkonstruktionen-Entsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170405</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wand demontieren und entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116263" RNoPart="5">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="510bdefe-666b-471b-a798-d75d8a5eaccb">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87- 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1 (EGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flure zu den Abstellräumen / Mieterkeller</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fliesenwandbelag abbrechen und entsorgen, in Kleinflächen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">angrenzende geflieste Wandbeläge sind zu erhalten, d.h. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennschnitte sind einzukalkulieren, als Zulage.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:  12 Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennschnitte:   ca. 30 m</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abbruch Wandbelag Fliesen, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116264" RNoPart="6">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="419e2080-1a89-49b2-a84d-b1fe4e4a793e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstellräume in den Fluren zu den Wohnungen und  zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">den Abstellräumen in den EGs</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einfache Holztür, Türblattdicke ca. 40 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Röhrenspanplatte foliert incl. Stahlblecheckzarge aus den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbauwänden der vor. Pos. demontieren und zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Übergabestelle transportieren, incl. entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe je Tür ca. 88,5 x 201 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abbruchholz: AVV-Nummer 170204*</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahleckzargen-Entsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 1704 05</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Holztüren incl. Stahlzargen demontieren und entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116265" RNoPart="7">
                <Qty>87.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="247ddcc3-3623-4701-b71a-cf0f2eb17275">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebene 1-12 (EG-11.OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flure zu den Wohnungen bzw. zu Abstellräumen EGs</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecken bei Abstellräumen und zwischen den in vor.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pos beschriebenen Schachtwänden, incl. GK-Blenden an</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">den Stirnseiten, einseitig 1-lagig beplankt, aus Gipskarton- </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beplankung 1 x 12,5 mm und Stahl-UK demontieren und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Übergabestelle bringen, incl. Entsorgung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhanghöhe: ca. 55 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">L x B = ca. 120 cm x 65 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Anzahl der Decken:  60 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gipskartonentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr. Anhydritestrich: 1708 02</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlunterkonstruktionen-Entsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170405</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecken demontieren und ensorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116266" RNoPart="8">
                <Qty>72.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="5e6c8a6f-4a44-4b4e-8b93-1261a498af1e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebene 1-12 (EG-11.OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flure zu den Wohnungen bzw. zu Abstellräumen EGs</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einfache Stahl-Lüftungsgitter incl. Rahmen in den</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstellraumwänden und der abgehängten Decken der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vor. genannten Pos. demontieren und entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">H x B= ca. 35 cm x 45 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter, incl. Rahmen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170405</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter demontieren und entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116267" RNoPart="9">
                <Qty>70.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="62af38b9-5d8e-4dfd-9c76-83246d443fc0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebene 1-12 (EG-11.OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flure zu den Wohnungen bzw. zu Abstellräumen EGs</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsklappen incl. Rahmen in den Abstellraumwänden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und den abgehängten Decken der vor. genannten Pos.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">demontieren und entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">H x B= ca. 45 cm x 45 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsklappen, incl. Rahmen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170405</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsklappen demontieren und entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116268" RNoPart="10">
                <Qty>11.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="392c1b82-4f5b-4b91-9796-7a2c74acaa38">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Ebene 02 und 09 (1.OG und 8.OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Wohnungswand</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Ausführung Demontage dieser Wohnungswände ist </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der genaue Zeitpunkt mit der Bauleitung abzustimmen!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbau-Wände der Wohungen Nr. 0202 und Nr. 0902 mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geänderten Grundrissen, zweiseitig 2-lagig beplankt, Wände aus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gipskartonplankung, je Seite 2 x 12,5 mm, MiWo 80 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Stahl-UK demontieren und zur Übergabestelle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bringen, incl. Entsorgung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage und Entsorgung Türen in ges. Pos.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">L x H= ca. 201cm x 270 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: ca. 15 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Anzahl der Wände: 2 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gipskartonentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr. Anhydritestrich: 1708 02</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mineralwolleentsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nr.: MiWo : 170603*</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlunterkonstruktionen-Entsorgung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170405</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wand demontieren und entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116269" RNoPart="11">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="c8a78dbb-00a3-4e27-b046-ecb37cc8286a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebene 02 und 09 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungen mit geändertem Grundriss</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(WE Nr. 0202 und 0902)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Ausführung Demontage dieser Wohnungstüren ist </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der genaue Zeitpunkt mit der Bauleitung abzustimmen!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der vorhandene Schließzylinder ist auszubauen, zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sichern, zu beschriften (WE 0202 bzw. 0902) und dem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tischler zu übergeben!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungstüren, Türblattdicke ca. 50 mm, Vollspantür furniert </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Holzumfassungszarge demontieren und entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x H= ca. 101 cm x 201 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Entsorgung Wohnungseingangstüren gem.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AVV-Nummer: 170201</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">WE-Tür demontieren und entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116270" RNoPart="12">
                <Qty>189.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="548fcd43-cf88-41e8-884e-3b930850fc44">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort: Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen: 1-12 (EG-11. OG)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich um die Schächte der Regenfall-Leitungen, der Be- und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entlüftungsschächte, der Trennwände zu den Abstellräumen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und der Wohnungen 0202 und 0902 in Haus 89 inTeilflächen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beachte:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ZTV für Abbruch -und Rückbauarbeiten Gefahrstoffe und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorgaben der TRGS 521, Expostionsklasse 2</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbau Bestand:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- PVC-Belag 3 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ausgleichsmasse 5 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Betonestrich&gt; Z2, 70 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- teerhaltige Sperrpappe, 2 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Mineralwolle "Kamelit" 30 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis: Fußbodenaufbau in Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">rückbauen: 144 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis: Schnittkante:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">L= 255 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Maßgenaues Einschneiden des Belages und des gesamten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbaus mit Trennschleifer incl. Absaugevorrichtung. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Incl. Demontage, Verpackung und Abtransport des gesamten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Materials zur Übergabestelle.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Abbruch incl. Abtransport von Sockelleisten aus PVC</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ist mit dem Einheitspreis abgegolten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistung versteht sich incl. Entsorgung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung gem. Abfallschlüsselnummer (AVV):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- PVC Belag und Sockelleisten: AVV-Nr.: 1709 04</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- teerhaltige Sperrpappe: AVV-Nr.: 1703 03*</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Betonestrich &gt; Z2: AVV-Nr.: 1701 06*</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Mineralwolle "Kamelit": 1706 03*</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Fußboden in Teilflächen rückbauen und entsorgen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116271" RNoPart="13">
                <Qty>340.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="6a28d436-ff74-4950-86cd-fe25e56844d3">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort: Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen: 1-12 (EG-11. OG)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schnittkanten des in der vor. Pos. zurückgebauten Fußbodens </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">um die Schächte der Regenfall-Leitungen und sonstiger Bereiche </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(z.B. in Haus 89 bei Wohnungen 0202 und 0902) mit geeignetem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tape abkleben, incl. liefern und abkleben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Höhe Fußbodenaufbau: ca. 8 cm zuzügl. ca.10 cm für Klebe-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">flächen auf Rohfußboden und Fußbodenaufbau Bestand.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schnittkante Fußboden abkleben</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116272" RNoPart="14">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="aff11996-4a59-450e-a8ae-d55af442861e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebene 1 (EG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flure zu den Abstellräumen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesenbelag / Betonwerksteine abbrechen und entsorgen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Kleinflächen,  angrenzende geflieste Bodenbeläge sind zu </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">erhalten, d.h. Trennschnitte sind einzukalkulieren, als Zulage.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:  2 Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennschnitte:   ca. 1,60 m</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abbruch Bodenbelag Fliesen, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116273" RNoPart="15">
                <Qty>428.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="437ba677-53ea-49ef-a41e-12c1803f0dc2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wände, Decken, Türen etc. während und nach den Gefahrstoff-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsorgungen, innerhalb der Staubschutzabschottungen in den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fluren, durch Saugen fein reinigen mit Industriestaubsauger </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mind. Filterklasse H, incl. Entsorgung eingesaugtes Material.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ebenen 1-12 (EG-11. OG)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Raumhöhe ca. 2,60 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung nach Grundfläche Staubschutzabschottungen</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wände und Decken fein reinigen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116274" RNoPart="16">
                <Qty>148.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="92ff610c-af92-41b7-8cff-c743be6c1c1a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">XPS- Dämstoffplatten mit hoher Druck- und Formstabilität, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stärke bis 80 mm, in den Hohlflächen der zurückgebauten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbauten zur Vermeidung von "Stolperkanten",</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und verlegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbau in Kleinflächen 144 stck in </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ca. 40 cm breiten Streifen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">XPS-Dämmstoffplatten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6116275" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbauarbeiten DIN 18340</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_6116276" RNoPart="1">
                <Qty>2140.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="6fa23185-2edf-45c6-aeb9-2741efd66bed">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs), notwendige Flure</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Böden (PVC-und Fliesenbeläge) mit stabilem Papier/Pappe, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">untereinander verklebt, abdecken , gegen Verschmutzung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">während der eigenen Arbeiten und der weiteren Gewerke, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Lieferung und Verlegung, einschließlich Entfernen und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung nur nach besonderer Anforderung der Bauleitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Böden vollflächig abdecken</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116277" RNoPart="2">
                <Qty>2140.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="99eeec4f-06f5-4b57-964e-a816aabc631d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Minderpreis für das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach Abschluss der Arbeiten, falls dies bauseits ausgeführt wird.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Minderpreis, Abdeckung Entfernen und entsorgen,</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116278" RNoPart="3">
                <Qty>48.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="d27b1554-d8ae-4c89-a167-259a446798f4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 4(3. OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 8(7. OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schächte Regenfall-Leitungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwände der Regenfall - Leitungen im Bereich der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">notwendigen Flure öffnen zur Prüfung der Deckenschotts</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Weichschotts). Je Schacht 2 Öffnungen im Bereich der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Decke und im Bereich des Fußbodens.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand Bestand:  1-lagig beplankt mit GK</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Prüfung und Freigabe durch die Bauleitung wieder </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verschließen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe je Öffnung: ca. 20 x 20 cm.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Prüfung erfolgt die Festlegung der notwendigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Maßnahmen: Entweder Nacharbeiten der Weichschotts oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen von F90 Schächten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schottungen prüfen in Schächten Regenfall-Leitungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116279" RNoPart="4">
                <Qty>216.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="720c1f45-47ee-48b4-ab16-6090e9067fbe">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwände / Vorsatzschalen ohne Anforderung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an Brandschutz im Bereich der Lüftungskanäle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der notwendigen Flure, liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung  incl.aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller Knauf, </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">W628B.de</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand, incl. Montage,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, solange</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">sie gleichwertig sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail: CU_D_SW_87B_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">W628B.de - F30 Schachtwand = 2,95 m, CW 50 (625 mm),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Piano GKF 2x 12,5 mm, d = 75 mm, Rw = 32,0 dB</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DIN 4103-1, Einbaubereich 1.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 30</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dB. Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 32,0 dB</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schacht mit einer Eckausbildung (L-förmig)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandbreite: 0,40 -1,10 m,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wanddicke: 75 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandhöhe: 2,60 m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Umlaufende Anschlüsse starr,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, 15 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl Schächte: 72 stck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Außenecken: 188 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechprofilen DIN 18182-1,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W62.de.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">System: Knauf Schachtwand W628.de Typ B</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W62.de.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">System: Knauf Schachtwand W628.de Typ B</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="5ed82933-8933-471f-b8a0-e7cef7f46274" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand, liefern und montieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116280" RNoPart="5">
                <Qty>121.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="0f3ab54b-b8f7-4f69-834e-955f6471da03">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwände für Regenfall-Leitungen im Bereich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der notwendigen Flure, liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl.aller Materialien und Befestigungs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittel gem. Hersteller Knauf, </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">W628B.de - F90 Schachtwand</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Montage, </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeinesbauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">P-3393_172_08-MPA BS.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, solange</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">sie gleichwertig sind und über ein AbP verfügen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail: CU_D_SW_87B_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">W628B.de - F90 Schachtwand</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = 3,00 m, CW 75 (625 mm),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fireboard 2x 20 mm, d = 115 mm, Rw = 44,0 dB, MW 60 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DIN 4103-1, Einbaubereich 1.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42dB.* </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,0 dB</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schacht mit einer Eckausbildung (L-förmig)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandabwicklung: ca. 0,40-0,90 m + ca. 0,35 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wanddicke: 115 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandhöhe: 2,70 m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Umlaufende Anschlüsse starr,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton mit Putz</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl Schächte: 48 stck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Außenecken: 130 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Boden-Wand und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Rockwool Randdämmstreifen RST nach DIN EN 13162, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt &gt;= 1000°C nach DIN 4102-17, d &gt;= 10 mm, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte &gt;= 90 kg/ m³,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dicke 60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">0,040 W/(m*K),* längenbezogener Strömungswiderstand AFr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m²,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zweilagig, Plattendicke 2 x 20 mm, Verarbeitung gemäß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18181. Verlegung der Platten horizontal</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Plattenlängsseiten senkrecht zu den Wänden).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W62.de.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">System: Knauf Schachtwand W628.de Typ B</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig incl. AbP</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="2646a38d-bebe-41fa-9b95-dad6fe74ccb5" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand F90, L-förmig, liefern und montieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116281" RNoPart="6">
                <Qty>267.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="efb08fb5-6aac-4427-bb3a-769032ead898">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwände für Regenfall-Leitungen im Bereich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der notwendigen Flure, liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl.aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller Knauf, </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">W628B.de -</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">F90 Schachtwand</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeinesbauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">P-3393_172_08-MPA BS.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, solange</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">sie gleichwertig sind und über ein abP verfügen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail: CU_D_SW_Flur_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schacht mit zwei Eckausbildungen (U-förmig)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandabwicklung: ca. 0,40-0,90 m + ca. 0,35 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wanddicke: 115 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandhöhe: 2,70 m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Umlaufende Anschlüsse starr,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton mit Putz</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis Anzahl Schächte: 96 stck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung von Außenecken: 519 m</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwand F90, U-förmig, liefern und montieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116282" RNoPart="7">
                <Qty>235.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="d74e20d8-4377-4e42-8fd2-43053a933557">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwände für Lüftungs-Leitungen im Bereich der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">notwendigen Flure,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten der in den vor. Pos. 4.4 beschriebenen Schächte </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bei Lüftungsleitungen an vorhandene Decken und Wände.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">UK Bestand: Stahlbetondecken, STB-Wände/ Putz</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten an Decken- und Wandflächen, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116283" RNoPart="8">
                <Qty>696.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="a778dd73-2420-413e-afeb-7b521fad9b41">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwände für Regenfall-Leitungen im Bereich der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">notwendigen Flure,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten der in den vor. Pos. 4.5 und 4.6 beschriebenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">F90-Schächte bei Regenfall-Leitungen an vorhandene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Decken und Wände.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">UK Bestand: Stahlbetondecken, STB-Wände/ Putz</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten an Decken- und Wandflächen, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116284" RNoPart="9">
                <Qty>300.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="03a10a26-31dc-4133-8f0c-4a000589ba26">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schachtwände für Regenfall-Leitungen im Bereich der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">notwendigen Flure,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stirnseiten der Pfeilervorlagen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail: CU_D_SW_Flur_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Pos. kommt nur zum Einsatz, wenn die Stirnseiten der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pfeilervorlagen für die Schächte der vor genannten Pos. nicht </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gerade, sondern schräg verlaufen. In diesem Falle ist vor der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montage der Schachtwände ein 2-lagiger Ausgleichsputz auf </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die Stirnseiten aufzubringen, incl. beidseitige Lehren oder </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">alternativ 2 x GK-Platten ca. 20 mm.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung Pfeilervorlage, Stirnseite B x H: ca. 0,18 x 2,70 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Putzdicke: bis 4 cm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Aufbringen von GK Platten an Pfeilervorlagen, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116285" RNoPart="10">
                <Qty>40.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="d969d4ba-e5f6-438c-98e9-46ea872615e7">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure, zwischen Schachtwänden,  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Bekleidung der horizontalen Lüftungsleitungen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl.aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller Knauf, D113.de</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, solange</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">sie gleichwertig sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail: CU_D_SW_89X_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">D113.de - Unterdecke Niveaugleich, Grund- und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tragprofil, Bauplatte GKB 12,5 mm, 1-lagig beplankt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Unterdecke gemäß DIN 18168-1,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauhöhe: 2,60 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhängehöhe: 0,56 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund: Stahlbeton,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Profil:  CD 60/27</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Achsmaß: max. 50 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis: B x L= ca. 0,4 x 1,05 m, in Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 60 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechprofilen DIN 18182-1,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Niveauausgleich,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit Direktabhänger/ Direktschwingabhänger/</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">justierbarer Direktabhänger/ justierbarer Direktschwing- abhänger/Noniusabhängung mit Noniusbügel/ </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nonius-Hänger-Unterteil/ Kombihänger/ Draht mit Öse + Ankerfix,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigen mit Knauf Deckennagel/ Schnellbauschraube</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">TN/ Universalschraube FN oder bauaufsichtlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zugelassenen Befestigungsmitteln.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt D11.de.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">System: Knauf Plattendecke D113.de</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="f58f0e51-7295-4b3f-8575-b4d26ab5c62b" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Unterdecke Niveaugleich, Grund- und Tragprofil, Bauplatte GKB 12,5 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116286" RNoPart="11">
                <Qty>48.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="06b754d5-9eca-4699-a640-fb6eeccca5c1">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure, zwischen Schachtwänden,  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur seitlichen Bekleidung der in vor. Pos. beschriebenen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecken, liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">seitliche Deckenbekleidung, incl. UW 50- und CW 50-Profile, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauplatte GKB 12,5 mm, 1-lagig,  incl. aller Befestigungsmittel,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauhöhe: 2,60 m,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhängehöhe: 56 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis: B x H: ca. 2,01 x 0,56 m, in Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 60 stck</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ A EN 520: Knauf Bauplatten,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">System: Knauf</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="faa311c2-5aad-40c4-9846-333d0efeb81f" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Seitl. Bekleidung Abhangdecke, GKB, 1 x 12,5 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116287" RNoPart="12">
                <Qty>6.300</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="656af774-b36e-41e1-8b09-b71785ce546e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich Wohnungen mit geänderten Grundrissen,  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Bekleidung der horizontalen Lüftungsleitungen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl.aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller Knauf, D113.de</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">solange sie gleichwertig sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">D113.de - Unterdecke Niveaugleich, Grund- und Tragprofil, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauplatte GKB 12,5 mm, 1-lagig beplankt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Unterdecke gemäß DIN 18168-1, wie in Pos. 4.9 beschrieben, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">CU_D_W F90 _89R_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecke über Eck,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis je Wohnung: 3,2 m², in Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 2 stck</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Unterdecke Niveaugleich, Grund- und Tragprofil, GKB 12,5_WE</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116288" RNoPart="13">
                <Qty>4.200</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="586eb00b-7347-4a73-8285-e682c48a5322">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich Wohnungen mit geänderten Grundrissen,  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Bekleidung der horizontalen Lüftungsleitungen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">seitliche Deckenbekleidung, incl. UW 50- und CW 50-Profile, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauplatte GKB 12,5 mm, 1-lagig,  incl. aller Befestigungsmittel, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in Pos. 4.10 beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail: CU_D_W F90 _89R_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecke über Eck,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis je Wohnung: 2,10 m², in Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 2 stck</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Seitl. Bekleidung Abhangdecke, GKB, 1 x 12,5 mm_WE</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116289" RNoPart="14">
                <Qty>50.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="be5807b8-4b65-4d93-a62f-cebefba32897">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten der in den vor. Pos. beschriebenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecken an vorhandene Wände.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">UK Bestand: STB-Wände/ Putz</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten Abhangdecken an Wandflächen, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116290" RNoPart="15">
                <Qty>72.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="c6626ba5-e959-42bb-8dba-957837eccbbc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aussparung in seitliche Bekleidung der in vor. Pos.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschriebenen Abhangdecken,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aussparungen herstellen für Lüftungsgitter, in ges. Pos. in </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die seitlichen Deckenbekleidung der Abhangdecken, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. umlaufender Profile, incl. aller Befestigungsmittel,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe der Aussparung: H x B = ca. 40 cm x 40 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe Aussparung: ca. 6,25 cm (CW 50-Profil+1x 12,5 mm)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen von Wandaussparungen für Lüftungsgitter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116291" RNoPart="16">
                <Qty>70.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="085687c3-c8ca-4b6e-b157-5d983a815f75">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aussparung in seitliche Bekleidung der in vor. Pos.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschriebenen Abhangdecken,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aussparungen herstellen für Reviklappen, in ges. Pos. in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die seitlichen Deckenbekleidung der Abhangdecken, incl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">umlaufender Profile, incl. aller Befestigungsmittel,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe der Aussparung H x B= ca. 40 cm x 40 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe Aussparung: ca. 6,25 cm (CW 50-Profil+1x 12,5 mm)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen von Wandaussparungen für Revisionsklappen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116292" RNoPart="17">
                <Qty>11.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="bce93b31-a08d-40d9-907e-21f9dd53d9a3">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbauwand zwischen den Wohnungen 0202 und 0902 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und den notwendigen Fluren, liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl. aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller Knauf, W118.de -</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sicherheitswand /RC3-Einfachständerwerk, F90</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeinesbauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nr. P-3310 / 563 /07 -MPA BS</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung gem. Detail:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">CU_D_W F90_89R_251121_VA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">W118.de - höhere einbruchhemmende Metallständerwand =</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">9,30 m, CW 100 (625 mm), Diamant GKFI 2x 12,5 mm, d =</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">150 mm, liefern und montieren:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandhöhe: 2,70 m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wanddicke: 150 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Widerstandsklasse RC3</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechprofilen DIN 18182-1,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmitteln.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dicke 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">0,040 W/(m*K),* längenbezogener Strömungswiderstand AFr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m², einlagig, dicht stoßen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">abrutschsicher verlegen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verschraubung mit Diamantschraube XTN,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik.</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">System: 	Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Artikelnr.: 	W118-D2125-2040.de</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig incl. AbP</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="ba05d769-5db8-4be2-9435-ef561a95c9c3" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Metallständerwand F90, RC3, 150 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116293" RNoPart="18">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description ID="cae35183-0455-4d64-8d79-eff6fdfa5497">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbauwand zwischen den Wohnungen 0202 und 0902 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und den notwendigen Fluren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten der in den vor. Pos. beschriebenen Metallständer-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wand F90, RC3, an vorhandene Decken und Wände.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">UK Bestand: Stahlbetondecken, STB-Wände/ Putz</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten an Decken- und Wandflächen, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116294" RNoPart="19">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="22867d9c-72d7-43fe-94ca-39d9163f5423">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnung in Trockenbauwand zwischen den Wohnungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">0202 und 0902 und den notwendigen Fluren, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und herstellen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnung herstellen, incl. aller Profile und Befestigungsmittel, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Metallständerwand F90 der vor. beschriebenen Pos. 4.17.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandhöhe:   2700 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandöffnungsmaß ab OKFF: 1010 / 2010 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fertigwanddicke:  150 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnung herstellen Metallständerwand F90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116295" RNoPart="20">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="746214c8-25a8-47d3-afcc-85df144ae139">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandöffnung in Trockenbauwand zwischen den Wohnungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">0202 und 0902 und den notwendigen Fluren, liefern und herstellen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandöffnung für Lüftungsleitung herstellen, incl. aller Profile </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Befestigungsmittel, in Metallständerwand F90 der vor. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschriebenen Pos. 4.17.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandhöhe:   2700 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandöffnungsmaß:  ca. 400 / 400 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fertigwanddicke:  150 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandöffnung herstellen Metallständerwand F90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116296" RNoPart="21">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="7efca1f5-8478-4971-8560-244bb0faeff9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbauwand zwischen den Wohnungen 0202 und 0902 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und den notwendigen Fluren, im Bereich Türöffnungen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbau Stahl-Quadratrohrprofil 50x 50x4 mm, incl. Fuß-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Kopfplatten, in F90 Metallständerwand der vor. Pos., </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Wohnungseingangstür mit Drehflügelantrieb, von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohfußboden bis Rohdecke, im Bereich der Türöffnung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. aller Befestigungsmittel. als Zulage.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Quadratrohrprofil:  d 50x50x4 mm, aus Stahl</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">angeschweißt an Stahl-Fuß-Kopfplatte, je (70 x 180 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">d=10 mm),incl, Korrosionsschutzanstrich.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Türleibung kann ohne Beplankung ausgeführt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 Stück bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">QuadratrohrprofiL d 50x50x4 mm L=ca. 270 cm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Aufmaß durch AN,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahl -Fuß-und Kopfplatte: je Platte, 70x180 mm, d 10 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahl -Fuß-und Kopfplatte: mit je 2 stck Langloch-Bohrungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stahl-Quadratrohrprofil, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116297" RNoPart="22">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description ID="26e3fc82-0e0e-4f5c-8856-c13b00165d0a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1(EGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecke</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecke im Bereich der zu erneuernden Schächte für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsleitungen und Regenfallleitungen öffnen und nach </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fertigsstelllung der Schächte wieder verschließen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhanghöhe ca. 10 cm mit GK 1-lagig beplankt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis: in Kleinflächen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl 16 stck</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abhangdecke Trockenbau öffnen und verschließen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116298" RNoPart="23">
                <Qty>72.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="2174d75c-4859-45d4-b7d8-3ef12cf15937">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure, Abhangdecken,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter liefern und in die seitlichen Deckenbekleidungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Abhangdecken einbauen, incl. aller Befestigungsmittel,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lamellengitter, Aluminiumstrangprofile, naturfarbig eloxiert, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">freier Luftdurchlass ca. 85 %, eingelassene Befestigungslöcher, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Edelstahlschrauben,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (mm):</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbaumaß, Außenmaß, Luftdurchlass cm²</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 400 x 400, 440 x 440, 410</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 9016</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter liefern und einbauen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116299" RNoPart="24">
                <Qty>72.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="960b41e1-5124-4524-a9e1-92fae2a21b93">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter der vor. beschriebenen Pos. incl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pulverbeschichtung RAL-Farbton nach Bemusterung.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter , incl. Pulverbeschichtung, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116300" RNoPart="25">
                <Qty>72.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="65f18b30-597b-4728-a4c7-012791cfd5aa">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich notwendige Flure,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aussparung in seitliche Bekleidung der in vor. Pos.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschriebenen Abhangdecken,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionstüren liefern und in die seitlichen Deckenbekleidungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Abhangdecken einbauen, incl. aller Befestigungsmittel,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionstür SOFTLINE oder gleichwertig, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vierkantverschluss, verzinktes Stahlblech</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">pulverbeschichtet, einbauen in Trockenbauwand oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Decke, Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (mm):</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbaumaß (Breite x Höhe), Außenmaß (Breite x Höhe)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">400 x 400 mm, 435 x 435 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsklappen liefern und einbauen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116301" RNoPart="26">
                <Qty>72.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="99f80ec6-1293-40bd-9827-b896deed5b2f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter der vor. beschriebenen Pos. incl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pulverbeschichtung RAL-Farbton nach Bemusterung.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsklappen, incl. Pulverbeschichtung, als Zulage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6116302" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Tischlerarbeiten DIN 18355</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_6116303" RNoPart="1">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="5888815a-c432-415b-a924-8362f7e7c0d5">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungseingangstüren der Wohnungen 0202 und 0902 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und den notwendigen Fluren,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türnr. T.89.2.W2 und T.89.9.W2</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl.aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller Schörghuber</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">solange sie gleichwertig sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungseingangstüren incl. automatischem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drehflügelantrieb liefern und montieren:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T30/RS/SD37-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Modell 13.00 MHF</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mind. 80 % PEFC-zertifiziert,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz T30 nach DIN 4102,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutz nach DIN 18095,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schallschutz Rw (alt Rw,P) = 37dB nach DIN 4109,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klimaklasse III (Prüfklima "c" gemäß DIN EN 1121),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mech. Beanspruchungsgruppe 4 ("E" Extrem) nach </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1192, CO2-neutral produziert,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 1-flügelig, DIN rechts, nach innen aufschlagend,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türblatt:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türblattdicke 50mm, gefälzt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mittellage Vollspan allseitig mit innenliegendem Furnier-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">schichtholzrahmen (4-seitiger Stabilisator) und Einleimer </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verleimt zur Erhöhung der Standfestigkeit und Ausreiss-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">festigkeit der Beschläge,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zarge:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, Einbau in Leichtbauwand (F90), </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bekleidungsbreiten 60/60mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bekleidungsdicke 23mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zargendichtung beige, ohne Bodeneinstand, massives Schließblech </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl geschliffen Materialstärke 3mm (vorgerichtet für E-Öffner),</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. umlaufende dauerelastische Versiegelung der Zarge, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(bei Brand-/Rauch-/Schallschutzanforderung zwingend erforderlich)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Maße:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">BR 1000×2010 mm, LD 936×1978 mm,  MW 150mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchgangsbreite bei 90-Grad geöffneter Tür 920mm,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türblatt und Zarge: Furnier amerikan. Weisseiche, transp. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">lackiert seidenmatt, verdeckter Anleimer 2-seitig Eiche,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">transp. lackiert seidenmatt,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bänder:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2×VX, Bandhöhe 160mm, Rollendurchmesser 22mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke 4mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3-dim. verstellbar, Edelstahl matt, mit Stiftsicherung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">kein sichtbares Kugellager,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schloss:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einsteckschloss (DIN 18250), PZ-gelocht, ohne Zylinder,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dorn 65mm, Klemmnuss 9mm, ohne Panikfunktion, Stulp</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nirosta (Falle/Riegel vernickelt), Stulpbreite 24mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drücker:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ES1-(RC2-)-FS-Schutzbeschlag ohne Zylinderabdeckung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Zylinder-Ziehschutz), Edelstahl matt gebürstet, mit Langschild, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stift 9 mm, Wechselgarnitur, Knopf auf Bandgegenseite, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drückerhöhe Standard (850 mm über OFF),</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schließer:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F/R mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">integriertem Rauchschalter, Ausführung EN 3-7,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kopfmontage bandseitig (ziehend), mit Sensor-Rollenschiene </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">auf Band- und Bandgegenseite, mit durchgehender Haube, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">silberfarbig</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 Handauslösetaster (Wipptaster UP), alpinweiß, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung "Tür schließen",</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auslösesensor mittels Schlüsselschalter auf Bandgegenseite </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder Kartenleser, Auslösetaster Bandseite mittels Handtaster,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Abnahmebescheinigung (Prüfbuch, Prüfschild),</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatzausst.:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 absenkbare Bodendichtung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">E-Öffner: 12-24V DC, mit Freilaufdiode für Überlastschutz,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Riegelkontakt: (VDS-Klasse "C", Kabellänge 6 m) an der Zarge,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabelkanal (Innendurchmesser 9mm; für Sensor-Rollenschiene) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Kabelaustritt im Türblattfalz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Kabelübergang (380 mm; max. Öffnungswinkel ca. 180°)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt:  T30/RS/SD37-1-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Brand-/Rauch-/Schallschutztür,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Modell 13.00 MHF / Schörghuber</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="69acd708-7f36-4fd2-9b04-4a8546a2096c" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beachte: Lieferzeiten mind. 12 Wochen.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungseingangstüren, T30 RS_Drehflügelantrieb</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116304" RNoPart="2">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="796256bb-0e72-4938-801d-2ab1179e49c1">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungseingangstüren der Wohnungen 0202 und 0902 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und den notwendigen Fluren,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türnr. T.89.2.W2 und T.89.9.W2</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl.aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller GEZE</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">solange sie gleichwertig sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Absicherung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">GEZE GC 342 Laserscanner, geprüft nach DIN EN 18650,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenk-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bereiches von Innen- und Außentüren in Öffnungs- und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schließrichtung. Robust gegen alle Bodenverhältnisse </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(z.B. Reinstreifermatte, Metallschiene, dunkle und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gitterroste). Mit integrierter Wandausblendung und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dynamischer Hauptschließkantenabsicherung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türflügelbreite: 936 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(x ) GC 342 für Bandseite</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">( ) nirofarben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(x ) schwarz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">( ) weiß</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt:  GEZE GC 342 Laserscanner</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="d0545c3a-a7c3-4f46-8528-c39ff9b0dfae" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Absicherung / Laserscanner</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116305" RNoPart="3">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="f0e134cf-675b-47df-959e-1fc73e9cfc80">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 2 und 9 (1. OG und 8. OG),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungseingangstüren der Wohnungen 0202 und 0902 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und den notwendigen Fluren,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türnr. T.89.2.W2 und T.89.9.W2</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fingerschutzrollsystem für die Gegenbandseite (Nebenschließkante)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fingerschutz-Rollosysteme an kraftbetätigten Türen gem. EN 16005, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriebene Ausführung/ incl.aller Materialien und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel gem. Hersteller Athmer</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Andere Ausführungen/Materialien sind zulässig, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">solange sie gleichwertig sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Athmer Fingerschutzrollsystem NR-32 UniSafe® </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anwendung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrenstelle Nebenschließkante Gegenbandseite</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türblattgeometrie gefälzt, stumpf</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verwendbarkeit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz geeignet:  ja</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Innenbereich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türen mit Panikbeschlag/ Rammschutzbügel: ja</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material Profil Aluminium</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenfarben eloxiert oder farbbeschichtet,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">flexible Farbgestaltung möglich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Standardfarben: RAL 7016</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material Abdeckung Kunstfaser</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auszugslänge 260 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farbe Abdeckung schwarz,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lieferlänge: 1925 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Standardlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005) 2000 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:28mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Nachrüsten: 	ja</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:28mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montageart:  	geklickt</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:28mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage:  	entriegeln</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:28mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsart:  	unsichtbar verschraubt</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">PRÜFNACHWEISE</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geprüft nach EN 16654: 	ja</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geprüft nach TÜV GS:  	ja</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dauerfunktionszyklen:  	1.000.000 Zyklen</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hygienebeständigkeit:  	ja, oberflächliche Wischdesinfektion</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt:  Athmer Fingerschutzrollsystem NR-32 UniSafe®</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="9d5ab5ec-2d91-47e4-8c89-798220110638" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Fingerschutzrollsystem, Wohnungseingangstüren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116306" RNoPart="4">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="142558bb-d7fe-4bd0-b090-ac26bb33d0aa">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnungen der im folgenden beschriebenen Wohnungs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eingangstüren mit behelfsmäßiger Bautür und Bauplatten, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">abschließbar; einbauen, vorhalten und beseitigen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zugang für andere am Bau beteiligten Gewerke gewährleisten. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine entsprechende Anzahl von Schlüsseln vorhalten und verwalten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung nur nach besonderer Anforderung der Bauleitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandöffnung b x h: :   101 x 201 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfreiheit :    ca. 5 cm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnungen mit Bautür verschließen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116307" RNoPart="5">
                <Qty>253.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="f8dad460-a17f-4ed9-9a68-3d50fba0fd1a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ort:  Haus 87, 88 und 89</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenen 1-12 (EGs-11.OGs),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wohnungseingangstüren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung der Wohnungseingangstüren im Bestand</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">hinsichtlich der Brandschutzanforderungen: T30</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfung der CE-Kennzeichnung: erforderlich mind. T30</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  sowie:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ist eine 3-seitig umlaufende Dichtung vorhanden?</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ist eine absenkbare Bodendichtung vorhanden und ist</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  diese funktionstüchtig?</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ist eine Bodenschwelle mit Dichtung vorhanden?</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ist ein Obentürschließer vorhanden und funktionstüchtig?</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geplant ist folgender Ablauf:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN legt die Prüftermine über Aushänge fest. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Mieterliste kann durch das Kundencenter der WIRO </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Verfügung gestellt werden. Diese Termine sind frühzeitig </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Mitte April 2026) festzulegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfung ist je Wohnungseingangstür durch den AN zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dokumentieren. Dazu wird durch die Architekten eine Türliste </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bereit gestellt, in der die oben genannten Punkte vom AN </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bearbeitet werden können.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung Wohnungseingangstüren im Bestand</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116308" RNoPart="6">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="b5a0844e-913a-44f8-899d-1ec97071d4a7">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort:  Eingangstüren der Elektroräume,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 89 : Ebene 1 (EG), Türnummer: T.89.1 ER.1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 89 : Ebene 2 (1.OG), Türnummer: T.89.2 ER.1</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten einer absenkbaren Bodendichtung bei Bestandstüren </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Schörghuber T 30 Türen, Türblatt gefälzt,  furniert ca. 50 mm, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Liefern und Montage, incl. Aus-und Einbau des Türblattes, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. Ausbau und Entsorgung der vorhandenen absenkbaren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bodendichtung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt: Planet HS RD/ 48 dB für Schall-und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutztüren oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nutgrösse: 13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungsprofil: hochwertiges Silikon oder hochwertiges</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">selbstverlöschendes Silikon</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schalldämmwert: bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auflaufplättchen: Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-schrauben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kürzbar max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auslösung einseitig bandseitig,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hubregulierung am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Max. Hub:  22 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Profilgrösse:  13 x 30 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material des Profils:  Aluminium</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kontakt</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ASSA ABLOY (Schweiz) AG</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Planet Absenkdichtungen &amp; Fingerschutz </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Untere Schwandenstrasse 22, 8805 Richterswil, Schweiz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tel. +41 43 266 22 22  |  Mail: mail.planet@assaabloy.com</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt:  Planet HS RD/ 48 dB für Schall- und Rauchschutztüren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="83a72308-d8d8-44df-8d81-04be8e917f27" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten absenkbare Bodendichtung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116309" RNoPart="7">
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="652b88ae-dfde-4994-bbc8-3119f504722e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort:  Eingangstüren der Elektroräume,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 88 : Ebene 1 (EG), Türnummer: T.88.1 ER.1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 89 : Ebene 1 (EG), Türnummer: T.89.1 ER.1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 89 : Ebene 2 (1.OG), Türnummer: T.89.2 ER.1</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bodenschwelle zwischen den Zargen der Wohnungseingangs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">türen im Bestand, unsichtbar befestigt, incl. Dichtung/ Gummiprofil </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Richtung Türblatt, incl. aller Befestigungsmittel, liefern und einbauen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bodenschwelle, B x L x H= ca. 15 x 80 x 3 cm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material: Weiß-Eiche massiv, passend zu Bestandstüren,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche matt lackiert.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">incl. umlaufende Versiegelung mit Acryl seitlich an Zarge </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Anschluss an PVC-Fußboden.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten Bodenschwelle</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116310" RNoPart="8">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="fcda8d87-ff4e-4dce-b023-6a44a895f55c">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort:  Eingangstüren der Elektroräume,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 88 : Ebene 3 (2. OG), Türnummer: T.88.3.ER.1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 88 : Ebene 12 (11.OG), Türnummer: T.88.12.ER.1</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer liefern und montieren:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">GEZE-Obentürschließer TS 5000, für die Montage an</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2 -6,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farbton:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">( x ) silberfarbig</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(    ) dunkelbronze</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(    ) weiß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(    ) Edelstahl ähnlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(    ) RAL .....</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt: GEZE-Obentürschließer TS 5000</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="c237a38e-9d23-491e-b4de-51098154bcd3" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten Obentürschliesser, Türen Elektroräume</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116311" RNoPart="9">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="0e65a71e-aa16-4481-8b31-ccf68576ef2c">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort:  Wohnungseingangstüren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer liefern und montieren:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung nur nach besonderer Anforderung der Bauleitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">GEZE Obentürschließer TS 5000 ECline, für die Montage an </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 3-5,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreite</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, hoher</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wirkungsgrad über 80%, stark abfallendes Öffnungsmoment</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend Einbausituation an-/abschaltbar, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ECline-Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit optischer Größenanzeige,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Normalmontage auf Türblatt Bandseite, mit Montageplatte</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farbton:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">( x ) silberfarbig</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(    ) Edelstahl ähnlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(    ) weiß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(    ) RAL .....</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Produkt: GEZE Obentürschließer TS 5000 ECline,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="c04dfe44-0dc5-45bc-a4b6-dadcf227a397" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Produkt: </span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                                     (vom Bieter einzutragen)</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten Obentürschliesser, Wohnungseingangstüren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_6116312" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Regiearbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_6116313">
                <Description ID="9b743a89-6e9c-4122-b896-89980a80cf01">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vertragsbedingungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Regie- und Stundenlohnarbeiten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssätze:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlöhne sind als Verrechnungssätze anzubieten, in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Fahrkosten, Wegegelder, u.ä.) enthalten sind. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags und Feiertagsarbeit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sind nicht einzubeziehen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsanordnung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Bauleitung auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsqualifikation:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN darf für Stundenlohnarbeiten keine höher</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">qualifizierten Arbeitskräfte in Rechnung stellen, als dies </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für die Art der auszuführenden Tätigkeit erforderlich ist. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Qualifikation einzusetzender Arbeitskräfte ist vor </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Streitfall entscheidet die Bauleitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Berichtsvorlage.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnberichte sind täglich der Bauleitung 2-fach</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Unterschrift, auch bei noch nicht fertig gestellter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeit, vorzulegen. Schuldhaft verspätet vorgelegte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenzettel haben keinen Anspruch auf Anerkenntnis.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Berichtsinhalt:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenzettel enthalten folgende Angaben:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Name und Qualifikation des Ausführenden,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl geleisteter Stunden,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil und Art der Arbeit (Kurzform), - Art und Menge</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des verarbeiteten Materials, - Art und Einsatzzeit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">anrechenbarer Geräte.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vertragsbedingungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_6116314" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>Std</QU>
                <Description ID="1f8b68f4-9996-4119-b813-b4914e75c751">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden für Regiearbeiten: Facharbeiter.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_6116315" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>Std</QU>
                <Description ID="622d8564-e8d6-4181-b65a-b705a3a2cd51">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden für Regiearbeiten: Helfer.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>