<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2019-05</VersDate>
  <Date>2025-12-23</Date>
  <Time>13:30:07</Time>
  <ProgSystem>ASBwin 28.0.2.0</ProgSystem>
  <ProgName>Position 28.0.2.2</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>G202224</NamePrj>
  <LblPrj>Neubau Kita Regenbogen - LV Los 44 Gebäudeautomation</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <BidCommPerm>Yes</BidCommPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Universitäts- und Hansestadt Greifswald,</Name1>
    <Street></Street>
    <PCode>17489</PCode>
    <City></City>
   </Address>
   <AwardNo>LOS 44</AwardNo>
  </OWN>
  <BoQ ID="I_1964_1">
   <BoQInfo>
    <Name>LOS 44</Name>
    <LblBoQ>Neubau Kita Regenbogen - Gebäudeautomation</LblBoQ>
    <Date>2025-12-23</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Haupttitel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Untertitel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG4</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276 2018</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG1</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-93</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 1993</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG2</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-81</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 1981</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="I_1964_2" RNoPart="1">
     <LblTx><span>Kostengruppe 481</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="I_1964_278">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">Objektbeschreibung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geplant ist der Neubau einer Kindertagesstätte in Greifswald. Das Gebäude soll in Holzbauweise und als zweigeschossiges sowie teilweise unterkellertes Gebäude mit Flachdach ausgebildet werden. Das Gebäude ist als Ersatzneubau für die bestehende Kita geplant und wird in zwei Bauabschnitten errichtet. Die bestehende Kita wird nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des ersten zweigeschossigen Bauabschnittes zurückgebaut. Im Erdgeschoss befindet sich im 1. Bauabschnitt der Krippenbereich. Dieser Bereich ist für 60 Krippenkinder ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich der Kindergartenbereich. Dieser Bereich wird für 112 Kinder ausgelegt. Im 2. Bauabschnitt befindet sich die Kochküche mit den zugehörigen Nebenräumen, die Mensa und ein Sportraum. Insgesamt bietet die Einrichtung Platz für 172 Kinder und 32 Mitarbeiter. Auf dem Außengelände entstehen Spielbereiche und Parkplätze.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>OBJEKTBESCHREIBUNG</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="I_1964_221">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">Leistungsumfang</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">KG480 Gebäudeautomation</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für das Bauvorhaben werden Leistungen in allen Unterkostengruppen der Kostengruppe 480 erbracht. Dabei werden energieeffiziente Techniken und für den Nutzer nachhaltige Standards geplant. Die Feld- und Automationsebene wird im Rahmen der Baumaßnahme geplant und errichtet. Es ist weiterhin geplant, die Automationseinrichtungen auf die Gebäudeleittechnik der Hansestadt Greifswald aufzuschalten. Dabei ist das aktuelle BACnet Handbuch der HGW verbindlich umzusetzen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Redundanzanforderungen bestehen nicht und werden somit nicht ausgeführt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planungsgrundlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als grundlegende Vorschriften / Richtlinien zur Errichtung und Umsetzung der Gebäudeautomation wird die VDI 3814 und AMEV-Vorschriften für das Bauvorhaben umgesetzt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauherrenbezogene/ Nutzerbezogene Planungsgrundlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Planung wird die bestehende Gebäudeleittechnik der HGW als Grundlage berücksichtigt und erweitert. Weiterhin gilt das aktuelle BACnet Handbuch der HGW.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewerkespezifische Planungsgrundlagen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundlage der Planung sind von den TGA-Gewerken zugrundeliegende Schemen aus den Kostengruppen 410, 420 und 430.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewerkeübergreifende Planungsgrundlagen / Planungsleistungen des AN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenschlüssel / Fortführung durch den AN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Planer setzt den Anlagenkennschlüssel aus dem BACnet Handbuch der HGW als vorgegeben voraus. Bis zur Ausführungsplanung wird sich mit dem Bauherrn dazu auf den Schlüssel verständigt. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für wieterführende Bemerkungen siehe den angefügten Erläuterungsbericht und Funktionsbeschreibung mit Stand vom 08.07.25.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>LEISTUNGSUMFANG</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="I_1964_222">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausschreibung findet als öffentliche Ausschreibung statt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestehen nach Ansicht des Bieters Unklarheiten bei der Auslegung der Angebotunterlagen, so hat er noch vor Abgabe des Angebotes eine Klärung herbeizufügen. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Nachforderungen aus Unkenntnis der Baustellenbesonder- heiten können nicht anerkannt werden.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Für Rückfragen steht Ihnen die Vergabestelle zur Verfügung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Besichtigung der Örtlichkeiten am Objekt wird empfohlen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle in der VOB, Teil C als Nebenleistungen aufgeführten Leistungen gelten als vertragliche Leistung und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>HINWEISE ZUR KALKULATION</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="I_1964_223">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ gilt für alle Bauarbeiten, auch für solche, für die keine ATV in VOB Teil C — ATV DIN 18300 bis DIN 18459 — bestehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abweichende Regelungen in den ATV DIN 18300 bis DIN 18459 haben Vorrang.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abweichende Regelungen in den Positionstexten haben gegenüber den ATV DIN 18300 bis DIN 18459 Vorrang.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die für das jeweilige Gewerk bestehende DIN-Bestimmungen sind sinngemäß anzuwenden. Sofern in den Leistungspositionen Vorgänge nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C als beschrieben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle die Baumaßnahme betreffenden DIN-Normen sowie die VOB/B und die VOB/C, in ihrer zum Vertragsabschluss jeweilig geltenden Fassung, sind für die Ausführung zu beachten und gelten als vertraglich vereinbart.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>VOB</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="I_1964_224">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">1. Leistungsumfan</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">g</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">siehe Objektbeschreibung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">2. Baustellenordnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN ist verpflichtet, die Baustelle und das Baustelleneinrichtungsgelände sowie alle anderen von ihm benutzten Plätze sauber und in Ordnung zu halten. Die arbeitstägliche Abfuhr des Bauschuttes ist einzukalkulieren. Sollten die Reinigung und Räumung zur Beanstandung Anlass geben, wird der Bauherr dies auf  Kosten des AN und ohne Anmahnung durchführen lassen. Verkehrswege, die durch den AN verschmutzt werden, sind umgehend mit geeignetem Gerät zu säubern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">3. Lagerflächen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Fahrzeuge, Geräte und Materialien sind nur im zugewiesenen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">genehmigten Bereich abzustellen bzw. zu lagern. Es stehen nur begrenzte Flächen für Anlieferung, Materiallagerung und Firmenfahrzeuge zur Verfügung (kein Parken mit Privatfahrzeugen der Bauarbeiter im Baustellenbereich möglich). Angeliefertes Baumaterial ist umgehend zum Einbauort zu bringen und dort zu verarbeiten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">4. Baustrom und Bauwasser</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baustromversorgung wird durch das Gewerk Elektro bereitgestellt. Die Bauwasserversorgung wird durch das Gewerk Sanitär bereitgestellt. Die weitere Versorgung mit Wasser ab der vorbenannten Entnahmestelle ist Sache des AN. Die weitere Arbeitsplatzbeleuchtung und Stromversorgung ist Sache des jeweiligen AN.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Verrbauch von bereitgestelltem Bauwasser und Baustrom erfolgt eine Umlage.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Umlagekosten lauten: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">0,5 % der Brutto-Abrechnungssumme für Baustrom und Bauwasser</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">5. Leistungsverzeichnis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bieter vollständig auszufüllen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Voll- ständigkeit, d. h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich aus den Positionen zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ebenso ist eine Betriebsfertigkeit der Anlagen vom AN geschuldet. Der AN ist verpflichtet den AG auf fehlende oder noch notwendige Leistungen, welche nicht im LV enthalten sind, hinzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">6. Einheitspreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Einheitspreise ist grundsätzlich das Liefern, Auf-/Abladen, Lagern, ggf. Zwischentransporte inkl. Auf-/Abladen, Montieren/Einbauen und eventuell Um- setzen sowie sämtliche Entsorgungs- und Einleitgebühren einzubeziehen. Der AN darf nur ungebrauchte Stoffe liefern und einbauen, sofern in einzelnen Positionen nichts Gegenteiliges geschrieben ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neben den nach VOB/C erfassten Nebenleistungen sind folgende vom Auftragnehmer zu erbringende Leistungen ohne eigene LV-Position und deshalb in die Einheitspreise als Nebenleistung einzurechnen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausführung der Arbeiten in mehreren kleinen Abschnitten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Arbeitserschwernisse durch ungünstige Witterungsverhältnisse,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- vorübergehende Einstellung der Arbeiten aus Witterungsgründen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- spezielle Arbeitsschutzmaßnahmen entsprechend den festgestellten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Schadstoffen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eigenüberwachung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufmaße der baulichen Gegebenheiten im Bestand zur Erstellung der WuMP,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sichern gegen Niederschlagswasser,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abstimmung mit Nachauftragnehmern,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Prüfung von Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Unterlagen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erstellung der Montagepläne in 2-facher Ausfertigung (wenn </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  im LV nicht separat ausgeschrieben),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lieferung der kompletten Systemdokumentation in 3-facher Ausfertigung (wenn </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  im LV nicht separat ausgeschrieben),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Freistellen des Auftraggebers bzw. Planers von evtl. Patentansprüchen bzw. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Lizenzgebühren,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Fachliche und terminliche Koordination durch einen qualifizierten Fachmann.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">7. Planunterlagen zur Angebotsabgabe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführungszeichnungen können beim Fachingenieur eingesehen werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gleichfalls die verantwortliche Nachprüfung und ggf. Überarbeitung der zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">8. Baustellenbegehung vor Angebotsabgabe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die Örtlichkeit zu informieren. Nachforderungen aus mangelhafter/ungenügender Information werden nicht anerkannt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">9. Maße</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind Planmaße und können</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne Prüfung nicht für Bestellung und Leistungsausführung verwendet</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden. Vor Beginn der eigenen Leistungen sind die Vorgängerleistungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">maßlich zu überprüfen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">10. Fragen/Planunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fragen müssen über die zentrale Vergabestelle eingereicht werden. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">11. Prüfung von Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Unterlagen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bieter hat die Ausschreibungsunterlagen auf ihre Vollständigkeit und Verständlichkeit hin zu prüfen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Planunterlagen und Berechnungen ,in Bezug auf seine Leistungen, vor Montagebeginn auf Richtigkeit zu überprüfen. Die Ausführungszeichnungen des Planungsbüros gelten nicht als rechtsverbindliche Einbaupläne. Weiterhin ist der Bieter verpflichtet, die ausgewiesenen Mengen auf Vollständigkeit zu prüfen. Werden die Materialien nur nach dem Leistungsverzeichnis des Planungsbüros bestellt, ohne dass der Auftragnehmer ein Aufmaß vor Ort angefertigt hat, gehen alle zusätzlichen Kosten zu Lasten des Auftragnehmers. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">12. Baubesprechungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Während der Bauphase finden turnusmäßig Bauablaufs- und Termingespräche statt. Während  der Leistungszeit des AN hat der verantwortliche Firmenbauleiter oder Meister anwesend zu sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">13. Sicherheitseinrichtungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhandene Sicherheitseinrichtungen sind nur für die eigene Leistung nach Abstimmung mit dem SiGeKo, der Fach-Bauüberwachung und dem Auftraggeber zu entfernen und beim Verlassen der Arbeitsstelle angepasst wieder herzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">14. Höhenfestpunkte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Gebäude  wird dem Auftragnehmer mindestens pro Geschoss ein Höhenfestpunkt (Meterriss) zur Verfügung gestellt. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">15. Baulärm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist das Gesetz zum Schutz von Baulärm und die neuesten Verwaltungsvor- schriften besonders zu beachten. Es ist von einem Immissionswert von tagsüber 55db auszugehen, der nicht überschritten werden darf. Zur Erreichung dieses Richtwertes sind nur geräusch- und erschütterungsarme Baumaschinen einzu- setzen bzw. entsprechende Maßnahmen bei der Betreibung der Baustelle sowie an den Baumaschinen erforderlich.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf Anweisungen der Bauüberwachung kann es zu Zeiträumen kommen, in denen keine Lärmbelästigenden Arbeiten möglich sind. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">16. Arbeitsunterbrechung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit geringfügigen Arbeitsunterbrechungen und/oder Arbeitsbehinderungen während der Ausführung ist zu rechnen. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">17. Beleuchtung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Arbeitsplatzbeleuchtung ist Leistung des AN und ist in die Einheitspreise einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">18. Einsatz der Baugeräte (Maschinen und Geräte)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für das Bedienungspersonal, sind in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnis einzukalkulieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Ausführung der Arbeiten sind Maschinen und Geräte zu verwenden, die dem Stand der Technik sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen, nach § 39 der DGUV V1 geprüft sind und die gemäß den einschlägigen Vorschriften die Lärm- und Erschütterungsbelästigungen der Anlieger auf ein Minimum reduzieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">19. Vorschriften</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Generell haben die Arbeiten dem Stand der Technik unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und gültigen technischen Regelwerken zu erfolgen. Explizit ist auf die Einhaltung gesetzlicher Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften während der gesamten Bauzeit zu achten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">20. Bauleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bauleitung darf nur geschulten und geeignetem Personen übertragen werden. Der Ablauf der Arbeiten ist mit der Bauleitung abzustimmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">21. Abbruch/Abfälle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN. Der Abtransport, die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Containergestellung sowie die Kippgebühren sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die bei den Arbeiten des AN anfallenden und zu entsorgenden Schadstoffe, Bau- und Erdstoffe, Schutt, Verpackungsmüll sowie sonstige Abfälle, soweit sie nicht am Standort wieder einbaufähig sind, gehen generell in Eigentum des AN über und sind zu dessen Lasten abzutransportieren und ordnungsgemäß umweltgerecht zu verwerten bzw. zu entsorgen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefahrstoffe verbleiben bis zum Nachweis der fachgerechten Entsorgung in der verantwortung des "Erzeugers" also des AG. Grundsätzlich muss der AG ein Gefahrstoffkataster erstellen und diese Abfälle gesondert entsorgen lassen. Kommt der Auftragnehmer dieser Regelung trotz Aufforderung nicht nach, wird die Beseitigung der Verunreinigung durch den AG oder die Bauüberwachung auf Kosten des Auftragnehmers veranlasst.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufstellflächen von eventuellen Containern der Auftragnehmer sind mit der Bauleitung abzustimmen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">22. Bautagebuch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form über den Personal- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste Hilfe-Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Das Bautagebuch ist wöchentlich der örtlichen Bauüberwachung unaufgefordert vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den Berichten sind u.a. aufzunehmen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Name der Firma und Baustelle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- fortlaufende Nummerierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Datum</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgeschützte Stelle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Witterungsverhältnisse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Maschineneinsatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ausgeführte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss / Achsen)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- besondere Maßnahmen und Vorkommnisse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anweisungen der Objektüberwachung und des SiGeKo</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unterschrift des Bauleiters des AN</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">23. Baustellenverordnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es gilt die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen - Baustellenverordnung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">24. Arbeitsschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat eine leitende Person zu benennen, die für die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gemäß Arbeitsschutzgesetz im Rahmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der ihm übertragenen Pflichten und Befugnisse verantwortlich ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">25. Bauanlauf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten wird ein Einführungs- und Abstimmungsgespräch mit dem Fachbauleiter vorgenommen. Es besteht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwesenheitspflicht des Auftragnehmers oder seines für die Leitung der Ausführung bestellten Vertreters.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">26. Nachunternehmer/Subunternehmer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Subunternehmer, die der Auftragnehmer zur Erfüllung des Auftrags einsetzen möchte, sind definitiv mit Angebotsabgabe zu benennen. Sie müssen die jeweils erforderliche Fachkunde nachweisen. Ein nachträgliches Wechseln des Subunter- nehmers oder das Hinzuziehen weiterer Nachauftragnehmer ist nur auf Anord- nung und mit Zustimmung des AG zulässig.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">27. Abnahme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Abnahme der Anlagen sind neben dem komplett fertig gestellten Bauwerk vorab eine schriftliche Fertigstellungsanzeige vorzulegen. Teilabnahmen können je nach Baufortschritt verlangt werden. Es erfolgt eine förmliche Abnahme.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">28. Straßenreinigung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis zur Straßenreinigung während der Bauphase gemäß § 49 StrWG-MV sind außergewöhnliche Verunreinigungen (Fahrbahnverschmutzungen durch Bodentransporte und Bautätigkeit) ohne Aufforderung und schuldhaftes Verzögern vom Verursacher zu beseitigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">29. Bauüberwachung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baumaßnahme wird durch eine örtliche Bauüberwachung des AG begleitet, deren Weisungen zu folgen sind. Alle Leistungen sind durch die örtliche Bauüber- wachung abzunehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">30. Abrechnung/Rechnungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abrechnung ist grundsätzlich auf der Grundlage der zur Ausführung freigegebenen Ausführungsunterlagen des AG vom AN zu erstellen. Ggf. erforderliche zusätzliche Skizzen und Zeichnungen für die Abrechnung - auch solche für ein örtliches Aufmaß - sind vom AN prüfbar zu fertigen. Das Aufmaß ist prüfbar und kumulativ zu erstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">So sind z.B. Feldgeräte raumweise und Schaltschrank Einbauten mit der Seite im Stromlaufplan darzustellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Überbau oder Verschluss von nicht mehr einsehbaren Leistungen ist die Bauüberwachung zur Sichtkontrolle heranzuziehen und das Aufmaß vorzulegen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rechnungen sind schriftlich in Papier (1-fach) an das Planungsbüro/ Bauüberwachung zu senden. Zusätzlich sind Rechnungen nach ausdrücklicher Aufforderung per E-Mail an das Planungsbüro/ Bauüberwachung und den Auftraggeber zu senden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Jede Rechnung hat ein prüffähiges Aufmaß zu enthalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Aufmaß ist gemeinsam mit der Bauüberwachung zu erstellen, dazu hat min. 1 Woche im Voraus eine Terminabstimmung und Vereinbarung stattzufinden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">31. Nachträge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eventuelle Nachträge sind gebündelt einzureichen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachträge sind vorab, zur Prüfung, an ALP und den AG per E-Mail zu senden. Nach Rücksprache und Freigabe erfolgt die Sendung in Papierform</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtlichen Nachträgen ist das VHB Formblatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise) beizufügen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">32. Anlagendokumentation</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlagendokumentation ist gemäß Leistungsverzeichnis sowie zusätzl. Angaben der örtl. Bauüberwachung auszuführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlagendokumentation ist vor Legung der Schlussrechnung bei der Bauüberwachung (ALP), 4 Wochen vor Abnahme, einzureichen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">33. Besondere umweltrechtliche Vorschriften:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgemein gültige gesetzliche und behördliche Bestimmungen sind zu beachten. Der Auftragnehmer hat die notwendige Maßnahmen zum Schutze der Umwelt in eigener Verantwortung durchzuführen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">34. Rauch- und Alkoholverbot</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf der Baustelle und dem gesamten Schulgelände gilt ein absolutes </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Rauch- und Alkoholverbot</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">. Mitarbeiter, die dieses missachten, werden mit sofortiger Wirkung von der Baustelle verwiesen und erhalten dauerhaftes Baustellenverbot. Weiterhin wird durch den Betreiber und in Vertretung durch die Bauüberwachung das Hausrecht durchgesetzt und gemäß NichtRSchutzG M-V bei Zuwiderhandlungen ein Bussgeld von 500 € erhoben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN verpflichtet sich, seine Mitarbeiter entsprechend anzuweisen und die Einhaltung des Verbotes zu überwachen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">35. Gerüste</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeits- und Schutzgerüste müssen bezüglich der verwendeten Bauteile, der Standsicherheit sowie der Arbeits- und Betriebssicherheit DIN EN 12811-1 Arbeitsgerüse, "Arbeits- und Schutzgerüste" der DIN 4420-1 Schutzgerüste entsprechen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">36. Termin- und Arbeitsablaufplanung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innerhalb von 3 Wochen nach Auftragserteilung ist zusammen mit der Bauüberwachung ein detaillierter Arbeitsablaufplan über die zu erbringenden Leistungen zu erstellen und über die gesamte Bauzeit des AN fortzuschreiben. Die Detaillierung hat sich dabei auf alle Bauelemente zu beziehen (Bauelemente im Sinne von raum- oder/und etwagenweise, Bauteilen wie bspw. Wärmeerzeugung, Enthärtungsanlage etc. oder/und allgemeinen Bauabschnitten).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der aktuelle Termin- und Arbeitsablaufplan ist stets auf der Baustelle vorzuhalten. Als Grundlage dienen die vereinbarten Vertragsfristen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die eigenen Arbeitsabläufe sind detailliert für einen Zeitraum von 4 Wochen im voraus auf den regelmäßigen Baubesprechungen zur Schnittstellenabstimmung mit den anderen Gewerken abzustimmen und terminlich zu benennen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">37. Ausführungsunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungsunterlagen werden vom AG digital und - soweit erforderlich - in Papierform (max. 2-fach) zur Verfügung gestellt. Übergabe nach Auftragserteilung. Weitere oder andere Ausfertigungen werden nur gegen Vergütung zur Verfügung gestellt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei fortschreitenden Planungsindizes werden diese entsprechend digital und 1-fach in Papierform zur Verfügung gestellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">38. Montageplanung/Werkplanung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Auftragsvergabe ist vom AN eine Werk- und Montageplanung auf Basis der Ausführungsplanung zu erstellen. Diese ist dem Planungsbüro vor Ausführunsgbeginn zur Prüfung zu übergeben. Die Ausführung der Bauleistung hat erst nach Freigabe der Werk- und Montageplanung erfolgen. Die Werk- und Montageplanung ist auf dem Laufenden zu halten und bis zum Revisionsstand fortzuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Unterlagen sind in den jeweiligen für den Prüf- und Bauablauf erforderlichen Stückzahlen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Von den Zeichnungen sind 2 Satz farbig anzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Werkstatt- und Montagepläne für den gesamten Leistungsumfang</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">39. Vollständigkeit der angebotenen Leistungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN schuldet eine vertragskonforme, vollständige, betriebsfertige und mangelfreie Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(siehe auch vorgestellte Hinweise zur Kalkulation)</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="I_1964_225">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Der Auftragnehmer hat für die Durchführung der Leistungen einen verantwortlichen Projektführer/Bauleiter zu bestellen, der durch Entgegennahme von Weisungen durch die Bauüberwachung befugt und mit den durchzuführenden Arbeiten vertraut ist. Der Projektführer/Bauleiter ist, wenn er der Bauüberwachung ungeeignet erscheint, auf Verlangen der Bauüberwachung abzulösen. Maschinen und Geräte dürfen nur mit der Zustimmung der Bauüberwachung von der Baustelle abgezogen werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Die Einweisung des Bedienungspersonals hat spätestens bis zur Abnahme zu erfolgen.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="I_1964_226">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Hansestadt Greifswald sind zur Überwachung die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gebäudeautomationen der verwalteten Objekte aufgeschaltet.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese zentrale Leittechnik ist mittels Managementbedienebene (MBE) des Herstellers Kieback &amp; Peter realisiert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durch diese technische Lösung ist eine einheitliche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienbarkeit sowie eine einheitliche Bedieneroberfläche gegeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Managementbedienebene ist voll ausgebaut</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhanden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Daher ist nur die Mitwirkung zur Aufschaltung der Daten auf die vorhandene MBE Bestandteil des vorliegenden LV.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Mitwirkung enthält alle Leistungen von der Datenbereitstellung bis zum gemeinsamen 1:1 Test.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="I_1964_279">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">1. Allgemeine Vorbemerkungen für nachhaltiges Bauen gemäß DGNB</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Bauvorhaben wird als nachhaltiges Gebäude geplant und ausgeführt. Für den Bauherren sind daher die Umweltverträglichkeit der Bauprodukte, die Qualität der Ausführung, der Verzicht auf Schadstoffe sowie die Minimierung von Umweltbelastungen durch die Baustelle besonders wichtig. Mit Fertigstellung des Gebäudes beabsichtigt der Bauherr eine Zertifizierung nach DGNB durchführen zu lassen. Diese beinhaltet vor allem eine Überprüfung der eingesetzten Bauprodukte sowie umfangreiche Messungen zur Schadstoffbelastung. Die vom Bauherrn in der Planung definierten Vorgaben und Einschränkungen zu Baustoffen und Bauprodukten sind zwingend einzuhalten. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bieter ist aufgefordert, möglichst umweltfreundliche und schadstoffarme Baustoffe und Bauprodukte einzusetzen. Die Bauprodukte und materialien sollen so gewählt werden, dass Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit, Rückbaufähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit gewährleistet werden. </span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">2. Deklaration</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Produkte sind mindestens </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">- 21 Tage vor Bestellung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durch den Unternehmer zu benennen. Die Einreichung hat über die bereitgestellte Deklarationsliste zu erfolgen. Die Nachweise (Sicherheitsdatenblätter oder Herstellererklärungen) sind digital vorzulegen. Produktdatenblätter und Technische Merkblätter sind digital vorzulegen.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">3. Freigabe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es dürfen nur freigegebene Bauprodukte eingesetzt werden. Die Freigabe erfolgt auf Grundlage der vorzulegenden Nachweise: technischen Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter (soweit für das Produkt vorhanden) und Umweltdeklarationen (kurz: EPD, soweit für das Produkt vorhanden). Diese sind zur Vermeidung von Verzögerungen spätestens 21 Tage vor der Bestellung einzureichen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Anbieter verpflichtet sich, alle Produkte mit Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechend der Festlegung zur Deklaration vollständig und gesammelt zu deklarieren und mit den geforderten Unterlagen zu übergeben. Grundsätzlich sind alle Produkte mit Sicherheitsdatenblatt durch den Unternehmer zu benennen und einzureichen. Unvollständig eingereichte Produkte werden nicht bearbeitet. Der AG behält sich vor bei Austauschen einmal freigegebener Produkte eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr zu berechnen. Bei Unklarheiten über den Einsatz eines Produktes ist unbedingt vor dem Einbau Rücksprache mit der Bauleitung zu halten. Sollte der Anbieter nicht freigegebene Produkte verwenden, sind diese Produkte auf eigene Kosten vollständig zu entfernen und auszutauschen.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">4. Produkte mit Sicherheitsdatenblättern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Produkte mit Sicherheitsdatenblättern sind grundsätzlich zu deklarieren. Dies gilt auch, wenn keine Anforderung an der Position genannt ist. Zusätzlich gelten mindestens folgende Vorgaben. Sind in den Positionen oder Titeln höhere Anforderungen genannt, gelten jene.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PU-Systeme nicht schlechter als GIS-Code PU10 oder RU1.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RE-Systeme nur GIS-Code RE05, RE 10 und RE20.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Ort eingesetzte Lacke und Farben auf nicht mineralischen Untergründen VOC &lt;10%.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Ort eingesetzte dekorative Farben und Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen nur mit Blauer Engel DE-UZ 12a oder gleichwertig.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farben und Beschichtungen auf mineralischen Untergründen mit ELF-Zertifikat.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bitumenprodukte haben GIS-Code BBP10.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunstschaumdämmstoffe sind ohne (teil)halogenierte Treibmittel und ohne Chlorparaffine (SCCP, MCCP, LCCP) hergestellt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunststoffe ohne Stabilisatoren mit Blei, Cadmium und Zinn-Verbindungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Holz-Öle nur GIS-Code Ö10.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageschäume sind nur für Fugen in WDVS gemäß abZ zulässig.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageschäume für die Fenster- und Türenmontage gemäß Leistungsverzeichnis.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Betontrennmittel/Schalöl nur GIS-Code BTM 01 und BTM 05</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">5. Vorgaben zum Einsatz von Holz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle eingesetzten Hölzer, Holzprodukte oder Holzwerkstoffe müssen ein FSC- oder PEFC-Zertifikat sowie das dazugehörige CoC Zertifikat haben. Es ist die Lieferkette (CoC) sicherzustellen und nachzuweisen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Verarbeiter von Holz- und Holzprodukten haben eine Erklärung abzugeben, dass Sie nur Produkte mit gültigem Zertifikat bestellt und verarbeitet haben. Dies erfolgt auf Firmenpapier mit Nennung der Baustelle, Auflistung der Lieferscheine (Lieferscheinnummer) und Bestätigung, dass nur zertifiziertes Holz eingesetzt wurde.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">6. Vorgaben zum Einsatz von Naturstein</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es darf nur Naturstein verwendet werden, der frei von Kinder- und Zwangsarbeit ist. Dies ist erfüllt bei Steinen aus der EU (CE-Kennzeichnung notwendig) und Steinen mit dem WIN=WIN Fair Stone Siegel.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">7. Vorgaben zum Einsatz von Beton</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sollte nach Möglichkeit Beton verwendet werden, der CSC (Concrete Sustainability Council) zertifiziert ist. Hier besteht eine Transparenz über den Herstellungsprozess, die Wertschöpfungskette und über die Auswirkungen auf das soziale und ökologische Umfeld. </span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">8. Mengennachweise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Fertigstellung der Arbeiten ist ein Mengen- und Massennachweis zu führen. Dieser dient zur abschließenden Feststellung der real im Gebäude verbauten Produktmengen. Der Mengen- und Massennachweis kann auf Grundlage der LV Mengen und Massen erfolgen, die um Mehr- oder Mindermengen ergänzt werden.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">9. Vorgaben Baustelle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfälle auf der Baustelle sind weitgehend zu vermeiden. Die dennoch anfallenden Abfälle sind sortenrein in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und asbesthaltige Abfälle zu sortieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine lärmarme Baustelle ist grundsätzlich anzustreben. Dazu sind soweit technisch möglich lärmarme Baumaschinen und Geräte einzusetzen. In den Schutzzeiten Wochentags 20:00 bis 6:00 Uhr sowie am Wochenende ist Baustellenlärm prinzipiell auszuschließen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung von Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren einzusetzen. Die Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der Technik zu entsprechen und sind regelmäßig zu warten.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Es ist auszuschließen, dass kein mit folgenden H-Sätzen und dem Gefahrensymbol gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der Umwelt kommt: </span></p><p/><p><image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="440">/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsK
[encoded data, 83524 characters]
btn2v+wtLgsvtGzds8zykXdt3vjOcbmx1NFFAHV0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//9k=</image></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Boden auf und um die Baustelle ist soweit technisch möglich vor unnötigen Verdichtungen zu schützen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">10. Anlage Schadstoffvorgaben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GRUNDSÄTZLICHE VORGABE:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">maximaler Anteil 0,1 % besonders besorgniserregenden Stoffe nach CLP- / REACH Verordnung mit sensibilisierenden, humantoxischen oder umweltgefährdenden Eigenschaften oder besonders besorgniserregende Stoffe.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>Ausschreibungsergänzung Nachhaltiges Bauen DGNB</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="I_1964_3" RNoPart="1">
       <LblTx><span>Feldebene</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_1964_227">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage Feldgeräte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle externen Feldgeräte sind soweit möglich, leicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erreichbar und wartungsfreundlich einzubauen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typenschilder, technische Daten und eingebaute</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor-Ort-Anzeigen müssen leicht ablesbar sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Festlegung Sensor-Einbauorte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anordnung, Einbauart und Montage von Sensoren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen vom Auftragnehmer Automatisierungstechnik unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berücksichtigung nachfolgender Kriterien</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollverantwortlich festgelegt und federführend mit den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeweiligen Auftragnehmern Anlagenbau koordiniert und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fachtechnisch überprüft werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung Schutzrohr-Werkstoff entsprechenden </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Verwendungszweck</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung Druckstufe entsprechend Verwendungszweck</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung Einbauort und Einbautiefe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung von Einlauf- und Auslaufstrecken bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Durchfluss-Messungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vermeidung von Beeinflussung durch Wärmestrahlung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vermeidung von Beeinflussung durch Wärmestaus</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vermeidung von Beeinflussung durch Fremdfelder</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Tauchtemperaturfühler werden die Tauchhülsen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an die Rohrleitungsgewerke zum wasserseitigen Einbau übergeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das gilt auch für weitere Sensoren, die in wasserführende Leitungen eingebaut werden, wie z.B. Sicherheitstemperaturbegrenzer.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die übrigen Feldgeräte verstehen sich einschl.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung und Montage.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Feldgeräte sind mit Beschilderung unter Angabe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der GA-Adresse und einer Klarbezeichnung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung 2-zeilig mit max. 20 Zeichen pro Zeile,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung nach genehmigter Schilderliste.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montage Feldgeräte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_4">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sensoren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sensoren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_5" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Witterungsfühler, Pt 1000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meßbereich -50...+70 GradC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP54</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Genauigkeit: Klasse A (DIN EN 60751:2009-05)</span></p><p/><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Witterungsfühler, Pt 1000</span><br/><span>Meßbereich -50...+70 GradC</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_6" RNoPart="20">
          <Qty>56.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Pt1000</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Raumtemperaturfühler</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Raumtemperaturfühler </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">mit passivem Ausgang, im formschönen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Gehäuse aus Kunststoff mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Loch-</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigung, zur Montage auf senkrecht</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">oder waagerecht installierten UP-Dosen,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">mit Sollbruchstelle für</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Aufputzanschluss</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sensor: Pt1000</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Genauigkeit: Klasse A (DIN EN 60751:2009-05)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messbereich: #30...+70 °C;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zulässige Luftfeuchte: max. 90 % RH, nicht</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">kondensierende Luft;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Gehäuse: Kunststoff, Werkstoff ABS,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Abmaße: ca. 85 x 85 x 27 mm (Baldur 1);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Montage: Wandmontage oder auf UP-Dose,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ø 55 mm,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Unterteil mit 4-Loch,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Befestigung auf senkrecht oder waagerecht </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">installierten UP-Dosen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Kabeleinführung hinten, mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sollbruchstelle</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Kabeleinführung oben/ unten bei</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">AP;Prozessanschluss: mittels</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schrauben;Schutzart: IP 30 (nach EN 60</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">529);</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Raumtemperaturfühler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_7" RNoPart="30">
          <Qty>23.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Raumfühler für Temparatur u. CO2</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Wartungsfreier, multifunktionaler</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Raumklimafühler mit aktivem/schaltendem Ausgang,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">automatischer Kalibrierung, im</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">formschönen Kunststoffgehäuse mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Loch-Befestigung,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">mit frei konfigurierbarer Anzeige /Display zur Anzeige des Wertes Temperatur,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zur Erfassung der Messgrößen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Luftfeuchtigkeit (0...100 % RH),</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Temperatur (0...+50°C) und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">CO2-Gehalt (0...2000 / 5000 ppm). Der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messumformer wandelt die Messgröße in</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">ein Normsignal von 0-10 V oder 4...20 mA</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">um (umschaltbar).</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ein langzeitstabiler,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">digitaler Feuchte- und Temperatursensor</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">gewährleistet exakte Messergebnisse. Der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">CO2-Gehalt der Luft wird mit einem</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">optischen NDIR-Sensor (nicht-dispersive</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Infrarot- Technologoie) ermittelt.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Der Fühler ist werkseitig kalibriert, eine</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">umgebungsbedingte Feinjustierung durch</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">den Fachmann ist möglich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Spannungsversorgung: 24 V AC/ DC (± 10%);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sensor CO2: optischer NDIR-Sensor</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(nicht-dispersive Infrarot-Technologie),</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">mit manueller Kalibrierung (über Zero-</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Taster), Automatische Kalibrierung ist zwingend abzuschalten;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sensoren: digitaler</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Feuchtesensor mit integriertem Temperatursensor,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilität;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausgang: 0 -10 V oder</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">4...20 mA (über DIP-Schalter wählbar,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">gewählte Variante gilt einheitlich für</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">alle Ausgänge), Bürde &lt; 800 #;Ausgänge:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">0 -10 V oder 4...20 mA, Bürde &lt; 800 #</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(über DIP-Schalter wählbar,gewählte</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Variante gilt einheitlich für alle</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausgänge),mit Offset-Potentiometer (± 10</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">% vom Messbereich);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausgang CO2: 0 -10 V</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">oder 4...20 mA (über DIP-Schalter wählbar);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausgang Feuchte: 0 -10 V oder</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">4...20 mA (über DIP-Schalter wählbar);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausgang Temperatur: 0 -10 V</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">oder 4...20 mA (über DIP-Schalter wählbar);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messbereich CO2:0...2000 ppm </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">oder 0...5000 ppm (über DIP-Schalter wählbar);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messbereich Feuchte: 0...100 % RH;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messbereich Temperatur: 0...+ 50 °C (Ausgang</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">entspricht 0 -10 V oder 4...20 mA);</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Abweichung CO2: 3% vom Einstellwert</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Abweichung Feuchte: typisch± 2 % (20...80 % RH) </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bei +25 °C, sonst ± 3,0 %;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Abweichung Temperatur: typisch ±0,2 K bei +25 °C;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Arbeitsbereich Feuchte: 0...95 % RH (ohne Betauung);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Arbeitsbereich Temperatur: 0...+50 °C;Gehäuse: Kunststoff,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Werkstoff ABS</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Abmaße: ca. 98 x 98 x 33 mm (Baldur 2);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausstattung: Wechsler;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Montage: Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">senkrecht oder waagerecht installierten</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">UP-Dosen für Kabeleinführung hinten, mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sollbruchstelle für Kabeleinführung oben/ unten bei</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">AP;Schutzart: IP 30 (nach EN 60 529);</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Raumfühler für Temperatur u. CO2</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_8" RNoPart="40">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Raumfeuchte- und Temperaturfühler</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Qualitätsprodukt für den HKL-Bereich,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Genauigkeit 3 % RH</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Der kalibrierfähige Feuchte- und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Temperatursensor misst die relative Feuchte </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und/oder die Temperatur der Luft. Er wandelt die</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messgrößen Feuchte und Temperatur in ein</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Normsignal von 0-10 V oder 4...20 mA um,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">ohne Display, </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">im formschönen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Gehäuse aus Kunststoff mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Loch-</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigung, zur Montage auf senkrecht</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">oder waagerecht installierten UP-Dosen,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">mit Sollbruchstelle für</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Aufputzanschluss. </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Die relative Feuchte (in % RH)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">ist der Quotient aus dem</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Wasserdampfpartialdruck und dem</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sättigungsdampfdruck bei der jeweiligen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Gastemperatur.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Der Messumformer findet Anwendung in</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">nicht-aggressiver, staubfreier Umgebung,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">in der Kälte-, Klima- und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Reinraumtechnik, in Innen- bzw.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Wohnräumen, Büros, Hotels,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Technikräumen, Versammlungs- und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Tagungsstätten. Er ist für die exakte</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Erfassung von Temperatur und Feuchte</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestimmt. Es wird ein digitaler,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">langzeitstabiler Sensor als Messelement</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Feuchte und Temperatur verwendet.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ein Feinabgleich durch den Anwender ist</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">möglich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Spannungsversorgung: 24 V AC (± 20 %)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und 15#36 V DC;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sensoren: digitaler Feuchtesensor mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">integriertem Temperatursensor,kleine</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hysterese, hohe Langzeitstabilität;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausgang Feuchte: 0 - 10 V;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausgang Temperatur: 0 - 10 V;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messbereich Feuchte: 0...100 % RH</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(Ausgang entspricht 0 - 10 V);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Messbereich Temperatur: 0...+50 °C</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(Ausgang entspricht 0 - 10</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">V oder 4...20 mA oder Ohmwert);</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Arbeitsbereich</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Feuchte: 0...95 % RH (ohne Betauung);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Arbeitsbereich Temperatur: 0...+50 °C;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Gehäuse: Kunststoff, Werkstoff ABS;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010);</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Montage: Wandmontage oder auf UPDose,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Befestigung auf senkrecht oder </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">waagerecht installierten UP-Dosen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Kabeleinführung hinten, mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sollbruchstelle</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Kabeleinführung oben/ unten bei AP;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schutzart: IP 30 (nach EN 60 529);</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Raumfeuchte- und Temperaturfühler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_9" RNoPart="50">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchtemperaturfühler ohne Schutzrohr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pt1000, 100 mm m. Klammer für Schutzrohr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meßwiderstand Pt 1000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse aus Polycarbonat</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meßbereich: -30...+130 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zul. Umgebungstemperaturbereich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">am Anschlußkopf: -40...+70 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP42</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP54 mit Kabelverschraubung</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Tauchtemperaturfühler ohne Schutzrohr</span><br/><span>Pt1000, 100 mm m. Klammer für Schutzrohr</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_10" RNoPart="60">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzrohr PN10 L=100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MsCuZn vernickelt, LW 7, G1/2", L=100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  </span></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schutzrohr PN10 L=100 mm</span><br/><span>MsCuZn vernickelt, LW 7, G1/2", L=100 mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_11" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckfühler für Flüssigkeiten/Gase</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckbereich: 0...3 bar (0...10V)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Messung von Relativdrücken in HLK-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendungen, insbesondere in Hydraulik-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Pneumatiksystemen mit Flüssigkeiten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Gasen (Dampfanwendungen).</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsspannung (QBE2003):</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AC 24 V +/-15%, 50...60 Hz</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder DC 12...33 V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausgangssignal: 0...10 VDC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messbereich: 0...3 bar (0...10V)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Mediumstemperatur: -15...+125 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP 65 nach EN 60529</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Druckfühler für Flüssigkeiten/Gase</span><br/><span>Druckbereich: 0...3 bar (0...10V)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_12" RNoPart="80">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauch-Temperaturwächter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40...120 GradC, 100 mm, Kapillare 700mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Ms-Schutzrohr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geprüft nach DIN14597</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druck: PN10</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewinde: R 1/2"</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakt 1-2: AC24..250 V, 0,1...16(2,5)A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakt 1-3: AC24..250 V, 0,1...6(2,5)A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss: 3-adrig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP65</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Tauch-Temperaturwächter</span><br/><span>40...120 GradC, 100 mm, Kapillare 700mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_13" RNoPart="90">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheitstemperaturbegrenzer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">90...110 °C, L = 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Ms-Schutzrohr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">TÜV-geprüft nach DIN 3440</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grenzwert einstellbar: 90...110 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druck: PN10</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewinde: R 1/2"</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakt11-12: AC 250 V, 10(2,5)A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakt11-13: AC 250 V, 0,5 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss: 3-adrig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP43</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sicherheitstemperaturbegrenzer</span><br/><span>90...110 GradC, L = 100 mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_255" RNoPart="100">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kanalrauchmelder 230V AC Modbus </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inklusive Entnahmerohr 1,5 m. Bauteilgeprüft in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindung mit Brand- und Rauchschutzklappen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIBt-Zulassung Nr. ........................ für  jährl. Wartung.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Einsatz in Lüftungskanälen zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und Bränden mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rauchentwicklung. Der Sensor arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Mit Alarmschwellennachführung, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dadurch längere Standzeit. Kontinuierliche Anzeige </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Verschmutzung durch 2-stellige LED-Anzeige </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">im Klartext. Bei Verschmutzung größer 70% fällt das</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Relais ab. Anzeige von Rauchalarm, fehlender</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Luftströmung, Systemstörung und Betriebsbereitschaft </span></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durch LED</span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">s Entriegelung und Funktionsprüfung durch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Taster. Rauchalarmrelais mit pot.-freiem Umschalt-/ Öffnerkontakt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit RS 485-Schnittstelle, die mit der Anzeigeneinheit AZE oder direkt mit einer Automationsstation kommuniziert. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Überprüfung mit Testspray ist ohne Öffnung des Deckels möglich. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung mit Luftkanalentnahmerohr, Länge 1,5 m.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussverschraubung: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 x M 16.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen ohne Rohr: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">172 x 271 x 85 mm (BxHxT). Umgebungstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-20 bis +50 Grad C.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strömungsgeschwindigkeit:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 - 20m/s.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP 65 </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenblatt Nr. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">..................</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. spritzwassergeschütztem Gehäuse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Luftkanalrauchmelder.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Montage im Freien oder in kalter Umgebung. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Schutz der Auswerteelektronik vor Kondensations- feuchte. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Weißes Kunststoffgehäuse (ASA), UV-beständig, innen isoliert, mit abnehmbarem Deckel für Wartungszwecke. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abm.: 291 x 406 x 130 mm (BxHxT)</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Montagekonsole</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2-teilig Bestehend aus Konsole und Gummi-Manschette.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Montage des Kanalrauchmelders mit spritzwasser- dichtem Gehäuse auf runde oder isolierte Kanäle. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung einschl. Gummidurchführung (Manschette) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Abdichten des Rohres zum Luftkanal.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................' vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Kanalrauchmelder 230 V AC Modbus mit DIBT-Zulassung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_14">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktoren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Aktoren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_15" RNoPart="110">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zweiwegventil PN 16, kvs = 2,5 m3/h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewindeanschluss, Nennweite DN 15</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gehäuse aus CC491K (RG5)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kegel, Sitz und Spindel aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nichtrostendem Stahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gleichprozentige Ventilkennlinie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gewindeanschluss Ventil nach ISO 228/1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verschraubung nach ISO7/1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medien: Wasser bis 150 °C,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser mit Frostschutz bis -25 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sattdampf, überhitzter Dampf</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. 3 bar, (absolut) 150 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennhub: 5,5 mm</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern, Montage durch Gewerk Heizung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zweiwegventil PN 16, kvs = 2,5 m3/h M4</span><br/><span>Gewindeanschluss, Nennweite DN 15</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_16" RNoPart="120">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2er-Set Tempergussverschraubungen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss: Ventil G 1", Rohr Rp 1/2"</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 2 Überwurfmuttern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 2 Einlegeteilen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 2 Flachdichtungen</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern, Montage durch Gewerk Heizung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>2er-Set Tempergussverschraubungen,</span><br/><span>Anschluss: Ventil G 1", Rohr Rp 1/2"</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_17" RNoPart="130">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilantrieb 400N 5,5mm Hub</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0...10 VDC stetig, Notstellfunktion</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilantrieb elektrohydraulisch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0...10 VDC stetig, Notstellfunktion</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Wartungsfreie Elektrohydraulik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Handverstellung und Stellungsanzeige</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einbauplätze: 2 Zusatzbausteine</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Stellungsrückmeldung.</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Laufzeit (Regelbetrieb)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">öffnen: 30 s</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schließen: 15 s</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Notstellzeit: 15 s schließen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennhub: 5,5 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennkraft: 400 N</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsspannung: 24 VAC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsaufnahme: 18 VA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerausgang: 0...10 VDC (0...100 %)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuseschutzart: IP54 IEC529</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Ventilantrieb 400N 5,5mm Hub</span><br/><span>0...10 VDC stetig, Notstellfunktion</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_18" RNoPart="140">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dreiwegventil PN 16, kvs = 10 m3/h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewindeanschluss, Nennweite DN 25</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gehäuse aus CC491K (RG5)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kegel, Sitz und Spindel aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nichtrostendem Stahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ventilkennlinie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  &gt; Regeltor gleichprozentig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  &gt; Bypass linear</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Außengewindeanschluss nach ISO 228/1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medien: Wasser bis 150 °C (DVGW</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendungen max 90 °C)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser mit Frostschutz bis -25 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennhub: 5,5 mm</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern, Montage durch Gewerk Heizung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dreiwegventil PN 16, kvs = 10 m3/h M1</span><br/><span>Gewindeanschluss, Nennweite DN 25</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_19" RNoPart="150">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3er-Set Tempergussverschraubungen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss: Ventil G 1 1/2", Rohr Rp 1"</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 Überwurfmuttern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 Einlegeteilen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 Flachdichtungen</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern, Montage durch Gewerk Heizung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>3er-Set Tempergussverschraubungen,</span><br/><span>Anschluss: Ventil G 1 1/2", Rohr Rp 1"</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_20" RNoPart="160">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilantrieb elektromotorisch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AC/DC 24 V, stetiges Stellsignal</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsspannung: AC 24 V +/-20 %</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DC 24 V +20/-15 %</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frequenz: 45...65 HZ</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsaufnahme bei 50 Hz: 8 VA/3,75 W</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellzeit: 30 s</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellkraft: 300 N</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennhub: 5,5 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Mediumstemperatur: 150 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Y-Stellsignal: DC 0...10 V, DC 4...20 mA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellungsrückmeldung U: DC 0...10 V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuseschutzart: IP 54 nach EN 60529</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Isolationsschutzklasse: II nach EN 60730</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klimatische Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betrieb: IEC 60721-3-3, Klasse 3K5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Temperatur -5...55 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport: IEC 60721-3-2, Klasse 2K3</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lagerung: IEC 60721-3-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EMV-Richtlinie: 2004/108/EG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Sicherheit: EN 60730-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">C-tick: N474</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UL-Konformität: UL 873</span></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Ventilantrieb elektromotorisch</span><br/><span>AC/DC 24 V, stetiges Stellsignal</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_217" RNoPart="170">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dreiwegventil PN 16, kvs = 2,5 m3/h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewindeanschluss, Nennweite DN 15</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gehäuse aus CC491K (RG5)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kegel, Sitz und Spindel aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nichtrostendem Stahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ventilkennlinie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  &gt; Regeltor gleichprozentig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  &gt; Bypass linear</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Außengewindeanschluss nach ISO 228/1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medien: Wasser bis 150 °C (DVGW</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendungen max 90 °C)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser mit Frostschutz bis -25 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennhub: 5,5 mm</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern, Montage durch Gewerk Heizung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dreiwegventil PN 16, kvs = 2,5 m3/h M2 u. 3</span><br/><span>Gewindeanschluss, Nennweite DN 15</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_218" RNoPart="180">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3er-Set Tempergussverschraubungen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss: Ventil G 1", Rohr Rp 1/2"</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 Überwurfmuttern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 Einlegeteilen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 Flachdichtungen</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern, Montage durch Gewerk Heizung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>3er-Set Tempergussverschraubungen,</span><br/><span>Anschluss: Ventil G 3/", Rohr Rp 1"</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_219" RNoPart="190">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilantrieb elektromotorisch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AC/DC 24 V, stetiges Stellsignal</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsspannung: AC 24 V +/-20 %</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DC 24 V +20/-15 %</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frequenz: 45...65 HZ</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsaufnahme bei 50 Hz: 8 VA/3,75 W</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellzeit: 30 s</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellkraft: 200 N</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennhub: 5,5 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Mediumstemperatur: 150 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Y-Stellsignal: DC 0...10 V, DC 4...20 mA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellungsrückmeldung U: DC 0...10 V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuseschutzart: IP 54 nach EN 60529</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Isolationsschutzklasse: II nach EN 60730</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klimatische Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betrieb: IEC 60721-3-3, Klasse 3K5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Temperatur -5...55 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport: IEC 60721-3-2, Klasse 2K3</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lagerung: IEC 60721-3-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EMV-Richtlinie: 2004/108/EG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Sicherheit: EN 60730-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">C-tick: N474</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UL-Konformität: UL 873</span></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Ventilantrieb elektromotorisch</span><br/><span>AC/DC 24 V, stetiges Stellsignal</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_1964_21" RNoPart="2">
       <LblTx><span>Automationseinrichtung</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_1964_229">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die physikalischen Ein- und Ausgänge der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationseinrichtung umfassen gemäß der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsliste für Gebäudeautomation:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Binär-Ausgänge (BA) für ein- und mehrstufige Impuls-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Dauerschaltbefehle, Dreipunkt-Stellbefehle und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pulsweitenmodulation-Stellbefehle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Analog-Ausgänge (AA) für die Ausgabe von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Analogsignalen, kurzschlussfest und direkt mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bezugspotential der Automationseinrichtung verbunden,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellgeräte sind am Ausgang direkt anschließbar,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausgänge mit Signalbereich von 0 (2) bis 10 V sind für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestwiderstand von 10 kOhm ausgelegt, die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Digital-/Analog-Umsetzung erfolgt mit mind. 12 Bit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auflösung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Binär-Eingänge (BE) mit Abfragespannung für die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erfassung von Binärsignalen zum Anschluss von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialfreien Kontakten, Binärsignale, die mind. 0,2s</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anstehen, werden erfasst,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zähl-Eingänge (ZE) mit Abfragespannung für die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erfassung von Zählimpulsen zum Anschluss von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialfreien Kontakten, mit Impulsfrequenzen bis zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10 Hz bei einer Mindestimpulsdauer von 50 ms,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorwärtszähler mit einem Zählbereich von mind. 2 hoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32, auf 0 rücksetzbar, die Zählwerte werden bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzausfall für mind. 72 h gepuffert,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Analog-Eingänge (AE) für direkten Anschluss von aktiven</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gebern 0 (2) bis 10 V und passiven</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gebern, die Auflösung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Analog-/Digital-Umsetzung erfolgt bei aktiven Gebern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit mind. 16 Bit und bei passiven Gebern mit mind.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16Bit.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_230">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Auslegung der erforderlichen Automationstationen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der zugehörigen Automationseinrichtungen und des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zubehörs für die einzelnen Informationsschwerpunkte für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einen Einbau im Schaltschrank hat eigenverantwortlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durch den Bieter anhand der beigefügten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-Funktionslisten, passend zu den Funktionen zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Auslegung sind alle, für die vollständige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktion des Systems erforderlichen Komponenten einzeln</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufzulisten, mit Einheitspreisen zu bepreisen und in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Summe in die jeweiligen LV-Positionen zu übernehmen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dies gilt insbesondere für Zubehörteile, wie z.B.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstationen, Ein-/Ausgangsmodule,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungskabel, Baugruppenträger, usw. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einzelkomponenten sind pro ASP dem Angebot mit Angabe von Typenbezeichnung, Menge und Einheitspreis in einer separaten Aufstellung gemäß den vorbereiteten STLB-Bau</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beiblättern LB 070-4 und LB 070-11 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu übergeben.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_231">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Merkmale</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Automationsstationen (AS) sind ausschließlich frei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">programmierbare native BACnet-Geräte verbindlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgeschrieben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sind dem Angebot die entsprechenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokocol Implementation Conformance Statement (PICS)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der angebotenen AS beizulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Um die Interoperabilität auch für die Zukunft zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gewährleisten, müssen die AS die </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konformität zu AMEV Profil B haben und mindestens</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> über den BACnet Rev. 20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verfügen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis ist </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der angebotenen AS beizulegen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Automationsstationen arbeiten autonom und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dezentral, so dass der Ausfall einzelner AS, der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikation oder der MBE die Anlagenfunktion nicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">negativ beeinflusst. Der Funktionsumfang an Steuer- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelfunktionen umfasst die in EN ISO 16484 (VDI3814</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Infoliste) genannten Funktionen wie:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ein-/Ausgabefunktionen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verarbeitungsfunktionen für Überwachen, Steuern,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regeln  Rechnen/Optimieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darüber hinaus weist die AS folgende wichtigen Merkmale</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alarm- und -Meldungsverarbeitung und -Verteilung an</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bediengeräte lokal und MBE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zeitschaltprogramme mit Wochentags-, Sonder- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überrollkatalog</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- lokale Trendaufzeichnung im Gerätespeicher für mindestens 50.000 Werte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Langzeittrend)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Energieoptimierprogramme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Reaktionsprogramme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- interne Systemuhr mit Zeitsynchronisierung am BUS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über BACnet</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Autom. Sommer/Winterzeitumschaltung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Netzwiederkehr</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Batteriepufferung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- unverlierbare Anlagenprogramme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eigendiagnostik zur Erfassung von Störungen der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hardware bzw. der Anlagenprogramme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ereignisorientierte Kommunikation</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- peer to peer (Querkommunikation)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet (BACnetMS/TP/ BACnet/IP)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bedieneinheit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Programmiergerät</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AS kann alternativ und gleichzeitig bedient werden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durch/mit:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klartextbedienung mit Zugriffschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Multiuser, gleichzeitiger Zugriff von mehreren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Benutzern, lokal und über MBE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bedienung durch lokale grafische Bedieneinheit in der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschranktür</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bedienung über WEB Oberfläche</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Richtlinien</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Elektronik ist berührungssicher in einem stabilen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse (Metall, Kunststoff) untergebracht. Die AS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfüllen alle in Europa gültigen Richtlinien der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Produktsicherheit, EM-Verträglichkeit und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CE-Konformität, insbesondere EN50082-1 und EN50081-1.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kabelanschlüsse sind gut zugänglich und mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schraub- oder Federklemmen so auszuführen, dass die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufgelegten Klemmen einfach und ohne Verdrahtung vom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sockel abgezogen werden können. Neben dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Anschluß müssen die AS über Anschlüsse verfügen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für mindestens eine lokale Bedieneinheit.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Wartung und Systempflege wird gefordert, dass</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wichtige Betriebsfunktionen wie Zustand der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikation und Sammelstörmeldung am Gerät durch LEDs</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angezeigt werden. Die Automationsstation besteht aus</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einem getrennten Speicherbereich für Grundsoftware</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Firmware) und Anlagenprogramm (Steuer- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelfunktionen). Firmware und Steuer- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelprogramme sind unverlierbar in einem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht-flüchtigen Speicher in der Automation abzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es muss aus Gründen der Wartung und Softwarepflege</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">möglich sein, Änderungen des Anlagenprogramms und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Updates der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Firmware ohne Änderung an der Gerätehardware</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzuspielen. Wichtige Anlagenbetriebsdaten wie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitprogramme, Trendspeicher, Betriebsstundenzählung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Alarmpuffer müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">batteriegepuffert sein und mindestens 72h gespeichert</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Einsatz kommen AS in modularer Bauart, die völlig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wahlfrei mit E/A-Modulen für Messen, Melden, Schalten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellen und Zählen ausgerüstet werden können. Die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E/A-Module müssen in Gruppen abgesetzt, pro Kanal mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klartext beschriftet und über mehrere Schaltschränke</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verteilt werden können.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ohne Änderung der systeminternen Verdrahtung müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">möglich sein:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einsetzen zusätzlicher Module in vorhandene</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reservepositionen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spezifikationen für Meldungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufschaltung von potentialfreien und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialbehafteten Kontakten und potentialfreie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wischkontakte, wahlweise mit LED-Anzeige.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spezifikationen für Stellbefehle</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellbefehle für:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 0 bis 10 V Ausgang</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dreipunkt-Stellbefehl mit Rückführung  für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansteuerung eines Antriebes oder Motorpotentiometers,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Stellungsmessung über  Widerstandsferngeber</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dreipunkt-Stellbefehl für Stellantriebe mit Hubmodell</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur   Ansteuerung von Stellantrieben ohne Rückführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spezifikation für Messwerte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- passive Widerstandsgeber Ni 1000</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- passive Widerstandsgeber Pt 1000</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- aktive Messeingänge 0-10 Volt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugriffsrechte:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jeden Bediener kann ein individuel-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">les, alphanumerisches Passwort vergeben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden. Den Bedienern können unter-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schiedliche Zugriffsrechte und/oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugriffsrollen zugeordnet werden. Die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnung erlaubt Lese- und Schreib-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rechte oder nur Leserechte und keinen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugriff auf einzelne Funktionen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jede Automationsstation kann fest-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gelegt werden, dass sie im Netzwerk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit autarker Sicherheitskonfiguration,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Client oder als Sicherheits-Server</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fungiert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Sicherheits-Server wird die Konfi-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">guration der Zugriffsrechte einmalig be-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">arbeitet, abgelegt und an alle im Netz-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werk befindlichen Sicherheits-Clients</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verteilt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Interne Datensicherung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitlich für mindestens 3 Monate Sicherung von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">System- und Anwenderdaten auf integrier-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ter Speicher mit mindestens 4 GB.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Netzausfall wird die automatische</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datensicherung durch die integrierte USV</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gewährleistet.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Externe Datensicherung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datensicherung der Programm- und Para-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">meterdaten sowie Softwareupdate über</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speicherstick.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Datensicherung der Automa-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">tionsstation muss ohne PC/Laptop möglich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein ermöglicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem Betreiber die selbstständige Daten-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sicherung der Programmierung und aller</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Parameter ohne weitere Hilfsmittel.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ist die Datensicherung nicht über</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speicherstick möglich, so ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein entsprechendes Speichermedium mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">allen erforderlichen Hard- und Software-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komponenten anzubieten und in der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spezifikation auszupreisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speichermedium:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">_______________________________</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- binäre Eingänge BE und binäre</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Ausgänge BA über Projektierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  einzeln umschaltbar.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- analoge Eingänge AE aktiv/passiv</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und analoge Ausgänge AA über Projektierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  einzeln umschaltbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- analoge Eingänge einzeln umschaltbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  für Ni1000, Pt1000, 0 bis 10V</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BusModule für die Anbindung von Fremd-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">systemen durch Kommunikationsprotokolle</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachfolgende Eigenschaften und Funk-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">tionen müssen enthalten sein:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zugriff auf alle Parameter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bedienung des gesamten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Automationssystems muss von jeder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Automationsstation ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Zusatzgerät möglich sein.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_232">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienungs- und Anzeigeeinrichtung / Lokale Bedieneinrichtung</span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(LBE)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die gemäß den jeweiligen Beiblättern vorgesehenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstationen (AS) und deren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationseinrichtungen ist jeweils pro ASP bzw. AS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eine LBE vorzusehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau in Schaltschranktüre.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Am Bediengerät müssen direkt menügeführt über Tasten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alle BACnet-Objekte der eingebauten AS (einschließlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aller komplexen BACnet-Objekte wie Notification Class,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trendlog, Schedule, Calendar, o.ä.) einschließlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">deren Properties direkt angezeigt und Sollwerte,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltzeiten, Grenzwerte, Software-Wahlschalter o.ä.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">passwortgeschützt verstellt werden können.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Menü muss die Objekte vorsortiert darstellen können</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit mindestens den nachfolgenden Darstellungsbereichen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Darstellung von Trendobjekten und deren Kurven</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- analoge Objekte,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- digitale Objekte,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zeitschaltobjekte,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- aktive Alarme.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es müssen gleichzeitig, mehrzeilig und ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeilenumbruch mindestens folgende Felder in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammenhängender übersichtlicher Darstellung angezeigt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden können: - Benutzeradresse = Object_Name</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Identifikationstext = Description</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- aktueller Wert mit Einheit bzw. Statustext (bzw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sinngemäß Uhrzeiten, Kalendertage, Wahltexte, &amp;).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Auslegung der Automationseinrichtungen sind die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die vollständige Funktion des Systems</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Bediengeräte im jeweiligen zum ISP</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugehörigen vorbereitetem Beiblatt 070-04 einzeln</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufzulisten, mit Einheitspreisen zu bepreisen und in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Summe in die jeweiligen LV-Positionen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"Automationseinrichtungen" zu übernehmen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_233">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungsbeschreibung Automationshardware</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Automationseinrichtung übernimmt den Betrieb der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">betriebstechnischen Anlagen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erfassen von Betriebs- und Störmeldungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erfassen von Mess- und Zählwerten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausgabe von Stell- und Schaltbefehlen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebskontrolle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- automatische und manuelle Betriebsführung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- direkte digitale Steuerung und Regelung (DDC),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Optimierung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kommunikation mit einer übergeordneten Ebene,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- inkl. aller Lizenzen (Software)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Historisierung von Mess- und Zählwerten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Automationssystem wurde herstellerneutral geplant.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sind nur zusammengehörige Komponenten eines Marken</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellers zu verwenden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gelabelte oder selbst zusammengestellte Komponenten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind nicht zugelassen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Folgende Kommunikationsprotokolle sind zugelassen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet IP (AS zu AS, AS zu MBE / LNBE)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet MS/TP (Feldebene)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- proprietäre Protokolle sind nur im Schaltschrank bzw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Anbindung von E/A-Modulen (des Herstellers) im Feld</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugelassen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Herstellergebundene Protokolle (zbsp. Zur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikationsanbindung v. Pumpen), aber nur wenn diese</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">explizit so ausgeschrieben sind.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweise zur Abrechnung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die POS Automationsstation ist als Grundmodul</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Aufgaben: Verarbeitung, Speicherung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufnahme/Bereitstellung Daten über Schnittstellen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">etc.) mit einer gewissen Verarbeitungskapazität an</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Daten (Hardware-und gemeinsamen Datenpunkten)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausgeschrieben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die zur Eingabe/Ausgabe von Datenpunkten benötigten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hardware-Module sind in separaten Positionen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausgeschrieben. Sie werden über phys. Datenpunkte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Spalte 1.1-1.5 in FL DIN EN ISO 16484-3) definiert und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 20% Hardware-Reserve ausgeschrieben. Somit sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellerspezifische Abstufungen der Modulgrößen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">irrelevant.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Hardware Reserven von 20% sind in der Auslegung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Module zu berücksichtigen und werden im EFB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70/4 abgefragt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist zulässig statt der hier getrennt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausgeschriebenen Automationsstation und den E/A Modulen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eine sogenannte Kompaktstation anzubieten. Die Kosten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind anteilig auf die Positionen aufzuteilen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_22">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automation BACnet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation Native BACnet-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstationen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(AS) mit zum Angebotszeitpunkt gültigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und vorlegbaren Konformitätsnachweisen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kommunikation nach DIN EN ISO 16484-5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet (&gt;= Rev. 1.15), BTL-Logo für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräteprofil B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zertifizierung nach DIN EN ISO 16484-6</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z.B. WSPCert)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- AMEV BACnet 2011 V1.2, Geräteprofil</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AS-B Automation zum Regeln, Steuern,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messen, Melden, Überwachen, Zählen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnen, Zeitschalten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trendwertspeichern und Protokollieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der betriebstechnischen Anlagen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN EN ISO 16484-2. Freie grafische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmierbarkeit und Einspielen von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmänderungen im laufenden Betrieb,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterbrechungsfrei. Jede</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation mit lokaler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verarbeitungsfunktion, voll ausgeführt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit BACnet-Objekten und Diensten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ereignisorientierte Kommunikation (COV</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Change of value) zum Managementsystem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für bis zu 1500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- peer to peer (Querkommunikation)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwischen AS für min. 500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alarm-/Meldungsverarbeitung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verteilung an Bediengeräte lokal und MBE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Direktanzeige und Meldung bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktivierung der lokalen Vorrang-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienung (Fern-Örtlich Schalter)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zeitschalten mit Wochentags-, Sonder-,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überrollkatalog, min. 25 (Schedule)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- lokale Trendaufzeichnung für min 200</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wertereihen (Trendlog)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Energieoptimierprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Reaktionsprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Systemuhr mit Zeitsynchronisierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Autom. Sommer/Winterzeitumschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Netzwiederkehr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Batteriepufferung &gt; 72 h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- unverlierbare Anlagenprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eigendiagnostik zur Erfassung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Störungen der Hardware bzw. der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenprogramme Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet/IP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LCD-Bedieneinheit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Programmiergerät Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbussysteme:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- MBUS zur Anbindung von Medienzählern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modbus zur Anbindung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Energiezählern oder HLK- Geräten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- RS232/RS485 für herstellerspezifische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokolle Kommunikation BACnet mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">integrierter Schnittstelle ohne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwendung oder Parallelbetrieb eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellerbus, alle Geräteinformationen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als BACnet-Objekt und Funktion</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugreifbar. Die BACnet-Anschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt direkt an jeder AS.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei abgesetzten Anlagen können</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alternativ AS in kompakter Bauart mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgelegter oder eingeschränkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wählbarer E/A-Bestückung eingesetzt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden, wenn sie frei programmierbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind und den gleichen Funktionsumfang</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie die modularen AS haben.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jeden angebotenen AS-Typ ist ein</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PICS nach DIN EN ISO 16484-5 sowie die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konformitätsnachweise zu BACnet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Quelle:www.bacnetinternational.net/btl/</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">) und AMEV AS-B beizufügen. Angebote</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne diese Konformitätsnachweise werden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gewertet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Normen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AS erfüllen alle in Europa gültigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Richtlinien der Produktsicherheit, EM-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verträglichkeit und CE- Konformität,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">insbesondere EN50082-1 und EN50081-1.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- CE-Konformität gemäß 89/336/EWG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sicherheit von Einrichtungen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Informationstechnik gemäß EN 60950</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport bei Klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K3, Mechanische Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2M2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betrieb bei klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K5.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet Konformität</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Empfehlung AMEV BACnet 2011 V1.2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind ausschliesslich AS einzusetzen, die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über einen gültigen Konformitätsnachweis</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN EN ISO 16484-5 BACnet verfügen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(BTL-Logo nach Geräteprofil B-BC), von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer unabhängigen Prüfstelle (z.B.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">WSPCert) nach ISO 16484-6 zertifiziert</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind und darüber hinaus der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">funktionalen Ausstattung der Empfehlung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AMEV BACnet 2011 V1.2 Gerätetyp AS-B</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechen. Es sind AS mit gültigem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Testat gemäß AMEV AS-B einzusetzen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Bewertung der technischen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsfähigkeit sind pro angebotenem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätetyp die Konformitätserklärung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PICS (Protocol Implementation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Conformance Statement) sowie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollständige Listen der unterstützten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet- Dienste (BIBB) und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Objekte/Objekteigenschaften mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lese-/Schreibrechten zu liefern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufgrund der schnellen technologischen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entwicklung werden nur AS</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">berücksichtigt, deren Konformitätstest</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht älter als 18 Monate ist bzw. auf</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Basis BACnet 135:2012 (BACnet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rev. &gt;=1.15) durchgeführt wurde.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet Ausführung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über den Nachweis der Konformität und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AMEV-Funktionalität hinaus ist</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sicherzustellen, dass die jeweils</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angeforderten Ein-/Ausgangs-,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kommunikativen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verarbeitungsfunktionen gemäß DIN EN ISO</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16484-3 vollständig in BACnet-Objekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">umgesetzt sind und diese BACnet-Objekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß AMEV Richtlinie BACnet 2011 V1.2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allen Objekteigenschaften</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausgestattet und funktionsbereit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">parametriert sind.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die über die Objekteigenschaften</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erwünschte Verarbeitungsfunktion wird im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">HLK-Programm direkt verarbeitet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank-Bedienung Touchpanel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für einen System- und Bediendialog mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">den Automationsstationen sind lokale</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedieneinheiten als Touch Panels mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzwerkanschluss und Web-Technologie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bildschirmdiagonale min. 15</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zoll) vorzusehen. Jede Bedieneinheit hat</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">damit systemweiten Zugriff auf alle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstationen am BACnet-Netzwerk.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zuordnung der Touch Panels zu den AS</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt projektspezifisch.  Das Touch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Panel hat den vollen Zugriff auf alle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">physikalischen und kommunikativen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenpunkte und ermöglicht die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollständige Bedienung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemfunktionen der AS:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anzeige und Bedienung von grafischen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenbildern mit allen Messwerten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebs- und Störzuständen, Sollwerten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerfunktionen, Min-/Max-Begrenzung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angeschlossener Fühler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alarmübersicht und Quittierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zeitplan (Wochenplan und Ausnahmen)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anzeigen, anpassen und erstellen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Trendkurven in x/t-Darstellung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anzeigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bedienung in gesichertem Modus, d.h.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unzulässige Schaltzustände sind</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">programmseitig abgefangen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gesicherter Login mit Zugriffschutz</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Menüführung in Deutsch, online Hilfe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlagendaten müssen mit ihrem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktualwert zeitnah angezeigt werden und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ereignisorientiert an die Bedieneinheit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">übertragen werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Benutzerführung im Web-Client ist</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">modern mit Eingabemasken und Symbolen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Touch-Eingabe optimiert, mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einblendbarer Online-Tastatur. Der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bildschirm ist klar strukturiert mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenbild, Funktionsleiste (für Alarm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trend, Zeitplan, Login) sowie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bildwechselleiste. In Favoritenseiten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind die wichtigsten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlageninformationen zusammengestellt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im gesperrten Zustand ist ein wählbares</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenbild sichtbar. Die TP-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedieneinheit kann von der AS abgesetzt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in der Schaltschranktür eingebaut</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden. Ein automatische Alarmanzeige</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als LED informiert über anstehende</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Störungen auch bei abgeschaltetem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Display. Der Austausch der TP-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedieneinheit muss im laufenden Betrieb</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">problemlos möglich sein.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E/A-Module</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die E/A-Module zum Anschluss der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Peripheriegeräte sind mit einem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">selbstaufbauenden Bus an die AS</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angeschlossen. Die Modulelektronik muss</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">instabilen Kunststoffgehäusen gegen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berührung und Verschmutzung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschützt sein. Es muss eine galvanische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trennung zwischen Modulelektrik und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewerk durch einfaches Abziehen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Module vom Klemmsockel möglich sein. Der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmsockel muss Trennklemmenfunktion</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die aufgeschalteten Datenpunkte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">realisieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kann der Bieter diese Funktion nicht</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nachweisen, sind alle Ein- und Ausgänge</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über separate Trennklemmen zu führen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die hieraus resultierenden Kosten sind</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in die Einheitspreise einzurechnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ohne Änderung der systeminternen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verdrahtung müssen möglich sein:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Austausch defekter Module</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einsetzen zusätzlicher Module in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhandene</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reservepositionen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die E/A-Module müssen in Gruppen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abgesetzt, pro Kanal</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Klartext beschriftet und über</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mehrere Schaltschränke verteilt werden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">können (Mindestentfernung 150m).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Folgende Signalarten werden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterstützt: Melden, Zählen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- potentialfreier Dauer- oder Impuls-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kontakt als Öffner oder Schließer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Impulskontakt bis 25 Hz Messen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- hochauflösender Messeingang 15 Bit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ni 1000 Ohm, Pt1000 Ohm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- aktiver Messwert 0...10 VDC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- aktiver Messwert 4...20 mA Stellen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 0...10 VDC, stetig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 4...20 mA Schalten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dauerkontakt 1-stufig, Umschalter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Impulskontakt Schliesser, Öffner</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Impulskontakt Ein-Aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dauerkontakt 3-stufig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Impulskontakt 3-stufig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dreipunkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Strom AC max. 4 A ohm. 3 A induktiv</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Strom DC max. 4 A bei DC 24 V ohm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gemischter Betrieb 250V / 24V möglich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau und Funktion der E/A-Module:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modul-LED für Status und Diagnose,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kanal-LEDs für Status und Diagnose mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wirksinn und Helligkeit entsprechend der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E/A- Funktion,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klemmen kurzschlussfest bis 24 V mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfabgriffen, 4 Speisungsklemmen für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgeräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Trennung von Elektronik und Sockel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Austausch defekter Module im laufenden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betrieb unterbrechungsfrei (hot plug)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und ohne Änderung der Verdrahtung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- freie Kanalbeschriftung möglich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Direktanschluss ohne Reihenklemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Trennklemmenfunktion)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lokale Vorrangbedienung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Je nach Konfigurationsvariante, falls</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nachfolgend gefordert, muss eine LVB mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltern und Anzeigen zur manuellen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übersteuerung vor Ort eingesetzt werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die LVB ist von der AS unabhängig und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ermöglicht den Anlagenbetrieb bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausfall oder Störung der AS. Dazu sind</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Schaltbefehlsmodule mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorwahlschaltern Automatik/Hand zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">versehen. Die LVB muss über Schalter in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindung mit LED-Zustandsanzeigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgen. Die Stellbefehlsmodule sind</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Vorwahlschaltern Automatik/Hand zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">versehen. Bei der LVB müssen Ventile,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klappen etc. stetig manuell verstellt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden können. Falls systembedingt keine</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">integrierte LVB angeboten werden kann,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ist eine schaltschrankseitige LVB in die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeweiligen Einheitspreise</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_23">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ASP02 Dach RLT01</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>ASP02 Dach RLT01</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_24" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Automationsstation (AS) bestehend</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus einer Automationsstation mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">menügeführter Handbedienebene zur</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufschaltung auf eine übergeordnete MBE,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich den erforderlichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausrüstungen, Baugruppenträgern,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzteilen, Batteriepufferungen bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzausfall, und den steckbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsmodulen für insgesamt:</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20 analoge Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 analoge Ausgangssignale inkl. LVB,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15 digitale Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5 digitale Ausgangssignale inkl.LVB</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. Inselbuserweiterung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">virtuelle Datenpunkte:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 analoge Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 analoge Ausgangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 digitale Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 digitale Ausgangssignale</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hardwareliste auf Beiblatt 70-4 vom Bieter einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzwerk(komponenten) auf Beiblatt 70-11 vom Bieter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzutragen.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Automationsstationen mit zum</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angebotszeitpunkt gültigen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorlegbaren Konformitätsnachweisen für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kommunikation nach DIN EN ISO 16484-5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet (&gt;= Rev. 1.15), BTL-Logo für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräteprofil B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zertifizierung nach DIN EN ISO 16484-6</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z.B. WSPCert)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- AMEV BACnet 2011 V1.2, Geräteprofil</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AS-B Automation zum Regeln, Steuern,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messen, Melden, Überwachen, Zählen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnen, Zeitschalten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trendwertspeichern und Protokollieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der betriebstechnischen Anlagen nach DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN ISO 16484-2. Freie grafische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmierbarkeit und Einspielen von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmänderungen im laufenden Betrieb,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterbrechungsfrei. Jede</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation mit lokaler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verarbeitungsfunktion, voll ausgeführt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit BACnet-Objekten und Diensten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ereignisorientierte Kommunikation (COV</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Change of value) zum Managementsystem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für bis zu 1500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- peer to peer (Querkommunikation)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwischen AS für min. 500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alarm-/Meldungsverarbeitung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verteilung an Bediengeräte lokal und MBE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Direktanzeige und Meldung bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktivierung der lokalen Vorrang-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienung (Fern-Örtlich Schalter)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zeitschalten mit Wochentags-, Sonder-,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überrollkatalog, min. 25 (Schedule)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- lokale Trendaufzeichnung für min 200</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wertereihen (Trendlog)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Energieoptimierprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Reaktionsprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Systemuhr mit Zeitsynchronisierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Autom. Sommer/Winterzeitumschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Netzwiederkehr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Batteriepufferung &gt; 72 h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- unverlierbare Anlagenprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eigendiagnostik zur Erfassung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Störungen der Hardware bzw. der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenprogramme Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet/IP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LCD-Bedieneinheit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modem (BACnet/PTP), nachrüstbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Programmiergerät Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbussysteme:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- M-BUS zur Anbindung von Medienzählern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modbus zur Anbindung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Energiezählern oder HLK-Geräten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- RS232/RS485 für herstellerspezifische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokolle Kommunikation BACnet mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">integrierter Schnittstelle ohne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwendung oder Parallelbetrieb eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellerbus, alle Geräteinformationen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als BACnet-Objekt und Funktion</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugreifbar. Die BACnet-Anschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt direkt an jeder AS.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei abgesetzten Anlagen können</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alternativ AS in kompakter Bauart mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgelegter oder eingeschränkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wählbarer E/A-Bestückung eingesetzt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden, wenn sie frei programmierbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind und den gleichen Funktionsumfang</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie die modularen AS haben. Für jeden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angebotenen AS-Typ ist ein PICS nach DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN ISO 16484-5 sowie die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konformitätsnachweise zu BACnet B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Quelle:www.bacnetinternational.net/btl/</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">) und AMEV AS-B beizufügen. Angebote</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne diese Konformitätsnachweise werden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gewertet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Normen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AS erfüllen alle in Europa gültigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Richtlinien der Produktsicherheit, EM-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verträglichkeit und CE-Konformität,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">insbesondere EN50082-1 und EN50081-1.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- CE-Konformität gemäß 89/336/EWG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sicherheit von Einrichtungen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Informationstechnik gemäß EN 60950</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport bei Klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K3, Mechanische Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2M2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betrieb bei klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Platzreserve von ca. 20 % ist zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">berücksichtigen! Die kalkulierten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungen sind detailliert als Anlage</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Angebot aufzuführen. Alle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">physikalische E/A sind einheitlich zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beschriften mit:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klartext</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Adresse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einheit</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_25">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ASP03 Dach RLT02</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>ASP03 Dach RLT02</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_26" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Automationsstation (AS) bestehend</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus einer Automationsstation mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">menügeführter Handbedienebene zur</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufschaltung auf eine übergeordnete MBE,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich den erforderlichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausrüstungen, Baugruppenträgern,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzteilen, Batteriepufferungen bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzausfall, und den steckbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsmodulen für insgesamt:</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20 analoge Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 analoge Ausgangssignale inkl. LVB,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">19 digitale Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7 digitale Ausgangssignale inkl.LVB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. Inselbuserweiterung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">virtuelle Datenpunkte:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 analoge Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 analoge Ausgangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 digitale Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 digitale Ausgangssignale</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hardwareliste auf Beiblatt 70-4 vom Bieter einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzwerk(komponenten) auf Beiblatt 70-11 vom Bieter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzutragen.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Automationsstationen mit zum</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angebotszeitpunkt gültigen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorlegbaren Konformitätsnachweisen für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kommunikation nach DIN EN ISO 16484-5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet (&gt;= Rev. 1.12), BTL-Logo für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräteprofil B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zertifizierung nach DIN EN ISO 16484-6</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z.B. WSPCert)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- AMEV BACnet 2011 V1.5, Geräteprofil</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AS-B Automation zum Regeln, Steuern,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messen, Melden, Überwachen, Zählen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnen, Zeitschalten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trendwertspeichern und Protokollieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der betriebstechnischen Anlagen nach DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN ISO 16484-2. Freie grafische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmierbarkeit und Einspielen von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmänderungen im laufenden Betrieb,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterbrechungsfrei. Jede</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation mit lokaler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verarbeitungsfunktion, voll ausgeführt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit BACnet-Objekten und Diensten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ereignisorientierte Kommunikation (COV</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Change of value) zum Managementsystem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für bis zu 1500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- peer to peer (Querkommunikation)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwischen AS für min. 500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alarm-/Meldungsverarbeitung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verteilung an Bediengeräte lokal und MBE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Direktanzeige und Meldung bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktivierung der lokalen Vorrang-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienung (Fern-Örtlich Schalter)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zeitschalten mit Wochentags-, Sonder-,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überrollkatalog, min. 25 (Schedule)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- lokale Trendaufzeichnung für min 200</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wertereihen (Trendlog)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Energieoptimierprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Reaktionsprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Systemuhr mit Zeitsynchronisierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Autom. Sommer/Winterzeitumschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Netzwiederkehr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Batteriepufferung &gt; 72 h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- unverlierbare Anlagenprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eigendiagnostik zur Erfassung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Störungen der Hardware bzw. der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenprogramme Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet/IP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LCD-Bedieneinheit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modem (BACnet/PTP), nachrüstbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Programmiergerät Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbussysteme:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- M-BUS zur Anbindung von Medienzählern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modbus zur Anbindung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Energiezählern oder HLK-Geräten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- RS232/RS485 für herstellerspezifische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokolle Kommunikation BACnet mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">integrierter Schnittstelle ohne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwendung oder Parallelbetrieb eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellerbus, alle Geräteinformationen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als BACnet-Objekt und Funktion</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugreifbar. Die BACnet-Anschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt direkt an jeder AS.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei abgesetzten Anlagen können</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alternativ AS in kompakter Bauart mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgelegter oder eingeschränkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wählbarer E/A-Bestückung eingesetzt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden, wenn sie frei programmierbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind und den gleichen Funktionsumfang</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie die modularen AS haben. Für jeden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angebotenen AS-Typ ist ein PICS nach DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN ISO 16484-5 sowie die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konformitätsnachweise zu BACnet B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Quelle:www.bacnetinternational.net/btl/</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">) und AMEV AS-B beizufügen. Angebote</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne diese Konformitätsnachweise werden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gewertet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Normen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AS erfüllen alle in Europa gültigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Richtlinien der Produktsicherheit, EM-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verträglichkeit und CE-Konformität,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">insbesondere EN50082-1 und EN50081-1.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- CE-Konformität gemäß 89/336/EWG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sicherheit von Einrichtungen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Informationstechnik gemäß EN 60950</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport bei Klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K3, Mechanische Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2M2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betrieb bei klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Platzreserve von ca. 20 % ist zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">berücksichtigen! Die kalkulierten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungen sind detailliert als Anlage</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Angebot aufzuführen. Alle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">physikalische E/A sind einheitlich zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beschriften mit:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klartext</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Adresse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einheit</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_27">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ASP01 KG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>ASP01 KG</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_28" RNoPart="30">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Automationsstation (AS) bestehend</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus einer Automationsstation mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">menügeführter Handbedienebene zur</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufschaltung auf eine übergeordnete MBE,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich den erforderlichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausrüstungen, Baugruppenträgern,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzteilen, Batteriepufferungen bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzausfall, und den steckbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsmodulen für insgesamt:</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 analoge Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 analoge Ausgangssignale inkl. LVB,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">74 digitale Eingangssignale,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">28 digitale Ausgangssignale inkl.LVB</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. Inselbuserweiterung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hardwareliste auf Beiblatt 70-4 vom Bieter einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzwerk(komponenten) auf Beiblatt 70-11 vom Bieter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzutragen.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Automationsstationen mit zum</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angebotszeitpunkt gültigen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorlegbaren Konformitätsnachweisen für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kommunikation nach DIN EN ISO 16484-5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet (&gt;= Rev. 1.12), BTL-Logo für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräteprofil B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zertifizierung nach DIN EN ISO 16484-6</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z.B. WSPCert)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- AMEV BACnet 2011 V1.5, Geräteprofil</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AS-B Automation zum Regeln, Steuern,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messen, Melden, Überwachen, Zählen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnen, Zeitschalten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trendwertspeichern und Protokollieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der betriebstechnischen Anlagen nach DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN ISO 16484-2. Freie grafische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmierbarkeit und Einspielen von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Programmänderungen im laufenden Betrieb,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterbrechungsfrei. Jede</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation mit lokaler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verarbeitungsfunktion, voll ausgeführt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit BACnet-Objekten und Diensten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ereignisorientierte Kommunikation (COV</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Change of value) zum Managementsystem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für bis zu 1500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- peer to peer (Querkommunikation)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwischen AS für min. 500 Datenobjekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alarm-/Meldungsverarbeitung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verteilung an Bediengeräte lokal und MBE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Direktanzeige und Meldung bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktivierung der lokalen Vorrang-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienung (Fern-Örtlich Schalter)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zeitschalten mit Wochentags-, Sonder-,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überrollkatalog, min. 25 (Schedule)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- lokale Trendaufzeichnung für min 200</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wertereihen (Trendlog)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Energieoptimierprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Reaktionsprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Systemuhr mit Zeitsynchronisierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Autom. Sommer/Winterzeitumschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Netzwiederkehr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Batteriepufferung &gt; 72 h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- unverlierbare Anlagenprogramme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eigendiagnostik zur Erfassung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Störungen der Hardware bzw. der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenprogramme Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet/IP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LCD-Bedieneinheit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modem (BACnet/PTP), nachrüstbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Programmiergerät Integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbussysteme:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- M-BUS zur Anbindung von Medienzählern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Modbus zur Anbindung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Energiezählern oder HLK-Geräten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- RS232/RS485 für herstellerspezifische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokolle Kommunikation BACnet mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">integrierter Schnittstelle ohne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwendung oder Parallelbetrieb eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellerbus, alle Geräteinformationen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als BACnet-Objekt und Funktion</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugreifbar. Die BACnet-Anschaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt direkt an jeder AS.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei abgesetzten Anlagen können</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alternativ AS in kompakter Bauart mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgelegter oder eingeschränkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wählbarer E/A-Bestückung eingesetzt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden, wenn sie frei programmierbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind und den gleichen Funktionsumfang</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie die modularen AS haben. Für jeden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angebotenen AS-Typ ist ein PICS nach DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN ISO 16484-5 sowie die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konformitätsnachweise zu BACnet B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Quelle:www.bacnetinternational.net/btl/</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">) und AMEV AS-B beizufügen. Angebote</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne diese Konformitätsnachweise werden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gewertet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Normen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AS erfüllen alle in Europa gültigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Richtlinien der Produktsicherheit, EM-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verträglichkeit und CE-Konformität,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">insbesondere EN50082-1 und EN50081-1.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- CE-Konformität gemäß 89/336/EWG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sicherheit von Einrichtungen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Informationstechnik gemäß EN 60950</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport bei Klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K3, Mechanische Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2M2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betrieb bei klimatischen Bedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Klasse 2K5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Platzreserve von ca. 20 % ist zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">berücksichtigen! Die kalkulierten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungen sind detailliert als Anlage</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Angebot aufzuführen. Alle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">physikalische E/A sind einheitlich zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beschriften mit:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klartext</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Adresse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einheit</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_29" RNoPart="40">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank-Bedienung TP 15</span></ComplCaption>
              <ComplBody/>
              <ComplTail/>
             </TextComplement>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hochwertiges BACnet/IP Touch Panel 15</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zoll mit integriertem Web-Server als</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Client im Netzwerk auf Basis DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN ISO 16484-5 (BACnet).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- integrierte BACnet Browser mit online</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugriff auf alle im System vorhandenen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet Objekte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Multi Touch Bedienung (Zoomen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wischen)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Darstellung von bis zu 1000 BACnet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Objekten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet zertifiziert nach Geräteprofil</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B-OD Version 1.13</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- integrierter Web-Server zum Anschluss</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusätzlicher Endgeräte mit HTML5-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Browser (PC oder Tablet)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 15" hochauflösende, kapazitives Touch-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Display im Breitbild-Format, TFT mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">262K Farben</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Auflösung: 1280 x 800 Pixel (16:9)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LED Hintergrundbeleuchtung, dimmbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LED zur Alarmanzeige bei inaktivem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bildschirm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anschluss über Ethernet RJ45</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebsspannung AC 24V, DC24V oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PoE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kompakter Aufbau mit geringer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbautiefe für die Montage in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschranktüren oder Wandmontage mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">separatem Einbaurahmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aluminiumrahmen Gehäuseschutzart nach</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN 60529 von vorne IP54 und von hinten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP 20 (bei Schaltschrankeinbau).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Optimiert für den herstellerneutralen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betrieb von BACnet Building Controllern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B-BC mit BACnet-Konformitätszertifikat.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwenderprogramme als eigenständige</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienanwendungen mit modernen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Benutzeroberflächen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anlagenbild-System zur grafischen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anzeige und Bedienung der Anlagen mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dynamisierten Regelschemata mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollständigem Zugriff auf Alarme und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Störungen, Sollwerte, Parameter und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennlinien, Handeingriffe auf alle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenteile mit animierten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagengrafiken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Grafikeditor zur Erstellung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Benutzeroberflächen: Seiten-Layout,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Navigation, Texte, Farben,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienelemente (Liste, Schaltflächen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hyperlinks etc.)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Effiziente Wiederverwendung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhandenen Grafiken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Simulierte Voransicht der Grafiken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">während der Erstellung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alle Funktionen zum Ändern und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen der Grafiken via Standard-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Webbrowser verfügbar, kein zusätzliches</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tool notwendig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Grafikbibliothek mit großer Auswahl an</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbolen und Vorlagen: 2D und 2D+</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbole für Anlagengrafiken,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Raumspezifische Bedienelemente, Vorlagen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für technische Primäranlagen und Räume,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sitzungs- und Büroumgebungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Benutzer-Anmeldefunktion für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugriffschutz und automatische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmeldefunktion, online einzurichten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Datenpunktzugriff abhängig von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Benutzerrechten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ereignisliste von Alarmen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ereignissen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Protokollieren und Darstellen von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">historischen, bereits bestätigten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alarmen und Ereignissen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Weiterleiten von Alarmmeldungen an</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mehrere E-Mail Empfänger, gemäß Zeitplan</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Alarmpriorität</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Graphische Darstellung von mehreren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trendobjekten in einer Trendgraphik auf</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwei Y-Achsen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Auslesen und Darstellen von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trendobjekten der BACnet-AS und Anlegen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">neuer Trendserien im Gerät</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- einfache Konfiguration und Anpassung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Trendansichten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Manueller Export der Trenddaten via</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CSV-Datei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatisches Versenden der Trenddaten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">via E-Mail oder Abspeichern auf einem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FTP-Server, mit Zeitplan</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bedienung von lokalen und globalen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeit- oder Kalenderprogrammen auf</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Automationsstationen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Filtern von Datenpunkten nach</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alarmzustand, Betriebszustand oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Objekttyp</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Manueller Export von Berichten via</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CSV-Datei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Versenden der Berichte über E-Mail</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Abspeichern auf einem FTP-Server</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Heizkurve als grafisches Anlagenbild</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit den wichtigsten Bedienparametern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Listendarstellung für vollumfängliche</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienung aller Parameter der Heizkurve</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Objekt-Browser und Datenpunktanwahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über strukturierten Adressbaum</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrank-Bedienung TP 15''</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_30" RNoPart="50">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschaltung BACNet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AS-Baugruppe oder integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstelle zur Anbindung von BACnet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Drittgeräten und Umsetzung auf Standard</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Objekte und-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionen zur Weiterverarbeitung in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einem Energiemanagementsystem:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Konzentration und Verdichtung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Daten der BACnet-Geräte und Einbinden in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die HLK-Funktion ge-mäß</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsbeschreibung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LED-Anzeige für Geräte- und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemdiagnose</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Protokoll: BACnet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Flash-ROM-Speicher zur Firmware-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktualisierung</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anschaltung BACNet</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_31">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist darauf Hinzuweisen das die Planung eine strickte Trennung der unterschiedlichen Systeme der TGA, als H/L/S und ELT vorsieht und damit auch das ModBus System in Stränge aufzuteilen ist, um zu verhindern das bei Ausfall eines ModBus-Masters ein Komplettausfall des ModBus Systems besteht.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Funktionsmodul Modbus Integration</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_266" RNoPart="60">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsmodul Modbus Integration</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsmodul zur Integration von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modusdatenpunkte mit einer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenschnittstelleneinheit (DSE) bis 100</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenpunkte erweiterbar auf bis zu 400</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenpunkte, zum bidirektionalem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenaustausch zwischen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationseinrichtung und Fremdsystem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über Modbus TCP und/oder Modbus RTU</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokoll, bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hardware, Spannungsversorgung, geräte-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und mediumspezifischen Anschlüssen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Verbindern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kommunikations- und Treiber-Software</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  zur Umsetzung der Protokolle und der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  zu übertragenden Adressen, Daten und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Texte einschl. Koordination mit dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DSE-Kommunikationspartner</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erstellung der Dokumentation, einschl.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  temporärer Speicherung des aktuellen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Prozessabbildes der zu übertragenden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Datenpunkte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einbindung in die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Automationseinrichtung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstelle gemäß Modbus-Protokoll,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übertragungsmedium RS485 und/oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ethernet, ggf. Protokollvariante gemäß</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelbeschreibung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DSE einschließlich anteiliger Leistungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie Pflichtenheft- Erstellung, Werks-/</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Labortest und Prüfdokumentation,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachweis der Normenkonformität.</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Funktionsmodul Modbus Integration</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_32" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenschnittstelle zu Modbus und BACNet</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">freiprogrammierbarer Systemcontroller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Integration von BACnet/IP Systemen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frei programmierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation mit BACnet/SC bzw.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet/IP zur Integration von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbussystemen zum</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">energieeffizienten, wirtschaftlichen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sicheren Betrieb gebäudetechnischer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systeme mit Gebäudeautomationsfunktionen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis Automatisierungsgrad A gemäss DIN V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">18599-11 und ISO 52120, konform zu GEG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit TÜV-Zertifikat.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Cybersicherheits-Funktionen gemäss IEC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">62443-4-2 SL2, mit TÜV Zertifikat.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Integration von Drittgeräte über</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus und BACnet MS/TP.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet Building Controller V1.20, B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(BTL-Label)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- AMEV BACnet 2017, Profile AS-B</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kommunikation konfigurierbar BACnet/IP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder BACnet/SC (Secure Connect).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet/SC-Kommunikation:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- unter Verwendung des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Verschlüsselungsstandards TLS1.3</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Teilnehmer Authentifizierung mit X.509</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Zertifikate</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet/SC Router und /SC-Hub</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  aktivierbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- AMEV BACnet 2017, Profile AS-B</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Integrierte Schnittstellen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- integrierter 2-Port Ethernet Switch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  für kostengünstige Verkabelung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Web-Interface zum  Beobachten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  systemweiten Bedienen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (bis zu 50 zugewiesene Geräte) und zur</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Inbetriebnahme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  aktivierbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  für Service und Inbetriebnahme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 2x konfigurierbare Schnittstellen für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Modbus RTU, BACnet MS/TP Geräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  oder M-Bus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1x Schnittstelle M-Bus mit interner</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Stromversorgung für max. 4 M-Bus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Lasten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Max. Anzahl Datenpunkte Modbus TCP,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Modbus RTU oder M-Bus: 500</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Integrierte Sicherheitsfunktionen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- verschlüsselte Kommunikation BACnet/SC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- verschlüsselte Kommunikation zum</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Web Server (https)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- signierte Gerätefirmware</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Penetration Test und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Bereitstellung von Sicherheitsupdates.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- IEEE 802.1X Unterstützung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsmerkmale:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Frei programmierbar (in Anlehnung an</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  den CEN-Standard 11312).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Systemfunktionen gemäss B-BC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (Alarmierung, Zeitplanung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Trendfunktionen, Zugriffsschutz)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Echtzeituhr und Datensicherung bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Spannungsausfall mit Supercap und opt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Batteriepufferung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- farbige LEDs für Systemdiagnose</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Netzwiederkehr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Laden von Programmänderungen ohne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Anlagenbetriebsunterbrechung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Historischer Datenspeicher</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ereignisorientierte Datenübertragung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hocheffizienter und flexibler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Zugriffsschutz über</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  vordefinierte, änderbare und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  erweiterbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Benutzerprofile und Benutzerrollen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BACnet Geräteüberwachung (Supervisor)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Timemaster RTC, NTP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätedaten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Flash-ROM-Speicher zur Firmware-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Aktualisierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Speisung AC 24V oder DC 24V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- EU-Konformität (CE)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutzart EN60529: Front IP 30,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Terminal IP20</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abmessungen (HxBxT)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  124x144x71 mm</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>freiprogrammierbarer Systemcontroller</span><br/><span>zur Integration von BACnet/IP Systemen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_33" RNoPart="80">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschaltung M-BUS</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AS-Baugruppe oder integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstelle zur Anbindung von MBus-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medienzählern und Umsetzung der MBus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Daten auf Standard BACnet-Objekte und-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionen zur Weiterverarbeitung in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einem Ener-giemanagementsystem:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Konzentration und Verdichtung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Daten der M-Bus-Zählerdaten und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Skalierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LED-Anzeige für Geräte- und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemdiagnose</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unterstützte Baudraten: 300</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 115200</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Protokoll: M-BUS</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Flash-ROM-Speicher zur Firmware-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktualisierung</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anschaltung M-BUS</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_34" RNoPart="90">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschaltung Modbus RTU/TCP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AS-Baugruppe oder integrierte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstelle zur Anbindung von Modbus-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">konformen Geräten (z.B. Energiezähler,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kältemaschine, HLK-Klimageräte) und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umsetzung der Modbus-DP auf Standard</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Objekte und-Funktionen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Konzentration und Verdichtung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Daten der Modbus-Geräte und Einbinden in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die HLK-Funktion gemäß</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsbeschreibung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erweitern der Funktionen mit den</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet Systemfunktionen zum</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einheitlichen Bedienen/Beobachten und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Querkommunikation mit den AS (peer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">to peer) sowie mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; Zeitschalten und Kalender</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; Trendspeicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; Alarmierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LED-Anzeige für Geräte- und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemdiagnose</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unterstützte Baudraten: 300 - 115200</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Protokoll: Modbus RTU, RS232/RS485</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- min. 100 DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Flash-ROM-Speicher zur Firmware-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aktualisierung</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anschaltung Modbus RTU/TCP</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_35">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbusmodule</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus RTU  Kommunikation</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Feldbusmodule</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_36" RNoPart="100">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus IO Modul</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8 universelle Ein-, Ausgänge</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erweiterungsmodul mit 8</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">konfigurierbaren, universellen IOs</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Digitale Eingänge:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- NO</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Analoge Eingänge:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- PT1000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ni1000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 0/4…20mA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 0…10V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anoaloge Ausgänge:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 0…10V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikation: Modbus RTU</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätegröße BxHxD(mm): ca.75x90x43</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannungsversorgung: AC/DC 24V</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Modbus IO Modul</span><br/><span>8 universelle Ein-, Ausgänge</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_259" RNoPart="110">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus IO Modul </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8 digitale Ausgänge</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erweiterungsmodul für 8 digitale Signale</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Relais Ausgang: 24V</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakt: NO</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikation: Modbus RTU</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätegröße BxHxD(mm: 75x90x43</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannungsversorgung: AC/DC 24V</span></p><p/><p><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Modbus IO Modul</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_275" RNoPart="120">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Busanschlusskasten mit Terminierung IP 54, DIN EN60529</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einer Buchse an einem 30 cm fexiblen, geschirmten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabel, vorbereitet für steckbaren RS485 Bus- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Versorgungsanschluß, mechan. und farblich codiert</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Spannung/Bus), ausgestattet mit aktivem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Busabschlusswiderstand, Leitungsanschluß 0,8 - 2,5 mm²</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Busanschlusskasten-Terminierung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_1964_37" RNoPart="2">
     <LblTx><span>Kostengruppe 482</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_1964_38" RNoPart="1">
       <LblTx><span>Schaltschrank</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_1964_235">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Normen und Bestimmungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die komplette elektrische Ausrüstung ist zu fertigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und werkseitig zu prüfen als "PTSA" gemäß IEC 60 439-1.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Weiterhin sind die für die jeweilige Anlage,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenteile oder für den jeweiligen Einsatzzweck</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">derzeit gültigen und anwendbaren Normen, Bestimmungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Vorschriften zu beachten und anzuwenden,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">insbesondere:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- IEC 60 982 :</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Errichten von Starkstromanlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- EN 50110</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Betrieb von elektrischen Anlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- IEC 60 536:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Schutz gegen elektrischen Schlag</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- DIN-VDE0100-420:Schutz gegen thermische Einflüsse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- IEC 60 079:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Explosionsgeschützte Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- IEC 60 079:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Eigensichere Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BGV A3:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Unfallverhütungsvorschriften</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berührungsschutz</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teile innerhalb des Schaltschrankes, die nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausschalten des Hauptschalters noch Spannung führen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind berührungssicher abzudecken. Die Abdeckung muss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einen entsprechenden Hinweis mit Warnschild haben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Spannung stehende blanke Teile im Schaltschrank</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder an der Tür sind gegen zufällige Berührung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausreichend zu schützen (siehe BGV A3).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewährleistung von Schutzmaßnahmen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgend aufgeführten Schutzmaßnahmen müssen für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die angebotene Leistung gewährleistet und nachgewiesen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen gefährliche Körperströme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen direktes und indirektes Berühren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen Überlastung von Kabeln und Leitungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen thermische Überlastung von Motoren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen Brandgefährdung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen Rückwirkungen auf speisende</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektroversorgungsnetze</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen unbeabsichtigte Inbetriebsetzung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen Überspannung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen Gefährdung beim Trennen und Schalten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzformbedingte Schutzmaßnahmen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit nachfolgend nicht anders spezifiziert und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anlagenspezifisch zulässig sind folgende Netzformen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzmaßnahmen anzuwenden:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Netzzuleitung für Schaltanlagen grundsätzlich als</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">TN-S-Netz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Energieabgänge grundsätzlich als TN-S-Netz (auch &gt;10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm2)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz durch Abschaltung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Berührungsspannung Max 50 V</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankgehäuse</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgenden Ausstattungsdetails der Gehäuse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden bei den nachfolgend aufgeführten Schaltschränken</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht mehr separat aufgeführt und müssen in die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankpreise einkalkuliert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anreihgehäuse für beliebige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankkombinationen mindestens IP54, Farbe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RAL7035</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einheitliche Feldbreite</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einheitliche Türbreite</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Separater angeschraubter Sockel 200 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltschrankventilator mit Thermostat</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Luftein- bzw. Luftaustrittsfilter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Innenbeleuchtung über Türendschalter bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Standverteilern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ausklappbares Schaltplanpult</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stahlblech-Schaltplantasche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ergoform-S-Klappgriff vorbereitet für den Einbau von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Profilhalbzylindern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verteilte Platzreserve 20%</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verwendung von Originalmontage und Systemzubehör</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Warnschild für abgeschlossene elektrische</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsstätte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Keine Firmen-Reklameschilder</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank Geräte-Anordnung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Trennung von Einspeisung, Hauptstrom, Steuerung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabelrangierkanal vor Klemmleiste</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verteilte Platzreserve 20%</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abdeckung netzspannungsführender Türeinbaugeräte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unverlierbare Bezeichnungsschilder "TESAFORM"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Beschriftung durch Schreibmaschine, Schablone oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gravur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Beschriftungsschilder auf und neben Betriebsmitteln</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der  Montageplatte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Doppelbezeichnung bei steckbaren Geräten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zusätzliche Klartext-Bezeichnung an Sicherungsorganen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in gefräster Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zusätzliche Klartext-Bezeichnung an</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Ein-/Ausgängen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Warnschilder für fremdspannungsführende</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank Wärmeableitung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beim Aufbau der Anlagen ist zu berücksichtigen, dass</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Geräte mit größerer Wärmeentwicklung im oberen Teil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Schrankes montiert werden. Empfindliche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenteile sind entsprechend abzuschirmen. Für die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmeableitung sind geeignete Maßnahmen vorzunehmen und einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verdrahtung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromschienensysteme und Hauptstromkreise sind generell</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit der Außenleiter-Anordnung L1, L2, L3 von oben nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten oder links nach rechts anzuordnen bzw. zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verdrahten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Leitungsführung in Kabelkanälen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zielverdrahtung von oben nach unten und links nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rechts</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zuordnung von Schutzleitern zu ihren Stromkreisen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zuordnung von Neutralleitern zu ihren Stromkreisen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zuordnung von Bezugsleitern zu ihren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerstromkreisen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Strombelastbarkeit für Umgebungstemperatur +40°C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verwendung von Aderendhülsen mit Kragen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verdrahtungs-Querschnitte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Mindestquerschnitte für Steuerstromkreise sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">folgendermaßen auszulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mindestquerschnitt Hauptstromkreise:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1,5 mm²</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mindestquerschnitt Steuerung 230V:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1,5 mm²</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mindestquerschnitt Steuerung 24V:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   0,75 mm²</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verdrahtungs-Farben</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Schaltschrankinterne Verdrahtung gelten in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlehnung an EN 60445/VDE 0197 nachfolgende Farben. Die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusätzlichen Aderkennzeichnungen sind nachfolgend</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">separat spezifiziert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Generell ist die VDE100 einzuhalten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansonsten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- L1/2/3: schwarz  RAL 9005</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- PE: grün/gelb   RAL 6018/1021</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- N: blau   RAL 5015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerleitungen 230VAC - rot   RAL3000</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerleitungen 230VAC N - rot/blau RAL 3000/1013</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Messleitungen - weiss  RAL1013</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Fremdspannung- orange   RAL2003</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerleitungen 24VDC+    - dunkelblau    RAL 5010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerleitungen 24VDC-  - dunkelblau/weiss RAL</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5010/1013</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerleitungen Sicherheit: rosa   RAL 30150</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmleisten-Ausführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgende Spezifikation für Klemmleisten und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenklemmen und das dafür notwendige Zubehör muss in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">den Schaltschrankpreis einkalkuliert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ein Anschluss pro Reihenklemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Neutralleiterklemmen als Trennklemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Neutralleiterklemmen in blau</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutzleiterklemmen in grün-gelb</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klemmentragschiene als Schutzleiterschiene</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klemmentragschiene mit Schrägmontage und Abstand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mitlaufende Numerierung der Schutzleiterklemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mitlaufende Numerierung der Neutralleiterklemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- fortlaufende Numerierung gebrückter Klemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- volle Numerierung jeder einzelnen Klemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Reserve unbelegter Reihenklemmen: 10%</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmleisten-Bezeichnung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgenden Klemmleisten-Bezeichnungen sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durchgängig zu verwenden. Zusätzliche Indizierung z.B.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Schaltschrankfeldern sind nicht zulässig. Die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennzeichnung zusätzlich benötigter Klemmleisten ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorher abzustimmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmleisten-Anschluss</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Klemmen eines Kabels bzw. eines Betriebsmittels</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind in der Reihenfolge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenleiter/Neutralleiter/Schutzleiter nebeneinander</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anzuordnen und fortlaufend zu numerieren. Jede</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmleiste ist in den Potentialausgleich einzubinden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf den Abgangs-Klemmleisten dürfen nur Abgangsklemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angeordnet werden. Interne Klemmen oder Klemmenrelais</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und sonstige Klemmenbausteine müssen separat angeordnet</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einspeisung muss eine zusätzliche PA-Klemme zum</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss an den örtlichen Potentialausgleich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">enthalten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Freie Kabel- und Leitungsadern müssen auf Reihenklemmen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufgelegt werden und wie verwendete Adern bezeichnet</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Kabel werden mit dem einem Kabelbezeichnungsschild</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bezeichnet, diese</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Transporttrennung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Transport- und/oder fertigungsbedingte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsstellen zwischen einzelnen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltanlagen-Einheiten müssen als vielpolige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steckverbindungen ausgeführt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lieferung, einschließlich Montage und beidseitigem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss, wird nicht separat vergütet und muss in den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankpreis einkalkuliert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss Automatisierungsgeräte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nicht belegte Eingänge von Automatisierungsgeräten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen auf Reserveklemmen verdrahtet werden und im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan wie belegte Eingänge durchgängig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dargestellt und adressiert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzliche Klemmen für von außen kommende Leitungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und interne Anschlüsse der Automatisierungsgeräte oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sogenannte Systemverkabelungen gehören zum Lieferumfang</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Schaltschrank</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Jedes Schaltschrankfeld muss oben links in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einheitlicher Anordnung mit nachfolgenden Informationen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gekennzeichnet werden. Ausführung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bezeichnungsschilder wie nachfolgend für Feldgeräte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">spezifiziert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Schaltschrankfeld gilt eine frontseitige senkrechte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teilung, d.h. die Türen, nicht jedoch das</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankgehäuse.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1. Zeile:   Anlagen- und Schaltschrank-Adresse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 2. Zeile:   Anlagen-Klartextbezeichnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3. Zeile:   Schaltschrank-Klartextbezeichnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 4. Zeile:   Laufende Feldnummer</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in den Schaltschrankpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Netzzuleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Jede Netzzuleitung bzw. jeder Hauptschalter muss auf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Schaltschranktür in einheitlicher Anordnung mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nachfolgenden Informationen gekennzeichnet werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Be-zeichnungsschilder wie nachfolgend</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Feldgeräte spezifiziert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1. Zeile: Netzbezeichnung (Normalnetz, Notnetz, USV)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 2. Zeile: Speisender Schaltschrank (Klartext und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alphanumerik)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3. Zeile: Standort speisender Schaltschrank (Raum,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geschoß)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 4. Zeile: Speisender Abgang (Bezeichnung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennstromstärke usw.)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in den Schaltschrankpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimensionierung Netzzuleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Netzzuleitung(en) der Schaltanlagen muss vom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer Automatisierungstechnik unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berücksichtigung nachfolgender Kriterien</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollverantwortlich dimensioniert und federführend mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem Auftragnehmer Elektro koordiniert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelverlegung, Kabellänge, bauseitige Absicherung und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Selektivität von Schutzorganen müssen mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer Elektro koordiniert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend Einsatzort und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umgebungsbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend Brandschutz-Anforderungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend EMV-Bedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend Funktionserhalt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Spannungsabfall und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungslänge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Schutz bei indirektem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berühren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Kurzschluss- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überlastschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Anlaufströmen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschaltbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Selektivität der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzorgane</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimensionierung Motor- und Steuerleitungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die abgehenden Leistungs- und Steuerkabel müssen vom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer Automatisierungstechnik unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berücksichtigung nachfolgender Kriterien</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollverantwortlich ausgewählt und dimensioniert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend Anforderung und Funktion</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgeräte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend Einsatzort und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umgebungsbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend besonderer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einsatzbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frequenzumrichter-Spezifikationen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend EMV-Bedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend Brandschutz-Bedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenauswahl entsprechend Funktionserhalt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Spannungsabfall und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungslänge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Schutz bei indirektem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berühren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Kurzschluss- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überlastschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Anlaufströmen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschaltbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dimensionierung hinsichtlich Einsatzart und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsart</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedarfswert Schaltanlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bedarfswert der Schaltanlagen muss vom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer Automatisierungstechnik unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berücksichtigung nachfolgender Kriterien projekt- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anlagenspezifisch ermittelt werden und federführend mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem zugehörigen Auftragnehmer Anlagenbau koordiniert</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Leistungsaufnahme Antriebe im anlagenspezifischen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslegungspunkt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gleichzeitigkeitsfaktor redundanter Antriebe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebsart und Einsatzart, z.B. Frequenzumrichter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handbedienebene</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handbedienung, Eingriffsmöglichkeiten zur Steuerung und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Notbetrieb oder Wartungsbetrieb:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundsätzlich gilt die Reihenfolge:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hardwaresicherheitsschaltung - Hardwarehandbedienung -</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Softwaresicherheitsautomatik - Softwarewahlschalter -</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">normale softwareseitige Automatik  (diese Funktionen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind natürlich entsprechend ihrer jeweiligen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheitspriorität bzw. ihres Gefahrenpotentials</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abgestuft in der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">richtigen Art und Weise zu realisieren)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Digitale Ausgänge muss ein Koppelrelais am Ausgang</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">diese mechanische Eingriffsmöglichkeit sicherstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Relais in der AS (bzw. Modul) ist hierfür nur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">tauglich, wenn</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">es nicht nur elektrisch, sondern auch direkt mechanisch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von außen zu betätigen ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellsignale  (AO):  Außer  der  Übersteuerung  mittels</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet-Funktionalität  gibt  es  zusätzlich  die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handbedienung direkt an den Ausgangsmodulen (AS) oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alternativ durch Analogwertgeber.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_236">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektromagnetische Verträglichkeit</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die eingesetzten Geräte und Systeme sowie die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">elektrischen Leitungen müssen einerseits gegen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fremdbeeinflussung geschützt sein, und dürfen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">andererseits aber auf andere Einrichtungen nicht mehr</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als zulässig einwirken.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gehäuse-, Kabel- und Leitungsschirme müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend ausgeführt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wiederanlauf-Verhalten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anlagen und Systeme müssen, soweit nicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausdrücklich anders spezifiziert, nach einem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannungsausfall ohne Generierung von Störmeldungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Scheinalarmen vollautomatisch und ohne manuellen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eingriff wieder anlaufen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsstarke Verbraucher müssen zeitlich und logisch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gestaffelt nacheinander wieder anlaufen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmelzsicherungslose Ausführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gesamte Absicherung gegen Überlast und Kurzschluss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt schmelzsicherungslos, d.h. mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsschaltern, Motorschutzschaltern und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungsschutzschaltern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Auswahl und Dimensionierung ist ausreichendes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltvermögen und vollständige Selektivität zu vor-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und nachgeschalteten Sicherungsorganen zu gewährleisten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und nachzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einspeisung und Hauptschalter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einspeisung erfolgt über einen Lasttrenner für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inneneinbau mit Türkupplung als Hauptschalter.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenleiterkontrolle erfolgt über drei Kontrollampen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit zusätzlichem Spannungswächter und eigener</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absicherung (Motorschutzschalter).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorschutz</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzeinrichtungen und Schaltgeräte für Motoren sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend der Gebrauchskategorie des Antriebes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auszuwählen. Kurzschluss-Schutz und thermischer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überstromschutz sind bei Drehstrommotoren in allen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenleitern einzubauen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorvollschutz-Einrichtungen werden bei Schweranlauf,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">hoher Schalthäufigkeit, Frequenzumrichterbetrieb und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bei Motoren größerer Leistung gefordert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motoranlauf Stern-Dreieck</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motoren ab einer Leistung über 5,5 kW, die nicht mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frequenzumrichtern, bzw. Softstartern ausgerüstet sind,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen über Stern-Dreieck anlaufen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motoranlauf Frequenzumrichter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Frequenzumrichter und Sanftanlauf ausgerüstete</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Antriebe müssen generell über die Einschaltrampe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">hochlaufen und bei betriebsmäßigem Ausschalten über die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausschaltrampe he-runterfahren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Frequenzumrichter ausgerüstete redundante Antriebe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen bei betriebsmäßigem Umschalten oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">lastabhängigem Zu- und Abschalten unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berücksichtigung der geforderten Druckverhältnisse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Über- oder Unterdruck) überlappend und stoßfrei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschaltet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meldungen Frequenzumrichter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmeldung und Störmeldung des Frequenzumrichters</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bzw. Sanftanlaufgerätes müssen separat erfasst, auf das</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automatisierungsgerät aufgeschaltet und als</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrichter-Störung signalisiert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorschutz drehzahlgeregelter Antriebe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Drehzahlgeregelte Antriebe müssen zusätzlich zum</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überlastschutz durch Bimetallrelais oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsschalter durch Thermokontakte oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorvollschutz-Einrichtungen gegen Erwär-mung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschützt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Störmeldungen sind auf das Automatisierungsgerät</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufzuschalten und als Motorstörung zu signalisieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überspannungs- und EMV-Schutzbeschaltung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Jeder Schaltschrank ist mit einem Überspannungsschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Mittelschutz auszurüsten. Ausfüh-rung und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzpegel sind mit dem vorgeschalteten Grobschutz in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der NSHV und nachgeschalteten Verbrauchern zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">koordinieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Einsatz von elektronischen Automatisierungsgeräten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder vergleichbaren Betriebsmitteln müssen sämtliche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schütze, Relais, Magnetventile usw. mit einer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RC-Schutzbeschaltung ausgerüstet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerstromkreise</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Hilfsstromkreise gilt IEC 60 204 bindend. Bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geerdeten Steuerstromkreisen sind die Spulen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfsschalter entsprechend anzuordnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Können durch unkontrollierte Abschaltung Gefahren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entstehen, wird der Steuerstromkreis nicht geerdet. Zur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überwachung muss dann ein Isolationswächter nach IEC 60</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">982 vorhanden sein. Eine überwachte Meldung muss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgen, damit die Anlage gefahrlos abgeschaltet</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden kann.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerspannung 230V</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerspannung ist über Steuerspannungs-Transformatoren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erzeugen. Die Steuerspannung ist sekundärseitig über</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">spezielle Steuerspannungs-Erdungsklemmen einseitig zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erden, oder durch Isowächter zu überwachen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Steuertrafos werden primärseitig durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trafoschutzschalter gegen Kurzschluss und Überlast</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschützt. Sekundärseitig ist eine nach Anlagengröße</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sinnvolle und servicefreundliche Unterteilung durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt vorzusehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Redundant vorhande-ne Anlagenteile oder Aggregate sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">getrennt abzusichern</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerspannung 24VDC</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Steuerspannung wird durch die spezifizierten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzgeräte erzeugt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Netzteile werden primärseitig durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorschutzschalter gegen Kurzschluss und Überlast</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschützt. Sekundärseitig ist eine nach Anlagengröße</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sinnvolle und wartungsfreundliche Unterteilung durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt vorzusehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Redundant vorhandene Anlagenteile oder Aggregate sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">getrennt abzusichern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zentraleinheit des Automatisierungsgerätes und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">übergeordnete Komponenten sind getrennt von den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein-/Ausgängen abzusichern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Netzteile werden redundant ausgeführt. Bei Ausfall</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eines Netzteiles erfolgt Störmeldung. Das redundante</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzteil übernimmt voll funktionsfähig und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterbrechungsfrei die Spannungsversorgung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hand-Automatik-Steuerung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gesamte Hand- und Automatiksteuerung einschließlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalisierung und Störmeldung erfolgt durch ein</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">freiprogrammierbares Automatisierungsgerät. Ausgenommen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">hiervon sind nur sicherheitsrelevante Steuerungen wie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">NotAus, Reparaturschalter usw., deren Auslösung jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über das Automatisierungsgerät signalisiert und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verriegelt wird.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ruhestrom-Schaltung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Störmeldungen und sicherheitsrelevante</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verriegelungen einschließlich vor- und nachgeschalteter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkerrelais, Ex-i-Relais usw. sind ausnahmslos in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ruhestrom-Schaltung (failsafesicher) auszuführen, damit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bei Drahtbruch oder Ausfall eines Betriebsmittels die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlage in Sicherheitsstellung geht.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entriegelung Feldgeräte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorort montierte Feldgeräte, die einen Reset benötigen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie z.B. Frequenzumrichter, müssen über den zentralen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reset vom Schaltschrank aus entriegelt werden können,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich eines eventuell notwendigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">automatischen Resets nach Netzwiederkehr.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sammelstörmeldung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anzeige von Störmeldung am Schaltschrank erfolgt in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Form einer langlebigen Leuchtdioden-Signallampe,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausgeführt als Leuchtdrucktaster zur gleichzeitigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Quittierung, mit folgenden Signalzuständen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Störung unquittiert:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Blinklicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Störung quittiert:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Dauerlicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alarm-Handling</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Alarmquittierung kann sowohl vom übergeordneten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitsystem als auch lokal, d.h. am Schaltschrank</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Redundanz Ein-/Ausgangs-Signale</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsfreundlichkeit müssen redundante Teilanlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Aggregate z.B. Doppelpumpen innerhalb eines</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemeinsamen Automatisierungsgerätes symmetrisch auf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">getrennte Ein-/Ausgangskarten verteilt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemeinsame, übergeordnete Anlagenteile, Geber usw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen auf weitere getrennte Ein-/Ausgangskarten gelegt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Redundanz Steuerspannung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Redundante Systeme und Aggregate müssen von getrennten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerspannungen versorgt werden, oder getrennt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abgesichert sein. Bei Ausfall einer Steuerspannung muss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eine automatische Störumschaltung erfolgen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemeinsame, übergeordnete Anlagenteile, Geber usw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen ebenfalls separat abgesichert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsreserve Automatisierungsstationen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Jede Automatisierungsstation muss über eine ausgebaute,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aktivierbare Leistungsreserve von 10% für spätere</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachrüstung verfügen. Dies gilt uneingeschränkt sowohl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für mechanische Nachrüstung von E/A-Karten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Steckplätze), als auch Adressierung, Kopplung, Zeiten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zähler, Regler, Meldungen usw.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_237">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Schaltschrank</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank- und Feldgeräte-Beschilderung erfolgt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Vorgabe des Auftraggebers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in den Schaltschrankpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Netzzuleitung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Jede Netzzuleitung bzw. jeder Hauptschalter muss auf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Schaltschranktür in einheitlicher Anordnung mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nachfolgenden Informationen gekennzeichnet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzbezeichnung über Schildfarbe (Normalnetz,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Notnetz,USV)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einspeisung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Speisender Schaltschrank (Klartext und Alphanumerik)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Standort speisender Schaltschrank (Raum, Geschoß)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Speisender Abgang (Bezeichnung, Nennstromstärke usw.)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in den Schaltschrankpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Schaltschrank-Einbaugeräte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Betriebsmittel innerhalb von Schaltschränken usw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen neben den Geräten, d.h. auf der Montageplatte,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türinnenseite sowie auf dem Gerät mit der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel-Kennzeichnung gemäß Schaltplan</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Stromlaufplan-Nummer) beschriftet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in den Schaltschrankpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Schaltschrank-Frontgeräte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betätigungs- und Meldegeräte in Schaltschranktüren und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frontblenden müssen zusätzlich außen mit Klartext</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beschriftet werden. Ausführung dieser Schilder als</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gravierte Resopal- oder Alu-Schilder.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in die Gerätepreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennzeichnung Sicherungsorgane</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherungs- und Schutzorgane von Hauptstrom- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerstromkreisen, wie Leistungsschalter,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorschutzschalter, Leitungsschutzschalter usw. müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusätzlich zur Betriebsmittel-Kennzeichnung mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klartext des jeweiligen Stromkreises oder Aggregates</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beschriftet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in die Gerätepreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennzeichnung Automatisierungsgeräte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein- und Ausgänge von Automatisierungsgeräten (SPS,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC) müssen mit Klartext beschriftet werden. Wenn</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fabrikatsspezifisch das Bezeichnungsfeld hierfür nicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausreichend ist, muss auf der Innenseite der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschranktür eine Legende mit der Eingangsnummer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und der zugehörigen Anlagen-, Geräte- und Signaladresse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie zugehörigen Klartext angebracht werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Darstellung und Anordnung muss lagerichtig gemäß</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">den jeweiligen Bauguppen bzw. Modulen entsprechen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle in das Netzwerk einzubindenden Automationsgeräte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Automationsstationen, Bediengeräte,...) sind mit einem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schild zu beschriften, das die folgenden Informationen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">enthalten muss:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- MAC-Adresse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- IP- Adresse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BD-Nr.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in die Gerätepreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Steckverbindungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle steckbaren Ein- und Ausgänge an Geräten und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baugruppen z.B. PC-Rechnersystemen usw. müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eindeutig und unverlierbar gemäß den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltungsunterlagen beschriftet werden. Prägebänder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind unzulässig.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steckbare Verbindungs- und Anschlussleitungen müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf beiden Seiten eindeutig, unverwechselbar und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverlierbar mittels Phoenix-Kabelmarkierer mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugehöriger Geräte- /Baugruppennummer und Steckernummer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beschriftet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufwendungen hierfür sind in den Schaltschrankpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung Kabel, Leitungen und Adern</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu- und abgehende Kabel und Leitungen müssen innerhalb</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Schaltschrankes mittels Kabelbezeichnungsschildern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagen- und Geräteadresse als Zielbezeichnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beschriftet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die einzelnen Adern von Steuerkabeln müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abgangsseitig zusätzlich mit der Klemmennummer versehen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Aufwendungen hierfür sind in den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankpreis einzukalkulieren und werden nicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">separat vergütet.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_238">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgend spezifizierten Schaltungsunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind pro Schaltschrank in Form eines Schaltungsbuches</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf einheitlichem Formular und fortlaufend numeriert in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der nachfolgend spezifizierten Reihenfolge zu liefern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Während der gesamten Projektphase muss immer ein Satz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der jeweils gültigen Schaltungsunterlagen im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank vorhanden sein und zusätzlich zu der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">allgemein definierten Anzahl von Revisionsunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geliefert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Deckblatt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Legende/Inhaltsverzeichnis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stromlaufplan</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klemmenplan</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabelliste</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltschrank-Frontansicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltschrank-Innenansicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gerätestückliste</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Querformat, Original, Arbeitskopien DIN A4</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Ausführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Stromlaufplan muss klar gegliedert und getrennt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sein nach Hauptstrom und Steuerung und allpolig und in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufgelöster Darstellung erfolgen. sogenannte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wirkschaltplan-Darstellungen werden nicht akzeptiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausführungsnorm:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   EN61346/ DIN 40719 Teil 3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      allpolig, aufgelöste Darstellung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stromflussdarstellung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   oben nach unten, links nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">         rechts</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Betriebsmittel-Kennzeichnung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Schaltschrank-Einbaugeräte z.B. Hilfsschütz 111K12</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden gemäß nachfolgendem Schema alphanumerisch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gekennzeichnet. Jedes Betriebsmittel muss dabei mit der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kompletten Kennzeichnung, d.h. einschließlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blattnummer bzw. Vornummer bezeichnet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 111</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Schaltplan-Seite 111</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Q</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Geräte-Kennbuchstaben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      gem. EN61346/DIN40719 T2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 12</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Strompfad 12 auf Seite 111</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Potential-Bezeichnung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerspannungs-Potentiale z.B. 111L10 sind nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">folgendem Schema zu bezeichnen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 111</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Blattnummer der Erzeugung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- L/N/P/M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Kennbuchstabe gemäß Potential</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Strompfad 10 auf Seite 111</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- L</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Aktiver Leiter bei Wechselstrom</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- N</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Bezugsleiter bei Wechselstrom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- P</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Plusleiter bei Gleichstrom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Minusleiter bei Gleichstrom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Stromkreis-Beschriftung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Stromkreise bzw. Feldgeräte sind im unteren Teil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Schaltplanes in durchgängiger Größe und Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit nachfolgendem Informationsgehalt sauber</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">strukturiert zu beschriften:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Volle alphanumerische Gerätekennzeichnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anlagen-Klartextbezeichnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebsmittel-Klartextbezeichnung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Gliederung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Stromlaufplan ist in nachfolgender Form und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenfolge zu gliedern, mit eindeutiger Trennung von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hauptstrom und Steuerung/Regelung:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einspeisung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Leistungsteil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerspannungs-Erzeugung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatisierungsgerät(e)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Konventionelle Steuerung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Einspeisungs-Darstellung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einspeisungen, d.h. Netzzuleitungen sind mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nachfolgenden Informationen darzustellen und mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer Elektro zu koordinieren:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Nennstrom des gespeisten Schaltschrankes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anschlusswert des gespeisten Schaltschrankes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bedarfswert des gespeisten Schaltschrankes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kurzschlussstrom des gespeisten Schaltschrankes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Netzbezeichnung, Netzart und Netzform</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabeltype und Querschnitt Zuleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alphanumerische Bezeichnung des speisenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klartext-Bezeichnung des speisenden Schaltschrankes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aufstellort/Raumbezeichnung des speisenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebsmittel-Kennzeichnung des speisenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherungsorganes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Nennstrom/Einstellbereich des speisenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherungsorganes</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Verknüpfungsdarstellung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungen und Verknüpfungen von und zu anderen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltanlagen, Geräten und Systemen sind mit folgendem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Informationen darzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alphanumerische MSR-Bezeichnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klartext-Bezeichnung Schaltschrank/Anlage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aufstellort/Raumbezeichnug</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gegen-Klemmleisten und Klemmennummern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Geräte- und Kontaktbezeichnungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Signalpegel</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan Gerätedarstellung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die modulare Bestückung von Geräten (Typ von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steckkarten, Modulen usw.) und die Art der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein-/Ausgänge muss erkennbar und die nachfolgenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Informationen enthalten sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Nennleistung, Nenntrom, Drehzahl usw. jedes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbrauchers</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Nennstrom, Einstellbereich, Charakteristik von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzorganen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenbezeichnung, Messbereich von Messgeräten und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gebern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Typenbezeichnung, Dimensionierung von Stellgliedern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerspannungs-Potentiale</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kontaktbezeichnungen und Kontaktquerverweise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Darstellung und Kennzeichnung aller Anschlussstellen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromlaufplan DDC-Darstellung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ein- bzw. Ausgänge der Automatisierungsgeräte sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammenhängend pro Karte bzw. Modul mit jeweils 8</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eingängen oder Ausgängen pro Blatt darzustellen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der Speisespannungs-Versorgung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Redundant vorhandene, bzw. parallel betriebene Anlagen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systeme und Aggregate müssen sauber strukturiert und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">symmetrisch auf verschiedene E/A-Einheiten aufgeteilt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden, so dass vergleichbare Funktionen auf gleichen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein-/Ausgängen liegen und auch Vorort am</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automatisierungsgerät der Parallelbetrieb erkennbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank-Frontansicht</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schaltschrank-Frontansicht muss nachfolgende</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darstellungen und Informationen enthalten:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gesamt-SchaltschrankAbmessungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aufstellort und Anordnung mit Türöffnungswinkel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anordnung Netzzuleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anordnung Türeinbaugeräte mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel-Kennzeichnung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anordnung Bezeichnungs- und Warnschilder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Darstellung von Transporteinheiten usw.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank-Innenansicht</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schaltschrank-Innenansicht muss nachfolgende</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darstellungen und Informationen enthal-ten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Insbesondere die Anordnung von Klemmen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussraum muss erkennbar sein. Bei mehreren Reihen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von Klemmenleisten ist deren Anordnung sowie die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungsführung der internen und externen Anschlüsse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eindeutig (Schnittzeichnung) darzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lage- und größenrichtige Darstellung Einbaugeräte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebsmittel-Kennzeichnung laut Stromlaufplan</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abmessungen bezogen auf Zugangsebene</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schnittzeichnung bei Bedarf</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätestückliste</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gerätestückliste muss pro Schaltschrank und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">getrennt nach Einbaugeräten und Feldgeräten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nachfolgende Informationen enthalten:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gerätebezeichnung in Klartext</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gerätebezeichnung laut Schaltplan</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Technische Daten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Fabrikat/Hersteller</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bestell-/Typennummer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stückzahl</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_39">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ASP02 Dach Montage in RLT 01</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>ASP02 Dach Montage in RLT 01</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_40" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Montageplatte H/B 705x735</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Montageplatte in der entsprechenden</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Größe liefern und montieren</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montageplatte H/B 705x735</span><br/><span>liefern und montieren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_41" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzeinspeisung TGA 400 V / 3 x 16 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türeinbau, mit Hauptsicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Hauptschalter mit Drehgriff VDE 0103,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  flexible Türverbindung, Aus-Stellung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  verschließbar, für Nennstrom bis 16 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Hauptsicherung 3-polig jeweils mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  potentialfreiem Hilfskontakt &lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt; Zubehör</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Phasenausfallrelais 3-pol. mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 Klemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Erdungsklemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Nullleiterschiene</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Netzeinspeisung TGA 400 V / 3 x 16 A</span><br/><span>Türeinbau, mit Hauptsicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_42" RNoPart="30">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spann.versorg.230/24V-400VA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MSS+1.Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennleistung 200 VA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Steuerspannungstrafo 230/24 V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nach VDE 0551 mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Motorschutzschalter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungen (C) 1 polig mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Hilfskontakt.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Spann.versorg.230/24V-400VA</span><br/><span>MSS+1.Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_43" RNoPart="40">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherungsautomat 24V 1-pol. bis 20A mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt C- Charakteristik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Steuersicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. für Spannungsversorgung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Modulleiste oder der Automations-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">station mit Auslösecharakteristik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend der Leistung</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sicherungsautomat 24V 1-pol. bis 20A mit</span><br/><span>Hilfskontakt C- Charakteristik</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_44" RNoPart="50">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speise- / Busanschlussmodul</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montieren (Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Speise- / Busanschlussmodul</span><br/><span>montieren (Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_45" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Baugruppe montieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>DDC-Baugruppe montieren</span><br/><span>(Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_46" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CAT-Kabel bis 2m für Netzwerkverbindung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in bzw. zwischen den Schaltschränken</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und verlegen</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>CAT-Kabel bis 2m für Netzwerkverbindung</span><br/><span>in bzw. zwischen den Schaltschränken</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_47" RNoPart="80">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überspannungsschutz TGA 400V Zone 1&lt;-&gt;2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für 4 polige Eingänge in Schaltschränke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Schutz von Niederspannungs-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verbraucheranlagen z.B. Schaltschränke.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage auf Hutschiene.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Fernmeldekontakt</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss          bis 25/35 mm2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennspannung       230/400 V / 50 Hz</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennableitstrom    20 kA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansprechzeit       max. 25 ns</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur -40..+80 °C</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz TGA 400V Zone 1&lt;-&gt;2</span><br/><span> für 4 polige Eingänge in Schaltschränke</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_48" RNoPart="90">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">400V Ausspeis.Sicher.auto.bis B25+Hilfsk</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B25, mit Hilfskontakt</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>400V Ausspeis.Sicher.auto.bis B25+Hilfsk</span><br/><span>B25, mit Hilfskontakt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_49" RNoPart="100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">230V-Ausspeis.+Sicher.automat+Hilfskont.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 20A mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B-Charakteristik, für Versorgung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">externer Geräte oder Direkten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienelementen (DBE)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 3 Klemmen (L-N-PE)</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>230V-Ausspeis.+Sicher.automat+Hilfskont.</span><br/><span>bis 20A mit Hilfskontakt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_50" RNoPart="110">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüftrennklemme für Busanschluss</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenklemme als Prüf- und Messklemme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennisolationsspannung 500 V AC,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenklemme als Isolationsgruppe C,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit spannungs- und korrosionsfreiem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmkörper</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Prüftrennklemme für Busanschluss</span><br/><span>Reihenklemme als Prüf- und Messklemme</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_272" RNoPart="120">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handverstellung mit Schnittstelle über potentialfreie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakte, für stufenlose Verstellung mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hand-/Automatikschalter, mit Drehknopf, mit analoger</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellungsanzeige, für Aufbau auf Montageplatte, mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialfreiem Hilfskontakt.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Handverstellung stufenlos Analoganzeige</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_51" RNoPart="130">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leuchtdrucktaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Taster mit 1 Meldeleuchte LED</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Steuerbaugruppe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Einbau in Tür oder Tableau</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung als Einzelgerät.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Leuchtdrucktaster</span><br/><span>1 Taster mit 1 Meldeleuchte LED</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_52" RNoPart="140">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitrelais 1 Wechsler 50ms</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spulenspannung 24 bis 230 VAC 50 Hz</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">elektrische Steuerbaugruppe bestehend</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Zeitrelais - Ansprechzeit max. 50 ms</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Netzwiederkehrüberwachung</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zeitrelais 1 Wechsler 50ms</span><br/><span>Spulenspannung 24 bis 230 VAC 50 Hz</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_53" RNoPart="150">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koppelrelais/Potentialtrenn.2-4 Wechsler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 - 4 Wechsler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">24 oder 230V mit 2 - 4  Wechslerkontakte</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Koppelrelais/Potentialtrenn.2-4 Wechsler</span><br/><span>2 - 4 Wechsler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_54" RNoPart="160">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank-Innenbeleuchtung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus je:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Langfeldleuchte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Türkontaktschalter</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrank-Innenbeleuchtung</span><br/><span>mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_55" RNoPart="170">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagesteckdose 230 V / 10 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Steckdose 230 V / 10 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit kurzschlußfester Leitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Abgriff vor Hauptschalter</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montagesteckdose 230 V / 10 A</span><br/><span>mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_57" RNoPart="180">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FI-LS Kombischutzschalter 16A 230V 0,03A</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>FI-LS Kombischutzschalter 16A 230V 0,03A</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_58" RNoPart="190">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frostschutzschaltung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Leuchtmelder (LED)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Hilfsschütz (bis 8 Kontakte)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Lüftung - AUS</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">EH-Pumpe - EIN</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ventil über DDC öffnen</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Frostschutzschaltung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_282" RNoPart="200">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung und Montage einer Schaltschrankheizung zur Vermeidung von Kondensatbildung, Feuchtigkeitsproblemen und Frostschäden im Schaltschrank.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistung umfasst:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Lieferung einer Schaltschrankheizung inkl. Thermostat zur Temperaturregelung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Auswahl einer geeigneten Heizleistung entsprechend Schaltschrankgröße und Einsatzbedingungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Montage der Heizung im Schaltschrank an geeigneter Stelle</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Elektrischer Anschluss an den vorhandenen 230 V-Versorgungsanschluss inkl. Verdrahtung, Absicherung und Thermostatsteuerung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Funktionsprüfung und Inbetriebnahme der Schaltschrankheizung</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrankheizung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_59" RNoPart="210">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verriegelungsschaltung f. Sicherheitsfunktionen</span><br/><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Leuchtmelder (LED)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Hilfsschütz (bis 8 Kontakte)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">ggf. zusätzl. Hilfsschütz</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Verriegelungsschaltung f. Sicherheitsfkt</span><br/><span>funktionen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_60" RNoPart="220">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenleistungsbaugruppe. 230V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">direkt schaltbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> über Freigabeeingang in der Pumpe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenleistungsgruppe bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungsautomat mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Klemmen aus der Pumpe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Störmeldung des MC.. wird mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt der Absicherung gekoppelt)</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Pumpenleistungsbaugruppe. 230V</span><br/><span>direkt schaltbar</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_61" RNoPart="230">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankplanung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für vorgenannten Montageplatte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planung mit CAD-System erstellt,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stromlaufpläne mit Betriebsmittel-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  kennzeichnung nach DIN 40719,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Belegungspläne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltschrankansicht (Außen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Innen)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Revisionspläne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stücklisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabellisten und Klemmenplan</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dokumentation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  in 2-facher Ausführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrankplanung</span><br/><span>für vorgenannten Montageplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_62" RNoPart="240">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorgenannter Montageplatte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Prüfen der angeschlossenen Antriebe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (Pumpen, Ventilatoren, Ventile etc.)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  auf richtige Drehrichtung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Messung der Motor-Nennströme und Ein-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  stellung der Schutzeinrichtungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung der elektromechani-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  schen Schalt- und Steuerungsabläufe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung aller elektromecha-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nischen Sicherheitseinrichtungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung von Fernbedienungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung und Parametrierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  der Freqenzumrichter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Abschluss der Inbetriebnahme ist</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein Messprotokoll der Istwerte zu er-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">stellen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme</span><br/><span>vorgenannter Montageplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_63">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ASP03 Dach Montage in RLT 02</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>ASP03 Dach Montage in RLT 02</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_64" RNoPart="250">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageplatte H/B 705x735</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Die Leistung beinhaltet:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">geschlossener Wandschrank in der entsprechenden Größe</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montageplatte H/B 705x735</span><br/><span>liefern und montieren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_65" RNoPart="260">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzeinspeisung TGA 400 V / 3 x 16 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türeinbau, mit Hauptsicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Hauptschalter mit Drehgriff VDE 0103,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  flexible Türverbindung, Aus-Stellung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  verschließbar, für Nennstrom bis 16 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Hauptsicherung 3-polig jeweils mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  potentialfreiem Hilfskontakt &lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt; Zubehör</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 Phasenleuchten (LED)mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absicherungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Phasenausfallrelais 3-pol. mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 Klemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Erdungsklemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Nullleiterschiene</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Netzeinspeisung TGA 400 V / 3 x 16 A</span><br/><span>Türeinbau, mit Hauptsicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_66" RNoPart="270">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spann.versorg.230/24V-400VA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MSS+1.Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennleistung 200 VA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Steuerspannungstrafo 230/24 V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nach VDE 0551 mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Motorschutzschalter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungen (C) 1 polig mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Hilfskontakt.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Spann.versorg.230/24V-400VA</span><br/><span>MSS+1.Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_67" RNoPart="280">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherungsautomat 24V 1-pol. bis 20A mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt C- Charakteristik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Steuersicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. für Spannungsversorgung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Modulleiste oder der Automations-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">station mit Auslösecharakteristik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend der Leistung</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sicherungsautomat 24V 1-pol. bis 20A mit</span><br/><span>Hilfskontakt C- Charakteristik</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_68" RNoPart="290">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speise- / Busanschlussmodul</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montieren (Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Speise- / Busanschlussmodul</span><br/><span>montieren (Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_69" RNoPart="300">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Baugruppe montieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>DDC-Baugruppe montieren</span><br/><span>(Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_70" RNoPart="310">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CAT-Kabel bis 2m für Netzwerkverbindung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in bzw. zwischen den Schaltschränken</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und verlegen</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>CAT-Kabel bis 2m für Netzwerkverbindung</span><br/><span>in bzw. zwischen den Schaltschränken</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_71" RNoPart="320">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überspannungsschutz TGA 400V Zone 1&lt;-&gt;2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für 4 polige Eingänge in Schaltschränke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Schutz von Niederspannungs-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verbraucheranlagen z.B. Schaltschränke.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage auf Hutschiene.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Fernmeldekontakt</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss          bis 25/35 mm2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennspannung       230/400 V / 50 Hz</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennableitstrom    20 kA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansprechzeit       max. 25 ns</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur -40..+80 °C</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz TGA 400V Zone 1&lt;-&gt;2</span><br/><span> für 4 polige Eingänge in Schaltschränke</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_72" RNoPart="330">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">400V Ausspeis.Sicher.auto.bis B25+Hilfsk</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B25, mit Hilfskontakt</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>400V Ausspeis.Sicher.auto.bis B25+Hilfsk</span><br/><span>B25, mit Hilfskontakt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_73" RNoPart="340">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">230V-Ausspeis.+Sicher.automat+Hilfskont.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 20A mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B-Charakteristik, für Versorgung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">externer Geräte oder Direkten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienelementen (DBE)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 3 Klemmen (L-N-PE)</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>230V-Ausspeis.+Sicher.automat+Hilfskont.</span><br/><span>bis 20A mit Hilfskontakt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_74" RNoPart="350">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüftrennklemme für Busanschluss</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenklemme als Prüf- und Messklemme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennisolationsspannung 500 V AC,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenklemme als Isolationsgruppe C,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit spannungs- und korrosionsfreiem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmkörper</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Prüftrennklemme für Busanschluss</span><br/><span>Reihenklemme als Prüf- und Messklemme</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_273" RNoPart="360">
          <Qty>11.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handverstellung mit Schnittstelle über potentialfreie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakte, für stufenlose Verstellung mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hand-/Automatikschalter, mit Drehknopf, mit analoger</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellungsanzeige, für Aufbau auf Montageplatte, mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialfreiem Hilfskontakt.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Handverstellung stufenlos Analoganzeige</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_75" RNoPart="370">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leuchtdrucktaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Taster mit 1 Meldeleuchte LED</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Steuerbaugruppe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Einbau in Tür oder Tableau</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung als Einzelgerät.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Leuchtdrucktaster</span><br/><span>1 Taster mit 1 Meldeleuchte LED</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_76" RNoPart="380">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitrelais 1 Wechsler 50ms</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spulenspannung 24 bis 230 VAC 50 Hz</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">elektrische Steuerbaugruppe bestehend</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Zeitrelais - Ansprechzeit max. 50 ms</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">für Netzwiederkehrüberwachung</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zeitrelais 1 Wechsler 50ms</span><br/><span>Spulenspannung 24 bis 230 VAC 50 Hz</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_77" RNoPart="390">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koppelrelais/Potentialtrenn.2-4 Wechsler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 - 4 Wechsler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">24 oder 230V mit 2 - 4  Wechslerkontakte</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Koppelrelais/Potentialtrenn.2-4 Wechsler</span><br/><span>2 - 4 Wechsler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_78" RNoPart="400">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank-Innenbeleuchtung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus je:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Langfeldleuchte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Türkontaktschalter</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrank-Innenbeleuchtung</span><br/><span>mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_79" RNoPart="410">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagesteckdose 230 V / 10 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Steckdose 230 V / 10 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit kurzschlußfester Leitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Abgriff vor Hauptschalter</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montagesteckdose 230 V / 10 A</span><br/><span>mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_80" RNoPart="420">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank Be- und Entlüftung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett mit Zubehör</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungsautomat mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Temperaturregler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Schaltschrankventilator (IP 54)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Ausströmgitter und Filter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Nachströmgitter mit Filter</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrank Be- und Entlüftung</span><br/><span>komplett mit Zubehör</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_81" RNoPart="430">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FI-LS Kombischutzschalter 16A 230V 0,03A</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>FI-LS Kombischutzschalter 16A 230V 0,03A</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_82" RNoPart="440">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frostschutzschaltung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Leuchtmelder (LED)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Hilfsschütz (bis 8 Kontakte)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Lüftung - AUS</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">EH-Pumpe - EIN</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ventil über DDC öffnen</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Frostschutzschaltung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_281" RNoPart="450">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung und Montage einer Schaltschrankheizung zur Vermeidung von Kondensatbildung, Feuchtigkeitsproblemen und Frostschäden im Schaltschrank.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistung umfasst:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Lieferung einer Schaltschrankheizung inkl. Thermostat zur Temperaturregelung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Auswahl einer geeigneten Heizleistung entsprechend Schaltschrankgröße und Einsatzbedingungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Montage der Heizung im Schaltschrank an geeigneter Stelle</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Elektrischer Anschluss an den vorhandenen 230 V-Versorgungsanschluss inkl. Verdrahtung, Absicherung und Thermostatsteuerung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Funktionsprüfung und Inbetriebnahme der Schaltschrankheizung</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrankheizung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_83" RNoPart="460">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verriegelungsschaltung f. Sicherheitsfunktionen</span><br/><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Leuchtmelder (LED)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Hilfsschütz (bis 8 Kontakte)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">ggf. zusätzl. Hilfsschütz</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Verriegelungsschaltung f. Sicherheitsfkt</span><br/><span>funktionen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_84" RNoPart="470">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenleistungsbaugruppe. 230V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">direkt schaltbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> über Freigabeeingang in der Pumpe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenleistungsgruppe bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungsautomat mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Klemmen aus der Pumpe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Störmeldung des MC.. wird mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt der Absicherung gekoppelt)</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Pumpenleistungsbaugruppe. 230V</span><br/><span>direkt schaltbar</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_85" RNoPart="480">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankplanung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für vorgenannten Montageplatte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planung mit CAD-System erstellt,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stromlaufpläne mit Betriebsmittel-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  kennzeichnung nach DIN 40719,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Belegungspläne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltschrankansicht (Außen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Innen)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Revisionspläne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stücklisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabellisten und Klemmenplan</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dokumentation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  in 2-facher Ausführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrankplanung</span><br/><span>für vorgenannten Montageplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_86" RNoPart="490">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorgenannter Montageplatte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Prüfen der angeschlossenen Antriebe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (Pumpen, Ventilatoren, Ventile etc.)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  auf richtige Drehrichtung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Messung der Motor-Nennströme und Ein-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  stellung der Schutzeinrichtungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung der elektromechani-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  schen Schalt- und Steuerungsabläufe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung aller elektromecha-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nischen Sicherheitseinrichtungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung von Fernbedienungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung und Parametrierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  der Freqenzumrichter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Abschluss der Inbetriebnahme ist</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein Messprotokoll der Istwerte zu er-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">stellen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme</span><br/><span>vorgenannter Montageplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_87">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ASP01 KG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>ASP01 KG</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_88" RNoPart="500">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Standschrank, BxHxT=800x2000x400 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankanreihfeld incl. Tür,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageplatte, Sockel, anteilmäßig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Seitenteil</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Standschrank, BxHxT=800x2000x400 mm</span><br/><span>bestehend aus:</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
          <SumDescr>Yes</SumDescr>
          <SubDescr>
           <SubDNo>1</SubDNo>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihen- oder Einzelgehäuse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BxHxT=800x2000x400 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in stabiler Stahlblechausführung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestblechstärken:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Rückwand         1,5 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Türen            2,0 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Montageplatte    3,0 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">grundiert, Lackierung außen Strukturlack</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RAL 7032 kieselgrau, mit Transportösen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufliegende, gummiabgedichtete, durchge-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">hende Türen mit innenliegenden Scharnie-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ren und Stangenverschluss mit Doppel-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">barteinsatz. Schutzart -ohne Türeinbau-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ten- IP55 nach DIN 40050.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gravierte Bezeichnungsschilder für Tür-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einbaugeräte, unverwechselbare Bezeich-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nung aller Betriebsmittel gemäß Schalt-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">planunterlagen, Schaltplantasche, Kabel-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kanäle, bezeichnete Prüftrennklemmen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nullleitertrennklemmen für Abgänge bis</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 qmm und Schutzleitertrennklemmen für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgänge bis 35 qmm. Kabelverschraubungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Kabeleinführungstüllen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Schaltplan mit 10% Reserve, bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einführung von unten Rangierkanal.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Platzreserve 20%.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung gemäß VDE 0660 Teil 500/11.84</span></p></Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt><span>Reihen- oder Einzelgehäuse</span><br/><span>BxHxT=800x2000x400 mm</span></TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
           <QtySpec>Yes</QtySpec>
           <Qty>1.000</Qty>
           <QU>ST</QU>
          </SubDescr>
          <SubDescr>
           <SubDNo>2</SubDNo>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sockel H=200 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlblechausführung, verschraubt,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lackierung schwarzgrau RAL 7002</span></p></Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt><span>Sockel H=200 mm</span></TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
           <QtySpec>Yes</QtySpec>
           <Qty>1.000</Qty>
           <QU>ST</QU>
          </SubDescr>
          <SubDescr>
           <SubDNo>3</SubDNo>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Seitenteile nach Bedarf für Standschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Standschrank</span></p></Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt><span>Seitenteile nach Bedarf für Standschrank</span><br/><span>für Standschrank</span></TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
           <QtySpec>Yes</QtySpec>
           <Qty>1.000</Qty>
           <QU>ST</QU>
          </SubDescr>
          <SubDescr>
           <SubDNo>4</SubDNo>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank-Transport und Montage</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehen aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport bis zur Verwendungsstelle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausrichten und Befestigen auf dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Montagesockel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- bei Anreihschränken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - das folgerichtige Aufstellen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - das mechanische und elektrische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Verbinden der Transporteinheiten</span></p></Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt><span>Schaltschrank-Transport und Montage</span><br/><span>Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
           <QtySpec>Yes</QtySpec>
           <Qty>1.000</Qty>
           <QU>ST</QU>
          </SubDescr>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_93" RNoPart="510">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzeinspeisung TGA 400 V / 3 x 16 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türeinbau, mit Hauptsicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Hauptschalter mit Drehgriff VDE 0103,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  flexible Türverbindung, Aus-Stellung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  verschließbar, für Nennstrom bis 16 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Hauptsicherung 3-polig jeweils mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  potentialfreiem Hilfskontakt &amp; Zubehör</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 Phasenleuchten (LED)mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absicherungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Phasenausfallrelais 3-pol. mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 Klemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Erdungsklemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Nullleiterschiene</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Netzeinspeisung TGA 400 V / 3 x 16 A</span><br/><span>Türeinbau, mit Hauptsicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_94" RNoPart="520">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spann.versorg.230/24V-400VA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MSS+1.Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennleistung 200 VA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Steuerspannungstrafo 230/24 V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nach VDE 0551 mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Motorschutzschalter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungen (C) 1 polig mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Hilfskontakt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Spann.versorg.230/24V-400VA</span><br/><span>MSS+1.Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_95" RNoPart="530">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherungsautomat 24V 1-pol. bis 20A mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt C- Charakteristik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Steuersicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. für Spannungsversorgung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Modulleiste oder der Automations-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">station mit Auslösecharakteristik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend der Leistung</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sicherungsautomat 24V 1-pol. bis 20A mit</span><br/><span>Hilfskontakt C- Charakteristik</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_96" RNoPart="540">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Montageplatte montiert (Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Automationsstation</span><br/><span>auf Montageplatte montiert (Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_97" RNoPart="550">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speise- / Busanschlussmodul</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montieren (Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Speise- / Busanschlussmodul</span><br/><span>montieren (Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_98" RNoPart="560">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Baugruppe montieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>DDC-Baugruppe montieren</span><br/><span>(Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_99" RNoPart="570">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DDC-Bedieneinrichtung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Tür eingebaut (Beistellung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>DDC-Bedieneinrichtung</span><br/><span>in Tür eingebaut (Beistellung)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_271" RNoPart="580">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>481</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gateway-Modul für KNX-Bus Anbindung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Statusanzeige über LEDs. Montage auf DIN-Hutschiene.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Versorgungsspannung 24VAC/24VDC. Für die Anbindung an</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Automationsstation ist eine vom Automationssystem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterstützte (ohne Zusatzmodule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenschnittstelle zu nutzen.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Gateway-Modul für KNX-Bus Anbindung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_100" RNoPart="590">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ind. Ethernet Switch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5 x 10/100 Mbit/s RJ45, unmanaged</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Ind. Ethernet Switch</span><br/><span>5 x 10/100 Mbit/s RJ45, unmanaged</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_101" RNoPart="600">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CAT-Kabel bis 2m für Netzwerkverbindung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in bzw. zwischen den Schaltschränken</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und verlegen</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>CAT-Kabel bis 2m für Netzwerkverbindung</span><br/><span>in bzw. zwischen den Schaltschränken</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_270" RNoPart="610">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenanschlussdose, symmetrisch, Kategorie 6 Index A</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">tiefgestellt DIN EN 50173-1, 1 Port, RJ45-Buchse DIN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN 60603-7-51, mit Beschriftungsfeld, für Aufbau auf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageplatte.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Datenanschlussdose symm. Kat.6A 1Port Montageplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_102" RNoPart="620">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überspannungsschutz Zone: 1&lt;-&gt;2 bis 48V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2-polig z.B Aussenfühler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Basisteil</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutz von 2 Ader</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz Zone: 1&lt;-&gt;2 bis 48V</span><br/><span>2-polig z.B Aussenfühler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_103" RNoPart="630">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überspannungsschutz TGA 400V Zone 1&lt;-&gt;2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für 4 polige Eingänge in Schaltschränke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum Schutz von Niederspannungs-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verbraucheranlagen z.B. Schaltschränke.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage auf Hutschiene.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Fernmeldekontakt</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss          bis 25/35 mm2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennspannung       230/400 V / 50 Hz</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennableitstrom    20 kA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansprechzeit       max. 25 ns</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur -40..+80 °C</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz TGA 400V Zone 1&lt;-&gt;2</span><br/><span> für 4 polige Eingänge in Schaltschränke</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_104" RNoPart="640">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG1</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">230V-Ausspeis.+Sicher.automat+Hilfskont.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 20A mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B-Charakteristik, für Versorgung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">externer Geräte oder Direkten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienelementen (DBE)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 3 Klemmen (L-N-PE)</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>230V-Ausspeis.+Sicher.automat+Hilfskont.</span><br/><span>bis 20A mit Hilfskontakt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_105" RNoPart="650">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüftrennklemme für Busanschluss</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenklemme als Prüf- und Messklemme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennisolationsspannung 500 V AC,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reihenklemme als Isolationsgruppe C,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit spannungs- und korrosionsfreiem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmkörper</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Prüftrennklemme für Busanschluss</span><br/><span>Reihenklemme als Prüf- und Messklemme</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_274" RNoPart="660">
          <Qty>31.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handverstellung mit Schnittstelle über potentialfreie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontakte, für stufenlose Verstellung mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hand-/Automatikschalter, mit Drehknopf, mit analoger</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stellungsanzeige, für Aufbau auf Montageplatte, mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialfreiem Hilfskontakt.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Handverstellung stufenlos Analoganzeige</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_106" RNoPart="670">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leuchtdrucktaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Taster mit 1 Meldeleuchte LED</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Steuerbaugruppe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Einbau in Tür oder Tableau</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung als Einzelgerät.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Leuchtdrucktaster</span><br/><span>1 Taster mit 1 Meldeleuchte LED</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_107" RNoPart="680">
          <Qty>101.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koppelrelais/Potentialtrenn.2-4 Wechsler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 - 4 Wechsler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">24 oder 230V mit 2 - 4  Wechslerkontakte</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Koppelrelais/Potentialtrenn.2-4 Wechsler</span><br/><span>2 - 4 Wechsler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_108" RNoPart="690">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagesteckdose 230 V / 10 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Steckdose 230 V / 10 A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit kurzschlußfester Leitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Abgriff vor Hauptschalter</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montagesteckdose 230 V / 10 A</span><br/><span>mit allem Zubehör; ohne Sicherung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_109" RNoPart="700">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank Be- und Entlüftung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett mit Zubehör</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungsautomat mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Temperaturregler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Schaltschrankventilator (IP 54)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Ausströmgitter und Filter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Nachströmgitter mit Filter</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrank Be- und Entlüftung</span><br/><span>komplett mit Zubehör</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_110" RNoPart="710">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FI-LS Kombischutzschalter 16A 230V 0,03A</span><br/></p></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>FI-LS Kombischutzschalter 16A 230V 0,03A</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_111" RNoPart="720">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verriegelungsschaltung f. Sicherheitsfunktionen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Leuchtmelder (LED)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">1 Hilfsschütz (bis 8 Kontakte)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">ggf. zusätzl. Hilfsschütz</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Verriegelungsschaltung f. Sicherheitsfkt</span><br/><span>funktionen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_112" RNoPart="730">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenleistungsbaugruppe. 230V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">direkt schaltbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> über Freigabeeingang in der Pumpe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenleistungsgruppe bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Sicherungsautomat mit Hilfskontakt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Klemmen aus der Pumpe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Störmeldung des MC.. wird mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hilfskontakt der Absicherung gekoppelt)</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Pumpenleistungsbaugruppe. 230V</span><br/><span>direkt schaltbar</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_113" RNoPart="740">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Differenzstrom-Überwachungsgerät</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">digital, Typ A, für Wechselstromnetze</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">nach DIN EN 62020, IEC 62020</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Frequenz: 50 Hz / 60 Hz</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ansprechwert Differenzstrom Idn2 (Alarm)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">einstellbar: 30 mA bis 0,03 kA</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ansprechwert Differenzstrom Idn1</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(Voralarm) einstellbar: 50% bis 100% von</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Idn2</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ansprechverzögerungszeit einstellbar t2</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(Alarm): 0,02 s bis 10 s</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ansprechverzögerungszeit einstellbar t1</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(Voralarm): 0,02 s bis 10 s</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Relaiskontakte: 1 x Voralarm, 4 x Alarm</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Breite: 3 TE (54 mm)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb):</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">-10 °C bis 55 °C</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Differenzstrom-Überwachungsgerät</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_114" RNoPart="750">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Summenstromwandler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innendurchmesser 30 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Summenstromwandler, für</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Wechselstromnetze</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Betriebsfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Bemessungsbetriebsspannung: bis 720 V</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Innendurchmesser: 30 mm</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kleinster messbarer Differenzstrom Idn:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">30 mA</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Größter Nennstrom In: 63 A</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bis 55 °C</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Summenstromwandler</span><br/><span>Innendurchmesser 30 mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_115" RNoPart="760">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankplanung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für vorgenannten Schaltschrank/-schränke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planung mit CAD-System erstellt,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stromlaufpläne mit Betriebsmittel-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  kennzeichnung nach DIN 40719,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Belegungspläne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltschrankansicht (Außen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Innen)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Revisionspläne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stücklisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabellisten und Klemmenplan</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dokumentation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  in 2-facher Ausführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schaltschrankplanung</span><br/><span>für vorgenannten Schaltschrank/-schränke</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_116" RNoPart="770">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorgenannter Schaltschränke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Prüfen der angeschlossenen Antriebe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (Pumpen, Ventilatoren, Ventile etc.)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  auf richtige Drehrichtung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Messung der Motor-Nennströme und Ein-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  stellung der Schutzeinrichtungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung der elektromechani-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  schen Schalt- und Steuerungsabläufe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung aller elektromecha-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nischen Sicherheitseinrichtungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung von Fernbedienungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionsprüfung und Parametrierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  der Freqenzumrichter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Abschluss der Inbetriebnahme ist</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein Messprotokoll der Istwerte zu er-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">stellen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme</span><br/><span>vorgenannter Schaltschränke</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_117">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbusverteiler</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Feldbusverteiler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_118" RNoPart="780">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechgehäuse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BxLxT:250x250x120mm</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Höhe mit Deckel, Dichtband u.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schnellverschluss= 120mm,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ausführung:1/2x TS 35 längs, 4</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schnellverschlüsse u.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigungswinkel,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett beschriftet,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Eine Abschirmung der </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">aufzunehmenden Buskabel muss </span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">weiterhin gewährt werden.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Blechgehäuse</span><br/><span>BxLxT:250x250x120mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_119">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistungen Feldebene</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Separate Überprüfung der Datenleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Sensorik und Aktorik z.B. nach Umbau</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Wiederinbetriebnahme von AS-/TGA-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschränken.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistungen Feldebene</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_120" RNoPart="790">
          <Qty>380.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenpunktest von 300 bis 399 DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwischen Feldgerät und AS</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Abschluss der Installation.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schriftlicher Nachweis durch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennzeichnung in Inbetriebnahmeliste mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterschrift des Durchführenden.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Datenpunktest von 300 bis 399 DP</span><br/><span>zwischen Feldgerät und AS</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_248">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text/>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz Dach</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_249" RNoPart="800">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montage der nachfolgenden AP-Gehäuse</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_250" RNoPart="810">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">AP-Geh. zur Aufn.von ÜSS-BG 500x200x120</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">500x200x120 (BxHxT)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zum Einbau von bis zu 20</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Überspannungsschutzbausteinen je nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Größe; mit entsprechenden</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Veschraubungen, Gehäuse aus Kunststoff</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>AP-Geh. zur Aufn.von ÜSS-BG 500x200x120</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_251" RNoPart="820">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Überspannungsschutz 24V-FM Zone 0 &lt;-&gt; 1</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">2-polig</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zum Schutz von Anlagen und Geräten der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Informationstechnik für z.B. Übergänge</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">in Gebäude, bestehend aus Basisteil und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schutzmodul inkl. FM Kontakt. Montage</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">auf Hutschiene.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz 24V-FM Zone 0 &lt;-&gt; 1, 2-polig</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_252" RNoPart="830">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Überspannungsschutz 400V-FM Zone 0&lt;-&gt;1</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">4-polig</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zum Schutz von Anlagen und Geräten der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Informationstechnik für z.B. Übergänge</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">in Gebäude, bestehend aus Basisteil und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schutzmodul inkl. FM Kontakt. Montage</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">auf Hutschiene.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz 400V-FM Zone 0 &lt;-&gt; 1, 4-polig</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_253" RNoPart="840">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Überspannungsschutz Ethernet</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">gegen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">transiente Störungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CAT 5/6 oder höher</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Überspannungsschutz Ethernet</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_1964_121" RNoPart="3">
     <LblTx><span>Kostengruppe 483</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_1964_122" RNoPart="1">
       <LblTx><span>Dienstleistungen</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_1964_234">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorbemerkung Automationsdienstleistungen nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DP-Aufwand</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in den folgenden Positionen werden die tatsächlichen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufwände für Dienstleistungen zur Erstellung eines</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwenderprogramms und der Inbetriebnahme beschrieben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Abrechnung gelangen Dienstleistungen auf Grundlage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der nachfolgend aufgeführten Funktionen nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsliste DIN EN ISO 16484.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemintern notwendige Merker, temporäre oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">virtuelle Datenpunkte, Verknüpfungen, Berechnungen oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonstige Leistungen, die zur Erfüllung dieser</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionen notwendig sind, werden nicht gesondert</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vergütet, sie sind in die Einheitspreise der jeweiligen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionen einzurechnen. Funktionen gemäß GA</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Funktionsliste Automationseinrichtungen, für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erfassung, Aufbereitung und Ausgabe von Informationen.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Enthaltene Leistungen, welche nach Datenpunkten aus der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsliste abgerechnet werden sind wie folgt:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Programmerstellung inkl. aller dafür erforderlichen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufwendungen (auch technische Klärungen)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eingabe von Adressen / Benutzeradressen (auch MBUS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und andere Fremdbussysteme)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Implementierung von Kennlinien, Messbereichen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grenzwerten, Einheiten, Parametern, resultierende</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alarme und Signalisierungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erstellen von Verknüpfungen, regeltechnischen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abläufen, Freigabeketten, etc. inkl. Aller dafür</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Funktionen (setzen v. Ersatzwerten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Merker, Verknüpfungen etc.)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme, Einstellung, Justierung etc. incl. dokumentierten 1:1 Test aller Programme, Datenpunkte und Funktionen zum Erreichen der fertigen Leistung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_123">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektabwicklung/ Inbetriebnahme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">*************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Projektabwicklung/ Inbetriebnahme</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_124" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektabwicklung und Koordination</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Liefer- und Leistungsumfanges</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aktualisieren der Informationslisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aktualisieren der Regelschemen mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  MSR-Komponenten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Überprüfung und Festlegung der Ein-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  stellwerte für Soll- und Führungs-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  größen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Auslegung der Stellgeräte entsprech-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  end der Leistungsdaten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung der Kennzeichnung der MSR-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Komponenten in Abstimmung mit dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Auftraggeber (nur wenn Montage im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Lieferumfang)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Überprüfung der Anschlussbedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  anhand der beigestellten Dokumen-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  tation für übergreifende Funktionen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  aus anderen Gewerken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung der Benutzeradressen mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  dem Auftraggeber</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung der Regelalgorithmen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Regelparameter in DDC-Regelkreisen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung aller Verriegelungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Anlaufüberbrückungen in DDC-Anlagen-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  steuerungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung von Terminplänen in Ab-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  stimmung mit den Firmen der betei-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  ligten Gewerke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klärung von Schnittstellen zu anderen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Gewerken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abstimmung und Festlegung von Einbau-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  orten für Geber und Stellgeräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (nur wenn Montage im Lieferumfang)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Teilnahme an vereinbarten gewerke-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  spezifischen Baustellenbesprechungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abstimmung und Festlegung von Art und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Umfang von Vorleistungen</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Projektabwicklung und Koordination</span><br/><span>des Liefer- und Leistungsumfanges</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_125" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen Werkplanung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aktualisieren der Informationslisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aktualisieren der Regelschemen mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  MSR-Komponenten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Überprüfung und Festlegung der Ein-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  stellwerte für Soll- und Führungs-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  größen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Auslegung der Stellgeräte entsprech-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  end der Leistungsdaten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung der Kennzeichnung der MSR-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Komponenten in Abstimmung mit dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Auftraggeber (nur wenn Montage im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Lieferumfang)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Überprüfung der Anschlussbedingungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  anhand der beigestellten Dokumen-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  tation für übergreifende Funktionen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  aus anderen Gewerken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung der Benutzeradressen mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  dem Auftraggeber</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung der Regelalgorithmen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Regelparameter in DDC-Regelkreisen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung aller Verriegelungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Anlaufüberbrückungen in DDC-Anlagen-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  steuerungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Festlegung von Terminplänen in Ab-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  stimmung mit den Firmen der betei-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  ligten Gewerke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Klärung von Schnittstellen zu anderen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Gewerken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abstimmung und Festlegung von Einbau-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  orten für Geber und Stellgeräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (nur wenn Montage im Lieferumfang)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Teilnahme an vereinbarten gewerke-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  spezifischen Baustellenbesprechungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abstimmung und Festlegung von Art und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Umfang von Vorleistungen</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Erstellen Werkplanung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_126" RNoPart="30">
          <Qty>594.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Weiterführung / Anpassung des in der Ausführungsplanung verwendeten BAS / AKS entsprechend der Vorgaben u. Unterlagen BACnet-HB der UHGW</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">je DP</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Weiterführung kundenspez. Datenpunktschlüssel</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_127">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistungen AS</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistungen AS</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_128">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung auf der AS (DDC)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">pro Datenpunkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Abrechnung gelangen Dienstleistungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Grundlage der im VDI 3814 Blatt 1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufgeführten physikalischen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemeinsammen Ein-/Ausgabefunktionen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Planung DDC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Funktionskonzept</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - DDC - Belegung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- komplette Programmierung und/oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Parametrierung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> -Softwareerstellung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">*************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_129" RNoPart="40">
          <Qty>109.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung phys. Schalten pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 1.1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung phys. Schalten pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_130" RNoPart="50">
          <Qty>11.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung phys. Stellen pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 1.2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung phys. Stellen pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_131" RNoPart="60">
          <Qty>108.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung phys. Melden pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 1.3</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung phys. Melden pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_132" RNoPart="70">
          <Qty>152.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung phys. Messen pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 1.5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung phys. Messen pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_133" RNoPart="80">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung komm. Schalten pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 2.1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung komm. Schalten pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_134" RNoPart="90">
          <Qty>23.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung komm. Stellen pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 2.2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung komm. Stellen pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_135" RNoPart="100">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung komm. Melden pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 2.3</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung komm. Melden pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_136" RNoPart="110">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung komm. Zählen pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 2.4</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung komm. Zählen pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_137" RNoPart="120">
          <Qty>155.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dienstleistung komm. Messen pro DP</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GA-FL nach DIN EN ISO 16484-3/Spalte 2.5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß o.g. Beschreibung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dienstleistung komm. Messen pro DP</span><br/><span>auf der Automationsstation</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_138" RNoPart="130">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als komplette Leistung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anwenderprogramme prüfen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einstellung der Parameter entsprechend</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  der Funktionsbeschreibung und des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Regel- und Steuerungsverhaltens</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einstellung der Feldgeräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionstest der angeschlossenen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Feldgeräte und Informationspunkte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  in der Automationsstation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erstellen eines Messprotokolls der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Soll- und Istwerte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abnahme und Übergabe des zu liefernden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Systemes durch stichprobenartigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Funktionsnachweis sowie durch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  entsprechende Systemprotokolle</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Inbetriebnahme wird durchgeführt,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wenn die baulichen Voraussetzungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfüllt sind (Versorgungsmedien und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dauerhafte Spannungsversorgung)</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme Automationsstation</span><br/><span>als komplette Leistung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_240" RNoPart="140">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>482</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokollerstellung über sämtliche getätigte Einstellwerte/ Parameter</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Protokollerstellung für die Einstellwerte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_139" RNoPart="150">
          <Qty>594.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelprüfung: (1:1-Test)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelprüfung der Informationen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einzelprüfung der Informationen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionen der GA durch den AN (siehe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18386 3.4) ist mit der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">baudurchführenden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ebene abzustimmen. Das Vorliegen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelprüfungsprotokolle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ist Voraussetzung für Abnahmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durch den Auftraggeber.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Preis pro Hardwaredatenpunkt.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einzelprüfung: (1:1-Test)</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_140">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BACnet</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>BACnet</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_141" RNoPart="160">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtung des BACnet Systems und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellung des Kommunikationsweges</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einrichtung des BACnet Systems und</span><br/><span>Erstellung des Kommunikationsweges</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_142" RNoPart="170">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme BACnet Gerät</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufschaltung und Inbetriebnahme eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bauseitig gestellten und eingebauten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätes (z. B. VSR)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich Adressierung und aller Nebenleistungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie Erfassung im vorh. Programm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme BACnet Gerät</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_143">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MBus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">*********************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>MBus</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_144" RNoPart="180">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtung des M-Bus Systems und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellung des Kommunikationsweges</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtung des M-Bus Systems und Erstellung des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikationsweges bei gebäudeübergreifender</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">M-Bus-Anschaltung (zentrales M-Bus-System)</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einrichtung des M-Bus Systems und</span><br/><span>Erstellung des Kommunikationsweges</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_145" RNoPart="190">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme MBus Zähler</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme MBus Zähler</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_146">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Modbus</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_147" RNoPart="200">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtung des Modbus Systems und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellung des Kommunikationsweges</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtung des Modbus Systems und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellung des Kommunikationsweges</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einrichtung des Modbus Systems und</span><br/><span>Erstellung des Kommunikationsweges</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_267" RNoPart="210">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adressierung und Sonderkonfiguration eines</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus-Slaves zur Überbrückung eines BUS-Ausfalls.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adressierung und Sonderkonfiguration eines</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus-Slaves mittels Einstellgerät des Herstellers</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit dem Ziel, dessen Funktionalität bei einem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BUS-Ausfall bzw. bei einem Wegfall der Führungsgröße</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufrecht zu erhalten. Dies umfasst die eigenständige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikationsabbruchsprüfung mit Hilfe des durch den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Master übermittelten Life Bits, die Zuordnung einer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alternativen Führungsgröße (falls vorhanden) bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eintreten des Kommunikationsausfalls sowie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konfiguration einer eigenständigen Regelung des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgerätes anhand dieser Führungsgröße bzw. einer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eigenständigen Steuerung bei fehlender Führungsgröße</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betreffende Feldgeräte:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpen: Steuerung mittels voreingestelltem Festwert</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Regelung anhand alternativer Führungsgröße</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sonderkonfiguration eines Modbus-Masters mit Life Bit.</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_148" RNoPart="220">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufschalt.+Inbetriebnahme</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bauseitigen Modbus-Gerätes</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufschaltung und Inbetriebnahme eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bauseitig gestellten und eingebauten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätes</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z. B. Zähler) über Modbus,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adressierung und aller Nebenleistungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie Erfassung im vorh. Programm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Aufschalt.+Inbetriebnahme</span><br/><span>bauseitigen Modbus-Gerätes</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_149">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme GA Netzwerk</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">***********************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme GA Netzwerk</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_150" RNoPart="230">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundinbetriebnahme des Gebäudeautomations-Netzwerkes gemäß Ausführungsunterlagen und Systemplanung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistung umfasst:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Sicht- und Vollständigkeitsprüfung der installierten Netzwerkkomponenten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z. B. Automationsstationen, Busleitungen, Netzteile, Busanschlusskästen)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Prüfung der korrekten Bus-Topologie und Leitungsführung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Kontrolle der Spannungsversorgung und Polarität</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Prüfung und Aktivierung der Bus-Terminierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Überprüfung der physikalischen Kommunikation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Buspegel, Telegrammverkehr, Erreichbarkeit der Teilnehmer)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Grundlegende Inbetriebnahme der Netzwerkkommunikation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z. B. Start der Buskommunikation, Erkennen aller Teilnehmer)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Beseitigung einfacher, in diesem Zusammenhang auftretender Kommunikationsstörungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Dokumentation des Inbetriebnahmestatus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Netzwerk betriebsbereit / nicht betriebsbereit)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Grundinbetriebnahme gilt als abgeschlossen, wenn das GA-Netzwerk physikalisch korrekt aufgebaut ist und eine stabile Kommunikation zwischen allen Netzwerkteilnehmern besteht.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einmal pro Bauabschnitt</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme GA Netzwerk</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_276">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mitwirkung bei Aufschaltung auf bauseitige MBE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">***********************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Mitwirkung bei Aufschaltung auf bauseitige MBE</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="I_1964_228">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Managemen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">t Bedien Ebene (MBE)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Hansestadt Greifswald verfügt über eine MBE auf Basis des BACnet-Datenkommunikationsprotokoll gem.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN EN ISO 16484-5</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat alle Dienstleistungen der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationsebene zu erbringen, die für den endgültigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betrieb an der Managementebene erforderlich sind.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Er nimmt somit ausnahmslos alle in den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automationseinrichtungen gespeicherten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konfigurations-/ Parametrierungseinträge vor</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(plug &amp; play).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dies gilt nicht nur für das Start- und Meldeverhalten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sondern insbesondere für die anzupassende Konfiguration</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an Automationsaufgaben und tatsächlichen Werteverlauf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aller Objekte und Properties während der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neben den eigentlichen Inbetriebnahmen gehören zum</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsumfang auch die Koordinierung mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Errichter des MBE Systems, die Erstellung und Übergabe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der EDE-Files</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit dem AKS des vorhandenen BEMS Systems sowie der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1:1 Test mit dem Errichter der BEMS.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_277" RNoPart="240">
          <Qty>594.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mitwirkung des Bieters bei Aufschaltung auf bauseitige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MBE inkl. Unterstützung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bei der Integration sowie separater 1:1-Test mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Errichter der Leittechnik.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsgrundlage: Anzahl der physikalischen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemeinsamen Datenpunkte.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Mitwirkung bei Aufschaltung auf bauseitige MBE</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_152">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dokumentation des Automationssystems</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">*********************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dokumentation des Automationssystems</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_153" RNoPart="250">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeweils pro ASP:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dokumentation des Automationssystems nach DIN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">18386 wird dem AG zur Verteilung 1-fach in Papier und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1-fach digital auf USB-Stick/Datenträger gestellt. Der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau bzw. die Struktur beider Version muss identisch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sein. Das Beilegen von Werbebroschüren u.dgl. ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gestattet. Es sind ausschließlich die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Produktdaten des tatsächlich verbauten Produktes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugelassen. Gibt es keine Einzelunterlage, muss der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Produkttyp in der Unterlage gekennzeichnet werden. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dokumentation ist 15 Werktage vor dem festgelegten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abnahmetermin zu übergeben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außerdem sind die folgenden Ergänzungen / Unterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in die Dokumentation einzupflegen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Automationsschemata &amp; Funktionslisten inkl.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DP-Bezeichnung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Anlagen-/Funktionsbeschreibung inkl. Soll-/Grenzwerte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Betriebszeiten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Aufbau der Gesamtanlage; Funkt. Zusammenwirken der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemkomponenten untereinander sowie das</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">übergreifende Zusammenwirken mit den Komponenten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anderer Gewerke der techn. Gebäudeausrüstung;</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsabgrenzungen/Schnittstellen;</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Softwarefunktionen/Zusammenhänge; Eingestellte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soll-/Grenzwerte, Betriebszeiten, Parameter;</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adressierungskonzept/Kommunikationsschnittstellen/Kompa</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">tibilitäts- und Systemanforderungen)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Übersichtsplan (Grundriss) mit Eintragung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Standorte der Bedieneinrichtungen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Informationsschwerpunkte sowie der Feldgeräte</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Topologie/ Verbindungsschaltplan</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Automationsstations-Belegungspläne einschließlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adressierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Stücklisten/ Ersatzteillisten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Kabellisten mit Funktionszuordnung und Leistungsangaben</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Projektspezifische Programme und Daten (Screencopies</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aller Anlagenbilder und sonstiger</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Visualisierungsseiten)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Abnahme-/Messprotokolle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(VOB-Abnahmebescheinigung; Inbetriebnahmeprotokolle;</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fachunternehmer-Bestätigung; 1:1-Test; Prüfungen für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromkreise [Schleifenwiderstände oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kurzschlussströme, Erdungswiderstand, Isolation,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslöseströme für FI-Schutzeinrichtungen],</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwendbarkeitsnachweis und die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übereinstimmungserklärung (Brandschotts)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Datenblätter, Bedienungs- und Betriebsanweisungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Instandhaltungsanweisungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bestandsliste aufgeteilt in Feld-, Automations- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Managementebene; Tätigkeiten nach Art, Zeitfolge und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Priorität für Wartung-, Inspektion und Instandsetzung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-BACnet-Dokumente</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Liste der tatsächlich verwendeten Objekte und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Properties sowie unterstützte BIBBs und Dienste</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">[EPICS]; EDE-Listen nach Vorgabe AMEV [Broschüre Nr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">136 „BACnet 2017", Kapitel 3.14 &amp; Anhang 7] mit vorab</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geprüften Einträgen [Punkttest]; PICS und AMEV-Testate</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der verwendeten BACnet-Teilnehmer)</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bestandsdokumentation ASP</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_154">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einweisung in den Liefer- und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsumfang</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einweisung in den Liefer- und </span><br/><span>Leistungsumfang</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_155" RNoPart="260">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einmalige Einweisung des Betreibers</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in die Funktion und Betriebsweise</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie in Dokumentation und Bedienung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Betriebs- und Störungsfall) des Liefer-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Leistungsumfanges.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erfolgte Durchführung wird dem Auf-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">tragnehmer vom Betreiber oder seinem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bevollmächtigten schriftlich bestätigt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Einweisung sind vorgesehen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Werktag</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einmalige Einweisung des Betreibers</span><br/><span>in die Funktion und Betriebsweise</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_158">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abnahme/ Probebetrieb</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abnahme der GA bzw. Mitwirkung bei Abnahmen und der Probebetrieb erfolgen für jeden Bauabschnitt gesondert und werden daher als seperate Position aufgelistet.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Abnahme/ Probebetrieb</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_159" RNoPart="270">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Begleitung und Mitwirkung bei (Sachverständigen-) Abnahme 1. BA von Fremdgewerken</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- TÜV Abnahme der RLT-Anlage</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Begleitung und Mitwirkung bei (Sachverständigen-) Abnahme 1. BA</span><br/><span>von Fremdgewerken</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_265" RNoPart="280">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Begleitung und Mitwirkung bei (Sachverständigen-) Abnahme 2. BA von Fremdgewerken</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- TÜV Abnahme der RLT-Anlage</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Begleitung und Mitwirkung bei (Sachverständigen-) Abnahme 2. BA</span><br/><span>von Fremdgewerken</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_263" RNoPart="290">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abnahme und Übergabe des BA erfolgt entsprechend der ATV VOB/C DIN18386 Pkt. 3.4.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abnahme der Werkleistung ist entsprechend der dort beschriebenen Aufgaben vom AN in Zusammenarbeit mit der Fach-BÜ GA vorzubereiten</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einmalige Abnahme und Übergabe 1. BA</span><br/><span>des Liefer- und Leistungsumfanges</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_260" RNoPart="300">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abnahme und Übergabe des BA erfolgt entsprechend der ATV VOB/C DIN18386 Pkt. 3.4.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abnahme der Werkleistung ist entsprechend der dort beschriebenen Aufgaben vom AN in Zusammenarbeit mit der Fach-BÜ GA vorzubereiten</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einmalige Abnahme und Übergabe 2. BA</span><br/><span>des Liefer- und Leistungsumfanges</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_262" RNoPart="310">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Während des Probebetriebes werden alle relevanten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regel-, Sicherheits-, Kommunikationsfunktionen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebszustände historisch (Trendaufzeichnung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geführt und ständig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beobachtet. Die Daten werden dem AG auf Verlangen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollständig zur Einsicht und Auswertung zur Verfügung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">stellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Bedienen der GA erfolgt im Probebetrieb unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufsicht und in Verantwortung durch den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer. Das Betriebspersonal des AG ist in die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorgänge ausdrücklich mit einzubinden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach erfolgreichem Probebetrieb ist abschließend eine</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">formelle Einweisung durchzuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innerhalb des Probebetriebes sind die verschiedenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebszustände, d.h. Inbetriebnahmen, ("Kaltstart"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und "Warmstart"), Wechsel der Schaltprioritäten bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzpumpen, Störumschaltungen etc. sowie ein</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dauerregelbetrieb von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min. 7 Tagen, Auf- und Abregeln sowie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außerbetriebnahme störungsfrei nachzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Funktionsnachweis während des Probebetriebs ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein störungsfreier Betrieb der Anlage unter Aufsicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und in Verantwortung der AN für den o. g. zusammenhängenden Zeitraum anhand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von digitalen Aufzeichnung nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Unterbrechung gelten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unterversorgung von Verbrauchern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Störungen die zu einem Anlagenstillstand von mehr</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als 3 Stunden Dauer führen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 4 Einzelstörungen die zu einem Anlagenstillstand mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeweils max. 1 h Dauer führen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mehr als 3-fache Wiederholung derselben Störung(en)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">während der Probebetriebsphase (auch mit kürzerer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzeldauer als o. a.)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei festgestellten Mängeln wird der Probebetrieb nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">deren Beseitigung im erforderlichen Umfang wiederholt.</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Probebetrieb sind 3 Wochen vorgesehen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Probebetrieb 1. BA</span><br/><span>für den Liefer- und Leistungsumfang</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_261" RNoPart="320">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Während des Probebetriebes werden alle relevanten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regel-, Sicherheits-, Kommunikationsfunktionen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebszustände historisch (Trendaufzeichnung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geführt und ständig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beobachtet. Die Daten werden dem AG auf Verlangen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollständig zur Einsicht und Auswertung zur Verfügung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">stellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Bedienen der GA erfolgt im Probebetrieb unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufsicht und in Verantwortung durch den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer. Das Betriebspersonal des AG ist in die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorgänge ausdrücklich mit einzubinden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach erfolgreichem Probebetrieb ist abschließend eine</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">formelle Einweisung durchzuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innerhalb des Probebetriebes sind die verschiedenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebszustände, d.h. Inbetriebnahmen, ("Kaltstart"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und "Warmstart"), Wechsel der Schaltprioritäten bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzpumpen, Störumschaltungen etc. sowie ein</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dauerregelbetrieb von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min. 7 Tagen, Auf- und Abregeln sowie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außerbetriebnahme störungsfrei nachzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Funktionsnachweis während des Probebetriebs ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein störungsfreier Betrieb der Anlage unter Aufsicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und in Verantwortung der AN für den o. g. zusammenhängenden Zeitraum anhand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von digitalen Aufzeichnung nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Unterbrechung gelten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unterversorgung von Verbrauchern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Störungen die zu einem Anlagenstillstand von mehr</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als 3 Stunden Dauer führen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 4 Einzelstörungen die zu einem Anlagenstillstand mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeweils max. 1 h Dauer führen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mehr als 3-fache Wiederholung derselben Störung(en)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">während der Probebetriebsphase (auch mit kürzerer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzeldauer als o. a.)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei festgestellten Mängeln wird der Probebetrieb nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">deren Beseitigung im erforderlichen Umfang wiederholt.</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Probebetrieb sind 3 Wochen vorgesehen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Probebetrieb 2. BA</span><br/><span>für den Liefer- und Leistungsumfang</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_244">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsprechend den Vorgaben der UHGW.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese sind als Beiblatt der Auschreibung beigefügt und entsprechend auszufüllen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>IT Sicherheitskonzept</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_245" RNoPart="330">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Sicherstellung einer transparenten und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">verantwortungsvollen Kommunikation über</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">identifizierte Schwachstellen in</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Systemen der Gebäudeautomation.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Erhöhung der IT-Sicherheit durch</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Information relevanter Stakeholder</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(Betreiber, Hersteller, Integratoren).</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Einhaltung gesetzlicher und normativer</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Vorgaben (z. B. ISO 27001, BSIRichtlinien).</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Veröffentlichung Schwachstellen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_246" RNoPart="340">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Analyse der bestehenden</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Systemkonfiguration:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Identifikation von Schwachstellen und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">unnötigen Diensten.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Prüfung der Netzwerkarchitektur und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Segmentierung.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Implementierung von Härtungsmaßnahmen:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Deaktivierung nicht benötigter Dienste</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und Ports. Einrichtung sicherer</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Authentifizierungsmechanismen (z. B.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">starke Passwörter, MFA).</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Anpassung von Benutzerrechten (Least</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Privilege). Aktivierung von Logging und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Monitoring.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Patch- und Update-Management:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Installation aktueller</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sicherheitsupdates.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Dokumentation der Update-Prozesse.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Netzwerksicherheit:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">VLAN- und Firewall-Konfiguration.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Absicherung von Remote-Zugängen (VPN,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">verschlüsselte Protokolle).</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Dokumentation und Übergabe:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Erstellung einer Härtungsrichtlinie.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Schulung des Betriebspersonals.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Systemhärtung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_247" RNoPart="350">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verfügbarkeit, Datensicherung für BACnet Automation</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- entsprechend auf einen externen Datenträger zu liefern</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Verfügbarkeit, Datensicherung für BACnet</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_1964_161" RNoPart="2">
       <LblTx><span>Wartung</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_1964_162">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bauherr behält sich vor, den Titel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsarbeiten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu beauftragen.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartungsarbeiten werden nicht</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammen mit den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleistungen beauftragt, stellen jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Grundlage für einen Wartungsvertrag mit dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauherrn dar.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN ist verpflichtet, sofern nicht</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anders angegeben,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mindestens alle 12 Monate ohne weitere</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kostenberechnungen für den Bauherrn eine</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung der unten genannten Anlagen durchzuführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartung beinhaltet die gründliche Durchsicht</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aller Geräte und Anlagenteile auf Funktion und Zustand</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie Nachschmieren und Justieren aller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mechanisch beweglichen Teile und regeltechnischen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtungen einschl. Durchführung aller sich als</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nötig erweisenden Austausch- und Reinigungsarbeiten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie das Auswechseln aller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">defekten erforderlichen Verschleißteile. Alle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschleißteile werden separat vergütet.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ebenso gehört anlagebedingt der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmierdienst zu den Wartungsarbeiten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosten der Schmierstoffe sind in den</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einheitspreis dieser Position einzurechnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Einheitspreise sind Kosten für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einen Wartungseinsatz zu kalkulieren.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN verpflichtet sich für die Dauer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Wartungsvertrages zu einer Preisbindung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die für den Wartungsvertrag anzusetzende Laufzeit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entspricht der Dauer der Gewährleistungszeit für die zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wartenden Anlagen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die anrechenbaren Kosten für einen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungseinsatz beinhalten die Aufwendungen für:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An- und Abfahrt, Reise- und Übernachtungskosten, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kosten für Maschinen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie Staubsauger etc.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie Kosten für die Arbeitszeit,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eichkosten und Kosten für Probemessungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über jede durchgeführte Wartung ist ein</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bericht anzufertigen und dem Bauherrn</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverzüglich 2-fach zuzusenden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartungsarbeiten sind nach dem VDMA-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einheitsblatt 24186, Teil 1 durchzuführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Einheitspreise sind die Kosten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für eine jährliche Wartung einzutragen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_163" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>483</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung der Gebäudeautomation hat gemäß dem Muster der AMEV Wartung zu erfolgen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Betriebsfuehrung/Vertragsmuster/Wartung%202018/</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gesamte Unterlage ist zusammen mit der Angebotsabgabe abzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kosten pro jährlichen Wartungseinsatz.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Gebäudeautomation wie im Leistungsverzeichnis</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_1964_165" RNoPart="4">
     <LblTx><span>Kostengruppe 484</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_1964_166" RNoPart="1">
       <LblTx><span>Installationen</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_1964_167">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgeräte - Montage ohne Anklemmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(außer wasserseitige Montage ,bauseitig)</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Feldgeräte - Montage ohne Anklemmen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_168" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage Witterungsfühler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne Anklemmarbeiten </span><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Festlegung der Montageorte für Fühler</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und Geber mit dem Auftraggeber</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und/oder der Bauleitung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Klein- und Befestigungsmaterial</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Anwendung für Fühler, Geber oder Wächter</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">im Aussenbereich</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montage Witterungsfühler</span><br/><span>ohne Anklemmarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_169" RNoPart="20">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage Raumgeräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne Anklemmarbeiten </span><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Festlegung der Montageorte für Fühler</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und Geber mit dem Auftraggeber</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und/oder der Bauleitung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Klein- und Befestigungsmaterial</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Raumgeräte wie z.B.: Raumfühler,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">-thermostate, CO2-Raumfühler,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Druckfühler</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montage Raumgeräte</span><br/><span>ohne Anklemmarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_170" RNoPart="30">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage Tauchfühler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne Anklemmarbeiten </span><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">- Klein- und Befestigungsmaterial</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Gerätemontage (ohne wasserseitigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Einbau)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">in bauseits montierte Tauchhülse z.B</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Tauchfühler /-wächter oder Kabelfühler</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montage Tauchfühler</span><br/><span>ohne Anklemmarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_171" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage Ventilantrieb</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne Anklemmarbeiten</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">an bauseitig montiertes Ventil</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montage Ventilantrieb</span><br/><span>ohne Anklemmarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_256" RNoPart="50">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage Ventilantrieb</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne Anklemmarbeiten</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montage Rauchmelder</span><br/><span>ohne Anklemmarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_172">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussarbeiten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anschlussarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_173" RNoPart="60">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis 3 x 1,5 am Feldgegerät</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Installationsleitung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 3 x 1,5 DIN, Cu-Zahl</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">43, VDE 0250-204</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Betriebsmittel, Art des</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Betriebsmittel 'Feldgeräte (Pumpen,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Ventilatoren,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Wächter,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Begrenzer, Klappenantriebe u. ä),</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">einschl. EN Verschraubung für</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Feldgeräteanschluss,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">dauerhafte, unverlierbare</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">gemäß Kabelliste, einschließlich</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verbindungsmittel.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis 3 x 1,5 am Feldgegerät</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_174" RNoPart="70">
          <Qty>38.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis 7 x 1,5 am Feldgerät</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 7 x 1,5 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE 0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel, Art des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel 'Feldgeräte (Pumpen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilatoren,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wächter,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Begrenzer, Klappenantriebe u. ä),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. EN Verschraubung für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgeräteanschluss,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dauerhafte, unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Kabelliste, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis 7 x 1,5 am Feldgerät</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_175" RNoPart="80">
          <Qty>11.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis 10 x 1,5 am Feldgerät</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 10 x 1,5 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel, Art des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel 'Feldgeräte (Pumpen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilatoren,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wächter,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Begrenzer, Klappenantriebe u. ä),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. EN Verschraubung für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgeräteanschluss,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dauerhafte, unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Kabelliste, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis 10 x 1,5 am Feldgerät</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_176" RNoPart="90">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis 5 x 2,5 am Feldgerät</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 5 x 2,5 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE 0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel, Art des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel 'Feldgeräte (Pumpen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilatoren,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wächter,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Begrenzer, Klappenantriebe u. ä),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. EN Verschraubung für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgeräteanschluss,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dauerhafte, unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Kabelliste, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis 5 x 2,5 am Feldgerät</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_177" RNoPart="100">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis  3 x 1,5 im Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 3 x 1,5 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE 0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Klemmenleisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschränken,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Montagezubehör, dauerhafte,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung gemäß Kabelliste</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabeleinführung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschrank.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis  3 x 1,5 im Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_178" RNoPart="110">
          <Qty>38.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis  7 x 1,5 im Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 7 x 1,5 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE 0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Klemmenleisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschränken,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Montagezubehör, dauerhafte,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung gemäß Kabelliste</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabeleinführung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschrank.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis  7 x 1,5 im Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_179" RNoPart="120">
          <Qty>11.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis  10 x 1,5 im Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 10 x 1,5 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Klemmenleisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschränken,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Montagezubehör, dauerhafte,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung gemäß Kabelliste</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabeleinführung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschrank.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis  10 x 1,5 im Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_180" RNoPart="130">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis  5 x 2,5 im Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 5 x 2,5 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE 0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Klemmenleisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschränken,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Montagezubehör, dauerhafte,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung gemäß Kabelliste</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabeleinführung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschrank.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis  5 x 2,5 im Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_181" RNoPart="140">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis  5 x 4 im Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 5 x 4 DIN, Cu-Zahl 43,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VDE 0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Klemmenleisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschränken,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Montagezubehör, dauerhafte,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung gemäß Kabelliste</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabeleinführung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschrank.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis  5 x 4 im Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_182" RNoPart="150">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis  1 x 16 im Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölflex oder NYM-J 1 x 16 DIN, Cu-Zahl</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43, VDE 0250-204</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an beigestellte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Klemmenleisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschränken,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Montagezubehör, dauerhafte,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung gemäß Kabelliste</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabeleinführung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschrank.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis  1 x 16 im Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_183" RNoPart="160">
          <Qty>190.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anklemmen bis 2 x 2 x 1 am Feldgerät</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschließen von Kabel/Leitungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an beigestellte Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Feldgeräte ',</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungstyp 'LiYCY (TP)', Adernzahl ' 2 x 2 ',</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aderdurchmesser '1mm',</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. 'Montagezubehör und metrische</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschraubung für Feldgeräteanschluss,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dauerhafte, unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Kabelliste.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anklemmen bis 2 x 2 x 1 am Feldgerät</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_184" RNoPart="170">
          <Qty>216.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ankl. bis 2 x 2 x 1 im Schaltschrank</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschließen von Kabel/Leitungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an beigestellte Betriebsmittel,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art des Betriebsmittels 'Klemmenleisten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Schaltschränken, Leitungstyp 'LiYCY (TP)',</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adernzahl ' 2 x 2 ', Aderdurchmesser'1mm',</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. 'Montagezubehör,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auflegen Folienschirm auf Schirmschiene,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auflegen Beidraht auf Schirmschiene oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klemmstelle, dauerhafte, unverlierbare</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung gemäß Kabelliste,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich Kabeleinführung in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Ankl. bis 2 x 2 x 1 im Schaltschrank</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_185">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Kabel</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_268" RNoPart="180">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sammelhalterung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Verlegung von Kabeln in Bereichen der abgehängten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Decke.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett liefern und montieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   PVC</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fassungsvermögen:   bis 20 x 3x1,5mm²</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sammelhalterung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_269" RNoPart="190">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sammelhalterung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Verlegung von Kabeln in Bereichen der abgehängten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Decke.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett liefern und montieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   PVC</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fassungsvermögen:   bis 10 x 3x1,5mm²</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sammelhalterung klein</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_186" RNoPart="200">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">NYM-J 1x16 mm²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als PA-Ausgleich liefern und verlegen</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>NYM-J 1x16 mm²</span><br/><span>als PA-Ausgleich liefern und verlegen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_187" RNoPart="210">
          <Qty>1300.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PVC-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">mit gelbgrünem Schutzleiter;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Nennspannung 500 V;</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>PVC-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm²</span><br/><span>Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_188" RNoPart="220">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5 mm²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">mit gelbgrünem Schutzleiter;</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Nennspannung 500 V;</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5 mm²</span><br/><span>Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_189" RNoPart="230">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PVC-Mantelleitung NYM-J 7 x 1,5 mm²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und verlegen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit gelbgrünem Schutzleiter;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennspannung 500 V;</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>PVC-Mantelleitung NYM-J 7 x 1,5 mm²</span><br/><span>Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_190" RNoPart="240">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PVC-Mantelleitung NYM-J 10 x 1,5 mm²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und verlegen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit gelbgrünem Schutzleiter;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennspannung 500 V;</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>PVC-Mantelleitung NYM-J 10 x 1,5 mm²</span><br/><span>Mehradriges Starkstromkabel, mit PE,</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_192" RNoPart="250">
          <Qty>2750.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerleitung  LiYCY  (TP)  2 x 1 x 0,75</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschirmt</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuerleitungen für Mess-, Signal-,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuer- und Regeltechnik sowie in der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">EDV-Peripherie. Die Paarverseilung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">optimiert die Nebensprechdämpfungen und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">verhindert weitgehend elektrische</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kopplungen innerhalb der Leitung</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">VDE 0815 / VDE 0295 / DIN 57815</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Steuerleitung  LiYCY  (TP)  2 x 1 x 0,75</span><br/><span>geschirmt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_193" RNoPart="260">
          <Qty>1450.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerleitung  LiYCY  (TP)  2 x 2 x 1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschirmt</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuerleitungen für Mess-, Signal-,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuer- und Regeltechnik sowie in der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">EDV-Peripherie. Die Paarverseilung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">optimiert die Nebensprechdämpfungen und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">verhindert weitgehend elektrische</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kopplungen innerhalb der Leitung</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">VDE 0815 / VDE 0295 / DIN 57815</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Steuerleitung  LiYCY  (TP)  2 x 2 x 1</span><br/><span>geschirmt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_194" RNoPart="270">
          <Qty>1200.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerleitung  LiYCY  (TP)  4 x 2 x 1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschirmt</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuerleitungen für Mess-, Signal-,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuer- und Regeltechnik sowie in der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">EDV-Peripherie. Die Paarverseilung</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">optimiert die Nebensprechdämpfungen und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">verhindert weitgehend elektrische</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kopplungen innerhalb der Leitung</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">VDE 0815 / VDE 0295 / DIN 57815</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Steuerleitung  LiYCY  (TP)  4 x 2 x 1</span><br/><span>geschirmt</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_254" RNoPart="280">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerleitung  J-Y(ST)Y  2 x 1 x 0,75</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuerleitung für Mess-, Signal-,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuer- und Regeltechnik in der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Elektronik, sowie Prozess- und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Maschinensteuerung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">VDE 0815 / VDE 0295 / DIN 57815</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Steuerleitung  J-Y(ST)Y  2 x 1 x 0,75</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_257" RNoPart="290">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerleitung  J-Y(ST)Y  2 x 2 x 0,8</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuerleitung für Mess-, Signal-,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuer- und Regeltechnik in der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Elektronik, sowie Prozess- und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Maschinensteuerung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">VDE 0815 / VDE 0295 / DIN 57815</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Steuerleitung  J-Y(ST)Y  2 x 2 x 0,8</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_258" RNoPart="300">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerleitung  YSLCY-OZ  2 x 1 x 0,75</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschirmt</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuerleitung für Mess-, Signal-,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Steuer- und Regeltechnik in der</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Elektronik, sowie Prozess- und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Maschinensteuerung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und verlegen nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">VDE 0815 / VDE 0295 / DIN 57815</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Verlegung in betriebsfertigen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Stapa- bzw. Kunststoffrohr</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und in Kabelbühnen bzw. Kabelkanal.</span></p><p/></Text>
             <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
              <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller/Typ </span></ComplCaption>
              <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">....................</span></ComplBody>
              <ComplTail><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vom Bieter einzutragen.</span></ComplTail>
             </TextComplement>
             <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Steuerleitung  YSLCY-OZ  2 x 1 x 0,75</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_195" RNoPart="310">
          <Qty>66.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Isolationsmessung von Kabeln und Leitungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Nachweis der Schutzmaßnahmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Isolationsmessung von Kabeln und Leitungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Nachweis der Schutzmaßnahmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Protokollierung der Messwerten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Übergabe an den Auftraggeber</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit Stück Kabel</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Isolationsmessung von Kabeln und Leitungen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_239">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ZUR BEACHTUNG!</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bezüglich der Beschilderung wird es vor Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eine gewerkeübergreifende Abstimmung geben zur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Realisierung eines einheitlichen Beschilderungssystems</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">innerhalb des Gebäudes. Maßgebend ist die Beschriftung gemäß Vorgaben der UHGW zu erfolgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abstimmung ist bindend. Andere Schilder werden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht akzeptiert.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Kennzeichnung Kabel u. Geräte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_196" RNoPart="320">
          <Qty>353.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelkennzeichn.schild kl. Stand. 30x8mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bezeichnungsschild 30x8mm mit 1-zeiliger</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">beschrifteter Einlage in transparenter</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Tasche liefern und mit Kabelbinder am</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kabel befestigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Die Beschriftung erfolgt entsprechend</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">der MSR- oder Schaltschrankunterlagen.</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Die eindeutige und unverlierbare</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kabelbeschriftung an beiden Kabelenden</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">gemäß Kabelliste ist im Kabelpreis</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">enthalten (z.B. als selbstlaminierender</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kabelmarkierer mit Schutz des</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Beschriftungsfeldes durch Umwicklen mit</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">dem transparenten Teil)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammengesetzt aus ISP-Nummer / BMK / Kabelnummer.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Leistung beinhaltet den Mehraufwand bei</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Einsatz von Schildern statt vorgenannter</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Beschriftung</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Kabelkennzeichn.schild kl. Stand. 30x8mm</span><br/><span>Bezeichnungsschild 30x8mm mit 1-zeiliger</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_197" RNoPart="330">
          <Qty>299.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bezeichnungsschild Ku.stoff, Geräte groß</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Regel- und Steuergeräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">H/B ca. 52/100mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe und Beschriftung nach Vorgabe des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftraggebers</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AKS/BMK/Klartextbezeichnung laut Handbuch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschriftung mehrzeilig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schild aus Kunststoff - 2-schichtig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">befestigt lose mit Ring und Kabelbinder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">o.ä.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bezeichnungsschild Ku.stoff, Geräte groß</span><br/><span>für Regel- und Steuergeräte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_198">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schläuche für Geräteanschluss</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Favorit bis +90°C auf Dauer</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schläuche für Geräteanschluss</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_199" RNoPart="340">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Poly-Ku.schutzschlauch,AD15&lt;90° f.Geräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AD15,8 [in Stück bis 1m] &lt; 90°C</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Poly-Ku.schutzschlauch,AD15&lt;90° f.Geräte</span><br/><span>AD15,8 [in Stück bis 1m] &lt; 90°C</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_200" RNoPart="350">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Poly-Ku.schutzschlauch,AD28&lt;90° f.Geräte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AD28,5 [in Stück bis 1m] &lt; 90°C</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Poly-Ku.schutzschlauch,AD28&lt;90° f.Geräte</span><br/><span>AD28,5 [in Stück bis 1m] &lt; 90°C</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_201">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abzweigdosen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">****************************************</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Abzweigkästen AP IP 54 aus Kunststoff,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">harte Oberfläche, formbeständig,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">incl. Klemmen, Kabelverschraubungen und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigungsmaterial liefern und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Abzweigdosen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_202" RNoPart="360">
          <Qty>68.000</Qty>
          <QU>ST</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abzweigkasten Aufputz mind. 80 x 80 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">WK 007</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Abzweigkasten Aufputz mind. 80 x 80 mm</span><br/><span>WK 007</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_203">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelrinne</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus vorgegebenem Material und Nenngröße</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und mit Abstand oder direkt auf</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandausleger montieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusätzliches Zubehör wie Trennsteg,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deckel oder Hängestiel entsprechend</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelrinne aus Stahlblech verzinkt nach</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN EN 10147</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. Verbindungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Ausstattung mit Trennsteg und Deckel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorgerüstet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich Kabelhalteklammern und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigungsmaterial und Wandausleger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(mindestens 1 Stück pro 1,5m Länge)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis zu einem Formstück pro 4m sind</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Kabelrinne</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_204" RNoPart="370">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RKS-Kabelrinne, Stahlbl. verzinkt 60x100</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">aus vorgegebenem Material und Nenngröße</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und mit Abstand oder direkt auf</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Wandausleger montieren</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zusätzliches Zubehör wie Trennsteg,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Deckel oder Hängestiel entsprechend</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kabelrinne aus Stahlblech verzinkt nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">DIN EN 10147</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">inkl. Verbindungen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zur Ausstattung mit Trennsteg und Deckel</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">vorgerüstet</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">einschließlich Kabelhalteklammern und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigungsmaterial und Wandausleger</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(mindestens 1 Stück pro 1,5m Länge)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bis zu einem Formstück pro 4m sind</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>RKS-Kabelrinne, Stahlbl. verzinkt 60x100</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_205" RNoPart="380">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RKS-Kabelrinne, Stahlbl. verzinkt 60x300</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">aus vorgegebenem Material und Nenngröße</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und mit Abstand oder direkt auf</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Wandausleger montieren</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zusätzliches Zubehör wie Trennsteg,</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Deckel oder Hängestiel entsprechend</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Kabelrinne aus Stahlblech verzinkt nach</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">DIN EN 10147</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">inkl. Verbindungen</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zur Ausstattung mit Trennsteg und Deckel</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">vorgerüstet</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">einschließlich Kabelhalteklammern und</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigungsmaterial und Wandausleger</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">(mindestens 1 Stück pro 1,5m Länge)</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">bis zu einem Formstück pro 4m sind</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>RKS-Kabelrinne, Stahlbl. verzinkt 60x300</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_206" RNoPart="390">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehrpreis für Trennsteg je m, TGS 60</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Mehrpreis für Trennsteg je m, TGS 60</span><br/><span>liefern und montieren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_207" RNoPart="400">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steigtra. STM 60x300,Stahl sedimentverzi</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">aus Stahl, sedimentverzinkt nach DIN EN 10142</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Sprossenabstand 300mm</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">incl. Befestigungsmaterial und zur</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigung der Trasse an der Wand</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">liefern und montieren sowie</span></p><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Befestigungsmaterial für Kabel</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Steigtra. STM 60x300,Stahl sedimentverzi</span><br/><span>liefern und montieren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_1964_208">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">starres Kunststoffrohr</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">starres Rohr aus vorgegebenen Material</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Nenngröße</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung offen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegeart in Teillängen mit mindestens</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Schellen je Meter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunststoffpanzerrohr  aus PVC für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mittlere Druckbeanspruchung</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>starres Kunststoffrohr</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_209" RNoPart="410">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunststoffpanzerrohr PVC EN20 mittel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Kunststoffpanzerrohr PVC EN20 mittel</span><br/><span>liefern und montieren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_210" RNoPart="420">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>M</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>484</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunststoffpanzerrohr PVC EN32 mittel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett liefern und montieren</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Kunststoffpanzerrohr PVC EN32 mittel</span><br/><span>liefern und montieren</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_1964_211" RNoPart="5">
     <LblTx><span>Kostengruppe 489</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_1964_212" RNoPart="1">
       <LblTx><span>Sonstiges</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_1964_280">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Angaben zu den Stundenlohnarbeiten erstrecken sich über den kompletten Gewährleistungszeitraum.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anforderung bzw. nach ausdrücklicher Genehmigung des aufsichtsführenden Vertreters des Auftraggebers ausgeführt werden. Ein Nachreichen von Nachweisen zu nicht angekündigten Stundenlohnarbeiten ist nicht zulässig.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Über Stundenlohnarbeiten und dabei verwendete Materialien hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel arbeitstäglich zur Bestätigung vorzulegen. Die erbrachte Leistung ist dabei genau zu beschreiben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. Die Anmerkung der Rapporte an der Verwendungsstelle/Baustelle bezieht sich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">lediglich auf die Richtigkeit der geleisteten Arbeitsstunden. Die sonstige Anerkennung der Leistung, insbesondere die Anerkennung der sachlichen Richtigkeit der Leistung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bleibt stets der Prüfung vorbehalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. Zur Verrechnung kommen nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden für Personal und Geräte. Wird für Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geführt, so wird für das Aufsichtspersonal keine Vergütung gewährt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5. Soweit geltend gemachte Stundenverrechnungssätze im Angebot nicht enthalten sind, ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, den Nachweis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über die tatsächlichen Lohnkosten anhand der Lohnlisten zu führen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. Übertarifliche Löhne und Lohnnebenkosten sind auf Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7. Der Bieter versichert ausdrücklich, dass die angebotenen Stundenlohnverrechnungssätze, Stoff- und Gerätekosten unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und etwa bestehende Listenpreise nicht überschreiten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die angebotenen Verrechnungssätze haben auch Gültigkeit bei evtl. anfallenden selbständigen Stundenlohnarbeiten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8. Auf Verbrauch der vorgesehenen Stunden bzw. der Materiallieferung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch; für mehr oder weniger geleistete Stunden gelten die gleichen Verrechnungssätze.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9. Stundenlohnzettel (Rapporte) müssen eindeutig erkennen lassen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vor- und Zuname des Arbeiters</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Beruf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lohngruppe (laut Tarif)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verbrauch an Stoffen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Zeit, Ort und Dauer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält (tatsächlicher Lohn, Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegungspauschalen, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn). Fahrgeld, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt, er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Hinweistext - Stundenlohnarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_1964_214" RNoPart="10">
          <Provis>WithTotal</Provis>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>H</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>489</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenverrechnungssatz eines Monteurs</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">NU</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für unvorhergesehene Leistungen zum Nachweis.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Stundenverrechnungssatz eines Monteurs</span><br/><span>NU</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_215" RNoPart="20">
          <Provis>WithTotal</Provis>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>H</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>489</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenverrechnungssatz eines Technikers</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für unvorhergesehene Leistungen zum Nachweis.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Stundenverrechnungssatz eines Technikers</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_1964_216" RNoPart="30">
          <Provis>WithTotal</Provis>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>H</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>489</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenverrechnungssatz eines Ingenieurs</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für unvorhergesehene Leistungen zum Nachweis.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Stundenverrechnungssatz eines Ingenieurs</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
